STRINGTABLE
LANGUAGE 9, 1
{
1, "&OK"
2, "&Cancel"
3, "&Abort"
4, "&Retry"
5, "&Ignore"
6, "&Yes"
7, "&No"
8, "&Close"
9, "&Help..."
23, "Close this dialog."
27, "Error"
28, "Warning"
32, "Yes to &All"
33, "No to All"
34, "&Syntax..."
35, "Continue"
36, "Change..."
37, "rus"
38, "English/Русский"
39, "English"
129, "\nCIR\nCIR\nCIR Files (*.cir)\n.cir\nSchematic.Document\nCIR"
130, "\nCKT\nCKT\nCKT Files (*.ckt)\n.ckt\nSpice.Document\nCKT"
131, "\nLBR\nLBR\nLBR Files (*.lbr)\n.ckt\nLibrary.Document\nLBR"
132, "\nMDL\nMDL\nMDL Files (*.mdl)\n.mdl\nModel.Document\nMDL"
150, "\nG2D\nG2D\nG2D Files (*.g2d)\n.ckt\nGraph 2D.Document\nG2D"
151, "\nMCL\nMCL\nMCL Files (*.mcl)\n.ckt\nMonte Carlo.Document\nMCL"
152, "\nG3D\nG3D\nG3D Files (*.g3d)\n.ckt\nGraph 3D.Document\nG3D"
154, "\nFFT\nFFT\nFFT Files (*.fft)\n.ckt\nfft.Document\nFFT"
161, "\nPFM\nPFM\nPFM Files (*.pfm)\n.ckt\nPerformance.Document\nPFM"
190, "Очистить Все"
210, "Устанавливает весь выделенный текст в верхний регистр.\n Верхний регистр"
211, "Переводит весь выделенный текст в нижний регистр.\n Нижний регистр"
219, "Показать значения токов на схеме\nCurrents"
220, "Показать значения мощностей на схеме\nPowers"
222, "Показать состояния полупроводниковых приборов на схеме\nConditions"
224, "Напряжение устройства"
225, "Ток устройства"
226, "Сопротивление устройства"
227, "Энергия устройства"
228, "Мощность устройства"
229, "Зарядка устройства"
230, "Емкость устройства"
231, "Поток устройства"
232, "Индуктивность устройства"
233, "Поле устройства В"
234, "Устройство H Поле"
237, "Напряжение узла"
238, "Цифровое состояние"
239, "Проводимость устройства"
240, "Импеданс устройства"
241, "Внутренние части устройства"
258, "%WНе нашел ни одного .Подсети для шифрования."
259, "EЗашифрованные %s .Субкт"
263, "Второй ввод пароля - не такой, как первый\nПожалуйста введите оба пароля снова"
264, "Отсутствует имя файла"
296, "Утилита для стирания ненужных рабочих файлов.\nCleanup"
302, "Да: чтобы сохранить изменения для контрольных файлов.\nNo: Отменить все изменения.\n Отмена: Ничего не делать."
314, "Применить свойства отображения на экране выбранного компонента к другим компонентам того же типа.\nApply Display Attributes"
334, "Выводить на экран численные результаты в ходе выполнения анализа.\nPrint values"
337, "Когда установлен логарифмический метод перемещения движка мин и макс должны быть больше нуля"
375, "Эта страница устанавливает язык, который используется для текста "
791, "Schematics"
792, "SPICE Files"
794, "Analysis Plots"
795, "3D Plots"
796, "Monte Carlo Histograms"
797, "Performance Plots"
798, "Status Bar"
799, "Go To Function"
800, "Go To X"
801, "Go To Y"
807, "%EФункция '%s' может использоваться только при анализе"
808, "%EНеизвестный оператор. Не может использовать '%s' для %s с уровнем %s\n%s"
809, "Добавляется питание операционного усилителя   Opamp power supplies added."
810, "%EФункция '%s' может использоваться только для вычислений в тексте анализа."
858, "Globals"
901, "&Monte Carlo"
902, "&Scope"
903, "&Probe"
912, "&Vertical"
913, "&Horizontal"
914, "Dynamic AC"
915, "Dynamic DC"
916, "Find Component..."
960, "Fourier"
999, "Список доступных уровней модели, соответствующих компоненту"
1001, "Список доступных шрифтов"
1002, "Список доступных стилей для установленного пользователем шрифта"
1003, "Список размеров для установленного пользователем шрифта"
1004, "Определяет, должен ли шрифт быть зачеркнутым"
1005, "Определяет, должен ли шрифт быть подчеркнутым"
1120, "Показывает номер идентификатора ключа защиты.\nKey ID"
1121, "Показывает номер версии Micro-Cap, дату программы, и установленный объем оперативной памяти RАМ.\nStatistics"
1122, "Посылает копию экрана полного окна на принтер .\nPrint Active Window"
1127, "%EНеправильный пароль"
1128, "%EВы модернизируете из MC%d, но этот пароль только для обновления с MC%d"
1226, "Добавляет новую модель в список"
1310, "%EAn для работы команды импорта файла необходимо ввести выражение. "
1311, "%E%s\nNo в указанном файле были найдены действительные данные."
1312, "%EКоличество точек данных должно быть равно или превышать количество оптимизированных переменных для LM."
1313, "%ELM доступен только при оптимизации для Equates."
1348, "Заменить эти свойства схемы установками из Свойств по умолчанию для новых схем"
1349, "Заменяет текущие свойства по умолчанию для новых схем свойствами выбранной схемы"
1350, "Восстанавливает внутренние установки по умолчанию"
1363, "Найдите имена файлов."
1368, "Задает цвет границы компонента."
1369, "Задает цвет заливки компонента. "
1371, "Заменяет существующие параметры значениями по умолчанию "
1372, "Вызывает параметры под названием кнопки."
1377, "Изменяет цвет изображения компонента "
1378, "Проверка выбранного пользователем имени параметра модели или определения"
1379, "Импортируйте данные PWL из файла Excel или CSV."
1438, "Эта кнопка вычисляет анализ для следующей частоты / температуры в списке."
1439, "Это останавливает анализ на последней вычисленной частоте/температуре."
1441, "Задает процентное изменение, используемое для значения компонента при использовании ползунка или клавиш курсора.."
1447, "Устанавливает первое значение на дисплее в значение величины."
1448, "Устанавливает первое значение на дисплее на величину в децибелах. "
1449, "Устанавливает первое значение на дисплее в действительную часть. "
1450, "Отключает первое значение на дисплее. "
1451, "Устанавливает второе значение на дисплее в фазу в градусах. "
1452, "Устанавливает второе значение на дисплее в фазу в радианах. "
1453, "Устанавливает второе значение на дисплее в мнимую часть."
1454, "Отключает второе значение на дисплее."
1455, "Определяет температуру, при которой выполняется анализ. Список, разделенный запятыми.   Defines the temperature at which the analysis is run. Comma separated list."
1456, "Определяет частоту, с которой выполняется анализ. Список, разделенный запятыми. "
1460, "Определяет температуру, при которой выполняется анализ. "
1461, "Показывает значения переменного тока на схеме."
1462, " Показывает напряжение постоянного тока на схеме."
1532, "Тип"
1533, "Значение или модель"
1534, "Кол-во."
1535, "Мощность"
1536, "Общая мощность"
1537, "Стоимость"
1538, "Общая Стоимость"
1539, "Компонент"
1540, "Памятка по компонентам"
1554, "Преобразует файл схемы MC12 в файл схемы более старой версии.\n Преобразовать в старую версию."
1559, "Эта кнопка вычисляет анализ для предыдущей частоты / температуры в списке."
1587, "Если включено, помещает текст в схему, описывающую параметры анализа."
1593, "Изменяет, какие атрибуты компонента отображаются на схеме.\n Изменить отображение атрибутов"
1614, "Позволяет изменить исходное имя"
1615, "Восстанавливает имена и назначенные параметры кнопок"
1616, "Sets the color, voltage, current, resistance, and capacitance of the LED."
1622, "Масштабный множитель (T,G,Meg,K,m,u,n,p,f) ) для использования на оси X графика"
1623, "Масштабный множитель (T,G,Meg,K,m,u,n,p,f) ) для использования на оси Y графика"
1624, "Единицы (Амперы, Вольты... и т.д) для использования на оси X графика"
1625, "Единицы (Амперы, Вольты... и т.д) для использования на оси Y графика"
1626, "Определяет форму сигнала, с которой работает окно Фурье."
1627, "Определяет окно БПФ, которое будет использоваться в вычислениях БПФ."
1635, "Масштабный коэффициент импеданса диаграммы Смита."
1654, "Использует стандартный метод вычисления БПФ."
1655, "Использует метод вычисления интеграла Фурье."
1656, "Вывод амплитуд гармоник"
1657, "Вывод амплитуды гармоник в дБ"
1658, "Вывод фаз гармоник"
1659, "Вывод действительных частей гармоник"
1660, "Вывод мнимых частей гармоник"
1661, "Отображает величину в дБ: дБ (гармоника(expr))."
1662, "Отображает воображаемые гармоники: im(ffts(expr))."
1663, "Отображает ИБС: ИБС(вред(expr))."
1664, "Отображает фазу: ph(fft(expr)."
1665, "Частота, используемая для расчетов THD, IHD, HARMAN, DB(HARMAN)."
1670, "Устанавливает верхнее значение времени для  Фурье-анализа"
1671, "Устанавливает нижнее значение времени для  Фурье-анализа"
1672, "Устанавливает число точек для выполнения быстрого преобразования Фурье "
1673, "Учитывает постоянную составляющую при выполнении автомасштабирования"
1674, "Определяет количество гармоник, которые будут использоваться в процедуре автоматического масштабирования."
1675, "Вычисляет Шаг Основной частоты БПФ = 1 / (Верхний Предел Времени - Нижний Предел Времени)."
1677, "Устанавливает самый низкий уровень графиков Фурье. Обрезает любое значение ниже этого значения, создавая этаж участка."
1679, "Игнорирует данные о фазе, когда дБ гармоники ниже этого значения."
1681, "Отображает отрицательные частоты вычислений БПФ."
1728, "Разрешает   быть открытой только одной группе в панели компонентов в одно и то же время"
1729, "Устанавливает позицию закладок (Browse, Search)  налево от панели компонентов"
1730, "Устанавливает позицию закладок (Browse, Search) направо от панели компонентов"
1731, "Устанавливает позицию закладок (Browse, Search) на верхнюю часть панели компонентов"
1732, "Устанавливает позицию закладок (Browse, Search) на нижнюю часть панели компонентов"
1733, "Отображать панель компонентов в схемном редакторе"
1734, "Отображает список доступных секций панели компонентов"
1735, "Разрешает панель открытых файлов"
1736, "Разместить панель открытых файлов наверху окна"
1737, "Разместить панель открытых файлов внизу окна"
1738, "Устанавливает закладки для панели открытых файлов"
1739, "Устанавливает кнопки для панели открытых файлов"
1740, "Отображть полный путь к файлу на панели открытых файлов"
1741, "Отображть значок типа файла на панели открытых файлов"
1742, "Отображает окно ошибки."
1743, "Очищает окно ошибки перед попыткой нового запуска."
1744, "Очищает окно ошибки при редактировании схемы."
1745, "Показывает строки справки в окне ошибки."
1748, "Введите строку, чтобы отобразить список соответствующих команд."
1749, "Отображает текущие сочетания клавиш, назначенные команде."
1750, "Определяет горячую клавишу для выбранной команды"
1751, "Отображает установленные пользователем настройки горячих клавиш"
1752, "Назначает заданной комбинации горячих клавиш выбранную команду"
1753, "Удаляет пользовательские настройки горячих клавиш"
1755, "Устанавливает для всех горячих клавиш их значения по умолчанию"
1756, "Присваивает выбранной команде значок на панели инструментов."
1757, "Удаляет значок панели инструментов из выбранной команды."
1780, "Разрешает объект для моделирования"
1790, "Отображает ссылку, назначенную этому компоненту в редакторе компонентов."
1800, "Выполняет поиск файлов на диске по указанным критериям поиска.\nFind в файлах"
1833, "Определяет допустимое отклонение результата подбора резисторов от точного значения в процентах"
1834, "Определяет максимальное число параллельных резисторов, которые могут быть использованы для комбинации"
1835, "Просмотр диска, для нахождения других доступных файлов резисторов"
1836, "Определяет файл, в котором хранятся значения резисторов, используемых для подбора комбинации"
1837, "Определяет допустимое отклонение результата подбора конденсаторов от точного значения в процентах"
1838, "Определяет максимальное число последовательно-соединенных конденсаторов, которые могут быть использованы для комбинации"
1839, "Определяет файл, в котором хранятся значения конденсаторов, используемых для подбора комбинации"
1840, "Просмотр диска для нахождения других доступных файлов конденсаторов"
1841, "Определяет допустимое отклонение результата подбора катушек индуктивностей от точного значения в процентах"
1842, "Определяет максимальное число параллельно-соединенных катушек индуктивности, которые могут использоваться для комбинации"
1843, "Определяет файл, в котором хранятся значения катушек индуктивности, используемых для подбора комбинации"
1844, "Просмотр диска для нахождения других доступных файлов индуктивностей"
1845, "Устанавливает формат для элементов значений в комбинации"
1846, "Устанавливает максимальное число резисторов в комбинации"
1847, "Устанавливает максимальное число конденсаторов в комбинации"
1848, "Устанавливает максимальное число катушек индуктивности в комбинации"
1853, "Определяет атрибут для комбинации в соответствии с эквивалентом комбинации значений"
1854, "Подгоняет значение элемента к стандартному значению"
1859, "Добавляет выбранную форму сигнала в текущее окно графика."
1860, "Устанавливает максимальный объем памяти для буфера графиков"
1861, "Автоматически сохраняет сигналы из моделирования в буфер сигналов."
1862, "Устанавливает заголовок для выбранного графика"
1863, "Добавляет выбранный график в окно Установки параметров анализа для того чтобы использовать график при следующем запуске"
1865, "Отображает список всех доступных графиков в буфере"
1866, "Стирает выбранный график, если переключатель защиты рядом с именем отключен"
1867, "Стирает все графики, переключатели защиты которых отключены"
1868, "%E Добавление этого графика требует %s что превышает доступный объем буфера графиков.\nХотите стереть имеющиеся графики?"
1869, "%E Памяти для буфера графиков недостаточно\nПожалуйста увеличьте объем доступной памяти или сотрите некоторые графики"
1870, "%W Вы уверены, что хотите удалить все непроверенные сигналы в буфере сигналов?"
1874, "Устанавливает заданный по умолчанию размер шага движкового регулятора в %"
1875, "Устанавливает заданный по умолчанию числовой формат для движковых регуляторов"
1876, "Отображать установленные движки (слайдеры) для импедансов и источников энергии во время анализа"
1877, "Устанавливает заданный по умолчанию шрифт для движковых регуляторов"
1878, "Вернуть параметры настройки на этой странице к их значениям по умолчанию"
1880, "Устанавливает начальное размещение для регулирующего движка в левой части экрана"
1881, "Устанавливает начальное размещение для регулирующего движка в верхней части экрана"
1882, "Устанавливает начальное размещение для регулирующего движка в правой части экрана"
1883, "Устанавливает начальное размещение для регулирующего движка в нижней части экрана"
1884, "Устанавливает изменяемое в окне размещение для регулирующего движка"
1885, "Задает ссылку на файл по умолчанию для компонента. Используйте %s вместо имени детали."
1910, "Печатает только фактические точки данных моделирования."
1911, "Выводит точки данных с регулярным интервалом, интерполированные из фактических точек данных моделирования. Количество напечатанных точек указывается в поле Количество точек в диалоговом окне Пределы анализа."
1936, "Выбрать все доступные типы"
1937, "Снять выделение всех подсвеченных типов"
1938, "Выбрать все доступные модели"
1939, "Снять выделение всех подсвеченных моделей"
1940, "Выбрать все доступные параметры"
1941, "Снять выделение всех подсвеченных параметров"
1942, "Применяет указанные допуски к выбранным параметрам."
1943, "Модели для всех выбранных типов"
1944, "Типы моделей, доступных для установки допусков параметров"
1945, "Параметры для всех выбранных моделей"
1946, "Добавить или изменить абсолютный допуск для выбранных параметров"
1947, "Оставить абсолютные допуски неизменными для выбранных параметров"
1948, "Удалить абсолютный допуск для выбранных параметров"
1949, "Номер генератора случайной последовательности lot# для генерации абсолютного допуска LOT выбранного параметра"
1950, "Индивидуальное распределение, используемое для абсолютного допуска LOT"
1951, "Величина абсолютного допуска LOT для выбранного параметра в процентах или абсолютных значениях"
1952, "Добавляет или изменяет допуск РАЗРАБОТЧИКА DEV для выбранных параметров при нажатии кнопки Применить."
1953, "Оставить относительные допуски DEV неизменными для выбранных параметров"
1954, "Удалить относительный допуск DEV для выбранных параметров"
1955, "Номер генератора случайной последовательности #lot для генерации относительного допуска DEV выбранного параметра"
1956, "Индивидуальное распределение, используемое для относительного допуска DEV"
1957, "Величина относительного допуска DEV для выбранного параметра в процентах или абсолютных значениях"
1958, "Сохраняет установленные пользователем допуски в списке параметров для выбора при будущем использовании"
1959, "Отображает список предварительно сохраненных наборов допусков для выбранного типа модели"
1960, "Применить выбранный набор допусков, установленный для заданных моделей"
1961, "Удалить выбранный набор допусков"
1965, "Установить формат, используемый при добавлении значения допуска параметра к модели"
2016, "При включении все ссылки на сочетания клавиш будут указаны с именами английских клавиатур."
2017, "Перечисляет языки, которые являются доступными для выбора"
2039, "Модель"
2041, "Browse"
2042, "Compress"
2045, "Избранное"
2051, "Search"
2052, "Начало строки"
2053, "Имя"
2054, "Memo Памятка"
2055, "Имя"
2056, "Shape УГО"
2057, "Definition Опред"
2058, "Memo"
2059, "Все"
2100, "Текст"
2101, "Текстовый комментарий"
2102, "Ключевое слово в тексте"
2103, "Ошибка в тексте"
2104, "Запрещенный текст"
2105, "Фон текста"
2106, "Сопоставьте Цвет Фона"
2107, "Текст Зашифрован"
2110, "Текстовая область"
2111, "Комментарии в текстовой области"
2112, "Ключевые слова текстовой области"
2113, "Ошибки в текстовой области"
2114, "Фон текстовой области"
2115, "Фон схемы"
2116, "Текст сетки по умолчанию"
2118, "Текстовый баннер"
2119, "Фон текстового баннера"
2120, "Компонент"
2121, "Текстовые атрибуты по умолчанию"
2122, "провод"
2123, "Шина"
2124, "Цифровой путь"
2125, "Выбор"
2126, "Запрещен"
2127, "Выбор блока"
2128, "Выбор прямоугольной области"
2129, "Подсветка узла"
2130, "Номер узла"
2131, "Напряжение в узле"
2132, "Задний фон в режиме Dynamic AC"
2133, "Ток"
2134, "Мощность/Состояние"
2135, "Связи выводов компонента"
2136, "Цифровой 0"
2137, "Цифровой R"
2138, "Цифровой F"
2139, "Цифровой 1"
2140, "Цифровой X"
2141, "Цифровой Z"
2142, "Сопоставьте Цвет Фона"
2143, "Сетка"
2144, "Граница блока заголовка"
2145, "Графическая бумага"
2146, "закрепить"
2147, "маркеры выводов"
2150, "Сетка"
2151, "Текст общего назначения"
2152, "Выбор"
2153, "Выбор прямоугольной области"
2154, "Все графики"
2155, "Метки точек данных"
2156, "Табло координат"
2157, "Выбрать первичный цвет"
2158, "Выбрать вторичный цвет"
2159, "Фон графиков"
2160, "Цвет нулевой линии"
2161, "Фон окна"
2162, "Кривая 1"
2163, "Кривая 2"
2164, "Кривая 3"
2165, "Кривая 4"
2166, "Кривая 5"
2167, "Кривая 6"
2168, "Кривая 7"
2169, "Кривая 8"
2170, "Кривая 9"
2171, "Кривая 10"
2172, "Фон метки"
2173, "Линия поля"
2174, "Стрелка поля"
2175, "Цвет Подгонки По Кривой"
2176, "Якорь привязка закрепление"
2177, "Текст на полях"
2204, "Заливает кнопку выбранным цветом."
2205, "Вставляет растровое изображение из буфера обмена в кнопку."
2265, "Увеличивает/уменьшает значение этого поля"
2266, "Выводит каждое n-е значение для всех кривых. N - это значение поля."
2300, "На этой странице указывается порядок цветов для сигналов, использующих радужный дисплей."
2301, "Перемещает выбранный цвет вверх по списку."
2302, "Перемещает выбранный цвет вниз по списку."
2303, "Добавляет новую запись в список цветов."
2304, "Удаляет выбранный цвет из списка."
2305, "Отображает список цветов, которые будут использоваться для отображения радуги."
2306, "Устанавливает в списке цветов значения по умолчанию."
2309, "Устраняет любые значения за пределами диапазона допуска для гауссовых распределений."
2311, "Постройте график первой гармоники (F2)."
2312, "График IM2. (промежуточные продукты 2-го порядка)"
2313, "Участок IM3. (интермодальные продукты 3-го порядка)"
2315, "Устанавливает содержание гармоник при F1+F2 в числитель коэффициента интермодуляционных искажений IM2."
2316, "Устанавливает содержание гармоник в F1-F2 в числитель коэффициента интермодуляционных искажений IM2."
2317, "Устанавливает содержание гармоник на уровне 2*F2-F1 в числитель коэффициента интермодуляционных искажений IM3."
2318, "Устанавливает содержание гармоник на уровне 2*F2+F1 в числитель коэффициента интермодуляционных искажений IM3."
2319, "Устанавливает содержание гармоник на уровне 2*F1-F2 в числитель коэффициента интермодуляционных искажений IM3."
2320, "Добавляет содержание гармоник при 2*F1+F2 к числителю коэффициента интермодуляционных искажений IM3."
2321, "Включает вклад шума от моделирования переменного тока."
2323, "Устанавливает содержание гармоник в F2 в знаменатели коэффициента интермодуляционных искажений IM2 или IM3."
2324, "Устанавливает знаменатель IM2, IM3 или H1 равным 1.0."
2325, "Отмечает точку на графике, где кривая H1 опускается на 1 дБ ниже идеального наклона =1 линия."
2326, "Если указан источник LO, выбор частотного интервала содержит термины, добавляющие FL"
2327, "Если указан источник LO, выбор частотного интервала содержит термины, которые вычитают FL."
2328, "Вычисляет точку, в которой кривая H1 пересекает кривую IM2, если каждый из них имеет свой идеальный наклон, равный 1 и 2."
2329, "Вычисляет точку, в которой кривая H1 пересекает кривую IM3, если каждый из них имеет свой идеальный наклон, равный 1 и 3."
2349, "Выбирает страницу схемы, для которой применяются цвет и шрифты объекта."
2351, "Выбирает основную частоту в качестве переменной по оси X."
2352, "Выбирает входное напряжение в качестве переменной по оси X."
2353, "Выбирает выходное напряжение на нагрузочном резисторе в качестве переменной по оси X."
2354, "Выбирает входную мощность в качестве переменной по оси X."
2355, "Выбирает мощность нагрузочного резистора в качестве переменной по оси X."
2356, "Выбирает пиковые значения, которые будут использоваться для значений X и Y."
2357, "Выбирает среднеквадратичные значения, которые будут использоваться для значений X и Y."
2365, "Создает текстовые метки для каждой кривой в окне Искажения."
2366, "Определяет шрифт для всех текстовых меток на графике."
2370, "Выбирает THD в качестве переменной по оси Y."
2371, "Выбирает THDN в качестве переменной по оси Y."
2372, "Выбирает SINAD в качестве переменной по оси Y."
2373, "Выбирает SNR в качестве переменной по оси Y."
2374, "Выбирает одну из гармоник в качестве переменной по оси Y."
2375, "Выбирает коэффициент УСИЛЕНИЯ = H1 / VIN в качестве переменной по оси Y."
2376, "Выбирает фазу H1 в качестве переменной по оси Y."
2378, "Выбирает определенную гармонику в качестве переменной по оси Y."
2380, "Выбирает отношение напряжений для переменной по оси Y."
2381, "Выбирает коэффициент мощности для переменной по оси Y."
2383, "Выбирает представление в децибелах для переменной по оси X."
2384, "Выбирает представление dBm для переменной по оси X."
2385, "Выбирает чистое числовое представление для переменной по оси X."
2386, "Выбирает процентное представление для переменной по оси Y."
2387, "Выбирает представление в децибелах для переменной по оси Y."
2388, "Выбирает представление dBm для переменной по оси Y."
2389, "Выбирает чистое числовое представление для переменной по оси Y."
2390, "Устанавливает для выбранного графика значение Простого обозначения."
2391, "Устанавливает для выбранного графика буквенное обозначение."
2400, "Устанавливает для всех графиков значение параметра, выбранного в поле Тип оси Y."
2401, "Устанавливает для всех графиков значение параметра, выбранного в поле Designator(указатель) оси Y."
2402, "Устанавливает для всех слотов значение параметра, выбранного в поле Show As (Показывать) как по оси Y."
2404, "Показывает ранее сохраненные графики искажений (и другие)."
2405, "Позволяет выбрать ранее сохраненный график искажений для построения сравнения."
2406, "Устанавливает для всех графиков значение параметра, выбранного в поле Show As Показывать как по оси X."
2447, "Просмотрите доступные диски, чтобы выбрать имя для сохранения числового выходного файла."
2448, "Группирует разделы в числовом выходном файле по частоте."
2449, "Группирует разделы в числовом выходном файле по входному напряжению."
2450, "Масштабный коэффициент (T, G, Meg, K, m, u, n, p, f) для использования."
2451, "Задает числовой формат для значений."
2452, "Задает масштабный коэффициент и одинаковый формат для всех переменных для элементов печати."
2453, "Создает числовой выходной файл с указанными настройками."
2454, "Автоматически создает числовой выходной файл в конце каждого моделирования."
2561, "Эта страница управляет использованием потоков в программе."
2562, "Позволяет использовать потоки в программе."
2563, "Указывает количество потоков, которые Micro-Cap может создавать при запуске. Ограничено количеством процессоров в системе."
2564, "Это позволяет использовать дополнительный процессор для построения точек данных во время выполнения моделирования."
2680, "%WИспользование PSS с такой большой схемой может работать очень медленно.\n Рекомендуемое максимальное количество уравнений равно %d. Эта схема уже определена."
2800, "Отобразите информационную страницу на страницах схемы."
2801, "Запишите информацию о схеме на информационную страницу."
2802, "Отображение предупреждений на информационной странице."
2803, "Отобразите системную информацию на информационной странице."
2804, "Отображение символьных переменных на информационной странице."
2805, "Дисплей.Переменные массива на информационной странице."
2806, "Отображение моделей на информационной странице."
2807, "Отобразить .Измерения информацию на информационной странице."
2808, "Отображение информации о макросах и подсхемах на информационной странице."
2809, "Отображение элементов, которые есть в схеме, но не используются на информационной странице."
2810, "Отображение количества компонентов на информационной странице."
2811, "Показывать определенные пользователем имена путей на информационной странице."
2812, "Не показывайте пути. Показывать только имена файлов на информационной странице."
2813, "Добавляет записи о ходе моделирования на информационную страницу."
2841, "Копирует данные объекта на все страницы."
2903, "Создайте модель для этой части"
2904, "Перевести в файл SPICE"
2905, "Создание моделей для всех деталей"
2999, "Находит все модели, удовлетворяющие поисковому выражению.\nBF>100 находит все устройства, у которых BF больше 100."
3000, "При этом выполняется поиск и список моделей заполняется только устройствами, удовлетворяющими поисковому выражению."
3002, "Имя атрибута"
3003, "Значение атрибута. Раскрывающийся список показывает другие выбираемые значения для схемы"
3004, "Отображать имя атрибута на схеме"
3005, "Отображать значение атрибута на схеме"
3007, "Доступные имена моделей. Щелкнуть для выбора"
3009, "Показывать имена выводов для компонента на схеме"
3010, "Показывает внутренние параметры MOSFET  в списке параметров моделей"
3011, "Выбор линии передачи с потерями"
3012, "Выбор идеальной линии передачи"
3013, "Отображает предшествующий компонент выбранного типа"
3014, "Отображает следующий компонент выбранного типа"
3015, "Показывает исходное размещение определения модели или подсхемы subckt"
3016, "Добавляет новый определяемый пользователем атрибут"
3017, "Стирает выбранный атрибут"
3018, "Управляет шрифтами и цветом атрибутов"
3019, "Разворачивает поле для атрибутов с большим количеством текста"
3021, "Выбор одной из характеристик для этого компонента"
3022, "Вывод выбранной характеристики"
3023, "Вывод на экран вычисленных значения тока для компонента на схеме"
3024, "Вывод на экран вычисленной величины мощности для компонента на схеме"
3025, "Вывод на экран состояния полупроводниковых компонентов на схеме"
3027, "Вызывает IBIS-транслятор для любой модели, в которой был указан тип IBIS"
3028, "Отображает первый компонент предшествующего типа"
3029, "Отображает первый компонент следующего типа"
3030, "Описание синтаксиса основных атрибутов компонента, обычно КОМПОНЕНТ (Part), ЗНАЧЕНИЕ (Value) и/или МОДЕЛЬ (Model)"
3031, "Определите переменную, описывающую параметры источника"
3032, "Это - Амплитуда сигнала, используемого в частотном анализе (AC)"
3034, "Это - фаза в градусах сигнала, используемого в частотном анализе (AC)"
3036, "Это - Амплитуда сигнала, используемого в анализе по постоянному току (DC)"
3037, "Воспроизводит WAV-файл, определенный для источника."
3039, "Это %s текст. Редактирование превратит %s текст в локальный по отношению к схеме и сохранит его в текстовой области"
3040, "Заменяет значение атрибута всех компонентов выбранного типа на показанное значение атрибута"
3055, "Кусочно-линейная таблица для источника. Синтаксис - [Trigger = {выражение}] t1, v1 t2, v2... tn, vn"
3056, "Снабжаются мерцающим обрамлением вокруг всей видимой области"
3057, "Управляет отображением номеров выводов корпуса"
3058, "Управляет отображением маркеров выводов"
3059, "Позволяет видеть имя файла"
3060, "Начальное значение напряжения источника"
3061, "Начальное значение тока источника"
3062, "Импульсное значение напряжения источника"
3063, "Импульсное значение тока источника"
3064, "Задержка перед импульсом"
3065, "Время нарастания импульса"
3066, "Время спада импульса "
3067, "Ширина импульса"
3068, "Период импульса"
3069, "Постоянная составляющая напряжения синусоидального источника"
3070, "Постоянная составляющая тока синусоидального источника"
3071, "Амплитуда напряжения синусоидального источника"
3072, "Амплитуда тока синусоидального источника"
3073, "Частота синусоидального источника"
3074, "Задержка перед запуском синусоидального источника "
3075, "Декремент затухания в 1/сек. Фактически - обратная величина постоянной времени экспоненты"
3076, "Фазовый сдвиг синусоидального сигнала в нулевой момент времени"
3077, "Начальное значение напряжения источника"
3078, "Начальное значение тока источника"
3079, "Импульсное значение напряжения источника"
3080, "Импульсное значение тока источника"
3081, "Время от нуля до начала роста сигнала"
3082, "Постоянная времени нарастания"
3083, "Время от нуля до начала спада сигнала"
3084, "Постоянная времени спада"
3085, "Постоянная составляющая напряжения"
3086, "Постоянная составляющая тока"
3087, "Амплитуда пикового напряжения"
3088, "Амплитуда пикового значения тока"
3089, "Несущая частота"
3090, "Индекс модуляции"
3091, "Частота модуляции"
3092, "Интервал между случайными изменениями значения источника"
3093, "Максимальная амплитуда между случайными изменениями значения источника"
3094, "Время запуска случайных изменений"
3095, "Время останова случайных изменений"
3096, "Начальное число генератора случайных чисел. Начальное число должно быть> 0, чтобы сгенерировать повторяемую последовательность"
3097, "Пиковая амплитуда источника"
3098, "Время нарастания до амплитуды"
3099, "Ширина импульса по уровню 50% от пиковой амплитуды"
3100, "Период повторения источника"
3104, "\nSyntax: <value> [LOT[/#][/GAUSS|/UNIFORM|/WCASE]=[<tol>[%]] | [-<low>%,<high>%] ]\nExample: 10 Lot=10%\nExample: 10 Lot= -20%,80%"
3105, "\nSyntax: <value> [LOT[/#][/GAUSS|/UNIFORM|/WCASE]=[<tol>[%]] | [-<low>%,<high>%] ] [DEV[/#][/GAUSS|/UNIFORM|/WCASE]=[<tol>[%]]\nExample: 10 Lot=10% Dev=20%"
3106, "Выбирает количество столбцов параметров модели на дисплее."
3108, "При выходе из диалогового окна атрибутов отображается любой отредактированный объект (например, оператор модели, макрос)."
3170, "Выбор сглаженного варианта переключения ключа"
3171, "Выбор гистерезисного варианта переключения ключа"
3180, "Нормальная кривая без сглаживания."
3181, "Гиперболическое сглаживание касательных по углам."
3182, "Квадратичное сглаживание кривой Безье по углам. Фракция - это доля области, по которой происходит сглаживание."
3184, "Доля (от 0,0 до 1,0) времени нарастания или спада (или области PWL), в течение которой происходит сглаживание."
3371, "Включите и установите порядок методов сходимости рабочих точек.\nOperating Point Methods"
3402, "Приоритет групп изображения (УГО) компонента"
3403, "Устанавливаемый пользователем интервал между жирными точками координатной сетками"
3404, "Увеличивает приоритет выбранной группы изображения компонента"
3405, "Уменьшает приоритет выбранной группы изображения компонента"
3406, "Разрешает показ на схеме среднеквадратических значений напряжения, тока и мощности"
3407, "Разрешает показ на схеме средних значений напряжения, тока, и мощности"
3408, "Разрешает показ на схеме пиковых значений напряжения, тока, и мощности"
3409, "Позволяет вычислять напряжения и мощности между устройствами. Это не относится к подсхемам или макросам."
3410, "Задает количество сеток на схеме, которые будут использоваться каждым квадратом в сетке графической бумаги в качестве длины и ширины."
3415, "По умолчанию на дисплее напряжения, тока и мощности отображаются последние значения точки данных."
3416, "По умолчанию напряжение, ток, и мощность отображаются в виде среднеквадратичных значений"
3417, "По умолчанию напряжение, ток, и мощность отображаются в виде средних значений"
3418, "По умолчанию напряжение, ток, и мощность отображаются в виде амплитудных значений"
3423, "Задает числовой формат для задержек на пути."
3424, "Задает числовой формат для терминов напряжения, напечатанных на схеме, и динамического цифрового вывода переменного и постоянного тока."
3425, "Задает числовой формат для .Предупреждающие сообщения, напечатанные на схеме и в числовом выводе."
3426, "Задает числовой формат для вычислений, выполняемых на основе текста формулы."
3427, "Задает числовой формат для текущих терминов, напечатанных на схематическом и динамическом числовом выводе переменного и постоянного тока."
3428, "Задает числовой формат для терминов мощности, напечатанных на схеме, и динамического цифрового вывода переменного и постоянного тока."
3450, "Добавить в буфер..."
3451, "Кривая Линия"
3452, "Текст кривой"
3453, "Скрыть форму сигнала"
3454, "Удерживать..."
3455, "Масштабы и форматы..."
3456, "Экспорт В...."
3502, "Указывает, что текст должен соответствовать абсолютному местоположению экрана."
3503, "Указывает, что текст должен быть привязан к местоположению относительно кривой."
3504, "Задает кривую, которой следует придерживаться для относительного текста."
3620, "%WВы уверены, что хотите удалить каталог?"
3804, "Удаляет весь текст от позиции курсора до конца строки.\nCut до конца строки"
3952, "."
3961, "Это позволяет редактировать список последних использованных файлов\nEdit Список последних использованных файлов"
3962, "Список последних использованных файлов."
3963, "Удаляет выбранное в данный момент имя файла из списка."
3964, "Отображает полный путь к файлу для каждой ссылки на файл в меню Файл, меню Окно."
3965, "Отображает имя переменной path вместо полного имени пути."
3966, "Отключает печать имени пути в строках заголовка окна."
4052, "%EНеобходимо выбрать ровно 2 столбца."
4101, "Производительность или функция измерения для использования."
4103, "Форма сигнала для функции производительности."
4105, "Форма сигнала для функции производительности."
4107, "Логическое выражение функции производительности."
4115, "Угадывает подходящий набор параметров для функции производительности."
4117, "Выражение X"
4118, "Выберите нужную вам меру."
4119, "Форма сигнала или кривая для работы функции производительности."
4120, "Форма сигнала или кривая для работы функции производительности."
4200, "Позволяет выбрать и применить функцию к одной из кривых.\nGo To Function"
4240, "Включает режим рисования параллелограмма. Щелкните и перетащите, чтобы добавить параллелограмм.\\Режим параллелограмма lr10"
4250, "Включает режим рисования данных. Щелкните и перетащите, чтобы добавить данные.\nData Mode"
4251, "Включает режим рисования процесса. Щелкните и перетащите, чтобы добавить процесс.\nProcess Mode"
4252, "Включает режим рисования соединителя вне страницы. Щелкните и перетащите, чтобы добавить внестраничный соединитель.\n Режим подключения вне страницы"
4253, "Включает режим рисования перфокарты. Щелкните и перетащите, чтобы добавить перфокарту.\nPunch Card Mode"
4254, "Включает режим рисования с ручным вводом. Щелкните и перетащите, чтобы добавить Ручной ввод.\n Режим ручного ввода"
4255, "Включает предварительно определенный режим рисования процесса. Щелкните и перетащите, чтобы добавить предопределенный процесс.\n Предопределенная модель процесса"
4256, "Включает режим рисования внутренних хранилищ. Щелкните и перетащите, чтобы добавить внутренние хранилища.\nInternal Storages Mode"
4257, "Включает режим рисования в ручном режиме. Щелкните и перетащите, чтобы добавить ручную операцию.\n Ручной режим Работы"
4258, "Включает режим рисования документа. Щелкните и перетащите, чтобы добавить документ..\nDocument Mode"
4259, "Включает режим рисования нескольких документов. Щелкните и перетащите, чтобы добавить мультидокумент.\n Режим с несколькими документами"
4260, "Включает режим рисования сохраненных данных. Щелкните и перетащите, чтобы добавить сохраненные данные.\n Режим сохраненных данных"
4261, "Включает режим рисования с задержкой. Щелкните и перетащите, чтобы добавить задержку.\nDelay Mode"
4262, "Включает режим рисования суммирующего соединения. Щелкните и перетащите, чтобы добавить суммирующее соединение.\n Режим суммирующего соединения"
4263, "Включает или Режим рисования. Нажмите и перетащите, чтобы добавить или.\nили режим"
4264, "Сопоставление Включает режим сопоставления чертежей. Щелкните и перетащите, чтобы добавить сопоставление y.\n Режим сопоставления"
4265, "Включает режим сортировки чертежа. Щелкните и перетащите, чтобы добавить сортировку.\nSort Режим сортировки"
4266, "Включает режим предварительного рисования. Щелкните и перетащите, чтобы добавить препарат.\nРежим подготовки"
4267, "Включает режим рисования терминатора. Щелкните и перетащите, чтобы добавить терминатор..\nTerminator Mode"
4268, "Включает режим рисования перфоленты. Щелкните и перетащите, чтобы добавить перфоленту.\nPunched Tape Mode"
4269, "Включает режим рисования хранилища с последовательным доступом. Щелкните и перетащите, чтобы добавить хранилище с последовательным доступом.\n Режим хранения с последовательным доступом"
4270, "Включает режим рисования на магнитном диске. Щелкните и перетащите, чтобы добавить магнитный диск.\n Перфорированный магнитный диск"
4271, "Включает режим рисования хранилища с прямым доступом. Щелкните и перетащите, чтобы добавить хранилище с прямым доступом.\nPunched Хранилище с прямым доступом"
4272, "Включает режим отображения чертежа. Щелкните и перетащите, чтобы добавить дисплей.\\l r10 Режим отображения"
4273, "Включает Альтернативный режим рисования процесса. Щелкните и перетащите, чтобы добавить альтернативный процесс.\n Альтернативный технологический режим"
4274, "Включает режим рисования решений. Щелкните и перетащите, чтобы добавить решение.\nDecision Mode"
4275, "Включает режим рисования соединителя. Щелкните и перетащите, чтобы добавить соединитель.\nConnector Mode"
4276, "Включает режим извлечения чертежа. Щелкните и перетащите, чтобы добавить выдержку.\nExtract Mode"
4277, "Включает режим рисования слиянием. Щелкните и перетащите, чтобы добавить слияние.\nMerge Mode"
4298, "Редактирование стилей..."
4299, "Редактирование стилей..."
4300, "Изменяет стиль выбранного элемента.\nStyle"
5253, "Задает имена контактов разъема шины."
5254, "Задает имя детали для соединителя шины."
5255, "Задает сеточное расстояние между выводами на шинном разъеме."
5256, "Задает выравнивание узлов проводов на шинном соединителе."
5257, "Задает положение узла шины на соединителе шины."
5262, "%Eдля шины должно быть указано по крайней мере одно имя pin-кода."
5355, "%EЭтот файл не является распознаваемым форматом."
5360, "%EУстаревший файл данных, пожалуйста, повторно запустите симуляцию."
5365, "%EФайлы с этим расширением не могут быть загружены '%s'"
5400, "Получает доступ к редактору переменных состояния..\nState Variables"
5402, "Устанавливает для всех напряжений и токов значение 0.0, а для всех цифровых уровней - значение X."
5403, "Считывает переменные состояния из файла, созданного кнопкой Записи."
5404, "Записывает переменные состояния в файл."
5405, "Выводит переменные состояния в текстовый файл и окно."
5406, "Создает.Инструкции IC и помещает их в текстовую область схемы."
5410, "Значение напряжения на указанном узле"
5411, "Значение тока на указанном катушке индуктивности"
5412, "Цифровой уровень на указанном узле"
5414, "Задает формат, используемый для значений напряжений и токов."
5415, "Создает инструкции .NODESET и помещает их в текстовую область схемы."
5490, "%EЗначения в поле Диапазон переменной 1 должны быть положительными."
5491, "%WM = m = .001\nЕсли ты хочешьt 1e6, then use 1Meg\n\nВы хотите отредактировать это?\n"
5500, "%Eпосле запятой пропущена очередная величина, т.е. : '[A,]'\n%s"
5501, "%EЗапятая или двоеточие возможно пропущены, т.е.: '[A B]'\n%s"
5502, "%EВозможно пропущена завершающая скобка ']', т.е.: '[A,B'\n%s"
5514, "Находит изменение в выражении X, когда выражение переходит от низкого к высокому."
5515, "Находит изменение в выражении X, когда выражение переходит от высокого к низкому."
5516, "Находит N-й локальный максимум выражения X."
5517, "Находит N-й локальный максимум выражения.Y"
5518, "Находит N-й локальный минимум выражения X."
5519, "Находит N-й локальный минимум выражения.Y"
5520, "Находит N-й локальный пик для изменения выражения."
5521, "Находит N-й период выражения. Период - это разность X последовательных точек, проходящих через среднее значение."
5522, "Находит N-ю частоту выражения Y. Частота - это величина, обратная разности X последовательных точек, проходящих через среднее значение.."
5523, "Находит N-ю разность X последовательных точек, проходящих через указанный уровень Y."
5524, "Находит наибольшее значение выражения X в текущей ветви."
5525, "Находит наибольшее значение выражения Y в текущей ветви."
5526, "Находит наименьшее значение выражения X в текущей ветви."
5527, "Находит наименьшее значение выражения Y в текущей ветви."
5528, "Находит значение X в N-м экземпляре, где выражение равно указанному уровню Y."
5529, "Находит их значение в N-м экземпляре, где выражение X равно указанному уровню X."
5530, "Находит разницу X в N-м экземпляре диапазона Y выражения."
5531, "Находит разницу в N-м экземпляре диапазона выражения X."
5532, "Находит диапазон от X min до max в пределах N-го экземпляра указанного диапазона Y."
5533, "Находит диапазон от минимального до максимального в пределах N-го экземпляра указанного диапазона X."
5534, "Находит наклон (дельта Y / дельта X) в N-м экземпляре указанного значения X."
5535, "FНаходит фазовый предел выражения. DB(expr) и PH(expr) должны быть нанесены на график или напечатаны."
5536, "Находит среднеквадратичное значение формы сигнала между XMin и XMax."
5537, "Находит среднее значение формы сигнала между XMin и XMax."
5538, "Находит коэффициент усиления."
5539, "Находит интеграл от выражения."
5540, "Находит значение от пика к пику."
5541, "Находит фазовый угол между двумя синусоидальными формами сигнала при анализе переходных процессов."
5550, "%EФункция %s также требует отображения \"%s\"."
5551, "%EФункция %s требует отображения PH(expr) или DB(expr)."
5552, "Внимание, график производительности отсутствует, потому что ничего не было изменено."
5600, "Допустимая ошибка расчета токов в режиме Transient"
5601, "Допустимая ошибка расчета заряда в режиме Transient"
5602, "Емкость конденсатора, неявно подключаемого относительно земли в каждом узле в схеме для улучшения сходимости. При значении 0 конденсаторы отсутствуют"
5603, "Площадь диффузионной области стока МОП-транзистора  (кв. м)"
5604, "Площадь диффузионной области истока МОП-транзистора  (кв. м)"
5605, "Длина канала МОП-транзистора (м)"
5606, "Ширина канала МОП-транзистора (м)"
5607, "Число квадратов для сопротивления области стока MOSFET по умолчанию (1/м)"
5608, "Число квадратов для сопротивления области истока MOSFET по умолчанию (1/м)"
5609, "Периметр области p-n перехода стока MOSFET по умолчанию (м)"
5610, "Периметр области p-n перехода истока MOSFET по умолчанию (м)"
5611, "Минимальное выходное сопротивление цифровых устройств для моделей интерфейса вход-выход IO"
5612, "Максимальное выходное сопротивление цифровых устройств для моделей интерфейса вход-выход IO"
5613, "Максимальное количество сообщений об ошибках, вызванных ограничениями для временных соотношений отдельной цифровой модели"
5614, "Максимальное количество сообщений об ошибках для всех цифровых устройств с временными ограничениями во время каждого сеанса расчета"
5615, "Максимальная частота дискретизации при анализе цифровых устройств (минимальный временной шаг равен 1/DIGFREQ c)"
5616, "Начальные состояния триггеров при запуске анализа: 0 - сброс; 1 - установка; 2 - Х состояние"
5617, "Уровень А/Ц  (AtoD) и Ц/А (DtoA) модели вход-выход по умолчанию (1 - 4)"
5618, "Выбор задержки цифрового устройства по умолчанию: 1 - минимум; 2 - типичное значение; 3 - максимум; 4 - мин/макс (наихудший случай для цифровых устройств)"
5619, "Масштабный коэффициент для расчета минимальной задержки цифровых компонентов"
5620, "Минимальное отношение выходных сопротивлений цифровых устройств с объединенными выходами, при котором изменяется состояние общего выходного узла"
5621, "Масштабный коэффициент для расчета максимальной задержки цифровых компонентов"
5622, "Проводимость резистора, подключаемого параллельно любому p-n переходу"
5623, "Максимальное число итераций при расчете режима по постоянному току (operating point)"
5624, "Максимальное число итераций при расчете каждой точки передаточных функций по постоянному току (DC analysis)"
5625, "Максимальное число итераций при расчете каждой точки в режиме анализа переходных процессов (TRANSIENT)"
5626, "Не выводить сообщения об ошибках моделирования в выходной файл"
5627, "Минимальная относительная величина элемента строки матрицы, необходимая для его выделения в качестве ведущего элемента. Определяет отношение максимальной проводимости в матрице и значения PIVTOL"
5628, "Минимальная абсолютная величина элемента строки матрицы, необходимая для его выделения в качестве ведущего элемента"
5629, "Допустимая относительная ошибка расчета напряжений и токов в режиме анализа переходных процессов"
5630, "Отношение диапазона разброса случайных параметров к среднеквадратичному отклонению. Определяет количество попаданий случайных значений в диапазон допуска"
5631, "Номинальная температура (температура, для которой указаны модельные параметры и по умолчанию проводятся все виды анализа)"
5632, "Это величина, на которую предполагается, что стандартные формулы LTE завышают истинную ошибку."
5633, "Сжимает прошлую историю входных напряжений и тока линии передачи с потерями."
5634, "Задает абсолютный допуск по напряжению, добавляемый к относительному допуску по напряжению."
5635, "Длина строки выходного файла (80 или 132) в символах"
5636, "Позволяет создавать частные цифровые библиотеки."
5637, "Включает частные аналоговые библиотеки."
5638, "Выбирает интегрирование по Эйлеру."
5639, "Выбирает интеграцию передач."
5640, "SВыбирает трапециевидное интегрирование."
5641, "Задает минимальное абсолютное значение сопротивления резистора или сопротивления вывода активного устройства (например, RB, RE и RC)."
5642, "Определяет сопротивление, которое будет использоваться при добавлении резистивного пути к земле."
5643, "Установка использования численного дифференцирования (как в старых версиях) вместо символического (вычислений по формулам) для функциональных источников. В ряде случаев позволяет ускорить расчет"
5644, "Минимальное значение аналогового напряжения, при котором в логическом выражении оно интерпретируется как логическая 1 (для логических операторов SPICE3)"
5645, "Величина, присваиваемая логическому выражению, когда его значение истинно TRUE (для логических операторов SPICE3)"
5646, "Величина, присваиваемая логическому выражению, когда его значение ложно FALSE (для логических операторов SPICE3)"
5647, "Устанавливает значения по умолчанию, типичные для большинства схем"
5648, "Устанавливает значения по умолчанию для мощных схем"
5649, "Записывает настройки текущих глобальных параметров в директиву .Options для использования в текущей схеме"
5650, "Начальное значение (зерно) для генератора случайной последовательности.  Должно быть >0 для генерации повторяющихся последовательностей при каждом вызове соответствующей функции"
5651, "Сопротивление резистора, неявно подключаемого между любым узлом схемы и землей. Значение 0 означает, что резисторы отключены"
5652, "Сопротивление резистора, неявно помещаемого параллельно всем источников тока. Значение 0 означает, что резисторы отсутствуют"
5653, "Задает точность для устройств S и H."
5654, "Задает порядок интерполяции для спектров БПФ."
5655, "Выбирает количество точек данных на каждой стороне точки данных, которые должны удовлетворять запросу функции производительности."
5656, "Проверяет наличие допустимых путей постоянного тока к земле на каждом узле."
5657, "Проверяет наличие контуров, содержащих только элементы, определяемые напряжением, такие как источники и катушки индуктивности."
5658, "Генерирует ошибку, если на узел приходится менее двух подключений."
5659, "Значение диода с максимальной регулировкой температуры."
5801, "Выбор научного формата числовых данных  scientific"
5802, "Выбор инженерного формата числовых данных engineering"
5803, "Выбор децимального формата числовых данных decimal"
5804, "Выбор децимального формата числовых данных decimal"
5805, "Устанавливает число значащих цифр"
5806, "Устанавливает число значащих цифр"
5900, "Выделенный текст выделен жирным шрифтом.\nBold"
5901, "Выделенный текст выделяется курсивом.\nItalic"
5902, "Подчеркивает выделенный текстt.\nUnderline"
5903, "Помещает зачеркнутый текст через выделенный текстt.\nStrikethrough"
5904, "Задает выделенный текст в качестве верхнего индекса. (RTF only)\nSuperscript"
5905, "Задает выделенный текст в качестве нижнего индекса. (RTF only)\nSubscript"
5906, "Задает цвет выделенного текста.\nFont Color"
5907, "Задает цвет фона текста.\nText Background Color"
5908, "Задает цвет фона выделенного текста. (Только RTF))\nText Highlight Color"
5909, "Этот цвет в сочетании с цветом шрифта создаст градиентный цвет.\nFont Gradient Color"
6201, "Отправить электронное письмо в службу поддержки Spectrum"
6300, "Переключение между контуром и 3D-графиком.\nToggle Contour"
6301, "Показывает вид 3D-графика по оси X.\nX View"
6302, "Показывает Y-вид 3D-графика.\nY View"
6303, "Показывает Z-вид 3D-графика.\nZ View"
6304, "Поворачивает 3D-график по часовой стрелке вокруг оси X.\nRotate Ось X"
6305, "Поворачивает 3D-график по часовой стрелке вокруг оси Y.\nRotate Ось Y"
6306, "Поворачивает 3D-график по часовой стрелке вокруг оси Z.\nRotate Ось Z"
6307, "Поворачивает 3D-график против часовой стрелки вокруг оси X.\n Поворачивает ось X против часовой стрелки"
6308, "Поворачивает 3D-график против часовой стрелки вокруг оси Y.\n Поворачивает ось Y против часовой стрелки"
6309, "Поворачивает 3D-график против часовой стрелки вокруг оси Z.\n Поворачивает ось Z против часовой стрелки"
6404, "Автоматически создает заголовок исходя из выбранной функции для 3D"
6405, "Контурный рельеф для проекции трехмерной поверхности на плоскость Y=0"
6406, "Добавить фон на все координатные плоскости"
6407, "Добавить координатные оси"
6408, "Добавить сетку на все координатные плоскости"
6409, "Добавить масштабы по всем осям"
6410, "Добавить на поверхность линии с постоянными координатами X и Z - изолинии"
6411, "Мигающий курсор в режиме электронных курсоров"
6422, "Задает количество патчей вдоль оси X."
6423, "Задает количество патчей вдоль оси Z."
6425, "Не использует цвет патча."
6426, "Использует спектр цветов от красного до фиолетового."
6427, "Использовать только оттенки серого"
6428, "Использовать только оттенки синего."
6429, "Использовать только оттенки красного"
6430, "Использовать только оттенки зеленого"
6431, "Использует спектр цветов, определенный объектами User Color 1 и User Color 2."
6440, "Цвет текста"
6441, "Цвет сетки"
6442, "Цвет изолиний"
6443, "Цвет плоскости оси X"
6444, "Цвет плоскости оси Y"
6445, "Цвет плоскости оси Z"
6446, "Цвет фона окна"
6447, "Цвет выбранных объектов"
6448, "Выберите Цвет поля"
6449, "Пользовательский цвет 1"
6450, "Пользовательский цвет 2"
6451, "Цвет якоря"
6600, "Эта панель позволяет включать или отключать сообщения \"Знаете ли вы\"."
6601, "Это включает сообщение для опции редактирования текста сетки с двойным щелчком Alt +."
6602, "Это позволяет использовать сообщение для анализа искажений."
6603, "Это включает сообщение для опции Alt Wire + двойной щелчок."
6604, "Это включает сообщение для функций щелчка правой кнопкой мыши на калькуляторе."
6605, "Это позволяет отображать сообщение о созданных пользователем моделях в программе моделирования."
6606, "Это позволяет отображать сообщение с описанием пользовательской модели при ее добавлении."
6607, "Это позволяет отображать сообщение о доступных процедурах оптимизации."
6608, "Это позволяет получить сообщение об анализе дыма."
6704, "Позволяет создать Числовой выходной файл."
6705, "Записывает параметры модели в Числовой выходной файл."
6706, "Записывает ограничения по методу Монте-Карло и шагу в Числовой выходной файл."
6707, "Записывает значения формы сигнала с включенными кнопками цифрового вывода в файл цифрового вывода."
6708, "Записывает информацию о рабочей точке в Числовой выходной файл."
6709, "Записывает вклад отдельных составляющих шума на каждой частоте."
6710, "Записывает параметры модели с нулевым значением в Числовой выходной файл."
6711, "Записывает неопределенные параметры модели в Числовой выходной файл."
6712, "Определяет псевдоним для выражения формы сигнала, которое будет использоваться в качестве заголовка столбца."
6713, "Отображает список всех сигналов, доступных для числового вывода."
6714, "Определяет формат, в который будут помещены столбцы формы сигнала."
6715, "Проверяет все флажки формы сигнала для числового вывода."
6716, "Снимает все флажки формы сигнала для числового вывода."
6717, "Увеличивает приоритет порядка столбца формы сигнала для выбранного выражения."
6718, "Уменьшает приоритет порядка столбца формы сигнала для выбранного выражения."
6719, "Записывает основной заголовок, указанный на вкладке Заголовок, в Числовой выходной файл."
6720, "Записывает заголовки формы сигнала в верхней части столбцов значений формы сигнала в Числовой выходной файл."
6721, "Записывает информацию заголовка ветви, такую как температура, шаг или запуск по методу Монте-Карло, в Числовой выходной файл."
6722, "Определяет минимальное значение X, которым будут ограничены числовые значения выходного сигнала."
6723, "Определяет высокое значение X, которым будут ограничены числовые значения выходного сигнала."
6724, "Задает числовой формат для данных рабочей точки в числовом выходном файле."
6726, "Скрывает все формы сигналов в списке, которые не выбраны для числового вывода."
6727, "Задает формат для значений X выбранной кривой в числовом выводе."
6728, "Задает формат для значений Y выбранной кривой в числовом выводе."
6729, "Записывает любые вычисления измерений, указанные в операторах .Measure, в Числовой выходной файл."
6730, "Если этот параметр включен, все повторяющиеся выражения Y будут включены в числовой вывод."
6731, "Имя пользовательского файла для числового вывода."
6732, "Автоматическое имя файла для числового вывода."
6733, "Включить сведения о допуске"
6801, "Знаете ли вы, что вы можете редактировать текст непосредственно на схеме, дважды щелкнув \n по тексту в режиме выбора, удерживая нажатой клавишу ALT?"
6802, "Знаете ли вы, что анализ искажений изменился по сравнению с MC9,\nчто позволяет отображать графики THD, THDN и SNR в зависимости от VOUT, POUT и многого другого?"
6803, "Знаете ли вы, что вы можете выбрать все сегменты провода с помощью ALT + click?"
6804, "Знаете ли вы, что вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши в окне калькулятора, чтобы добавить функции?"
6805, "Знаете ли вы, что теперь вы можете создать пользовательскую часть, которая позволяет вам оптимизировать подсхемы, макросы или модели вашего собственного создания?"
6806, "Теперь вы можете выбрать схему для оптимизации и какой анализ использовать.\nНажмите кнопку Параметры '...', чтобы добавить параметр для оптимизации.\nТакже вы можете добавить больше графиков. Дважды щелкните заголовок графика, чтобы измените его.\nДважды щелкните заголовок столбца данных, чтобы изменить оптимизируемую форму сигнала."
6807, "Теперь существует четыре различных метода оптимизации: Powell, Books, LM и DE.\n Перейдите в Настройки оптимизации модели, чтобы выбрать, какие из них использовать."
6808, "Знаете ли вы, что в анализе переходных процессов теперь есть анализ дыма / стресса?"
7049, "Дым Помогает..."
7202, "Имя компонента на схеме"
7203, "Поле источника информации (используется только для комментариев)"
7204, "Поле для записей комментариев, используемое в библиотеке компонентов (обычно сюда записывают основные характеристики компонента)"
7205, "Поле автора (используется только для комментариев)"
7230, "Экспериментальные данные или данные справочного листка компонента"
7300, "Условия измерения."
7301, "Условия измерения."
7303, "Определяет анализ, используемый с указанным файлом схемы."
7304, "Определяет файл схемы, который будет использоваться для оптимизации."
7305, "Найдите файл схемы, который будет использоваться для оптимизации."
7306, "Импортирует данные в поля данных из файла CSV или числового вывода.\n Импорт данных"
7307, "Если этот параметр включен, оптимизация будет использовать Локальные настройки оптимизации поверх глобальных настроек оптимизации."
7308, "Если включено, разница в ошибках будет вычисляться с использованием логарифмической разницы, а не линейной разницы."
7309, "Копирует статус параметра Локальных настроек пользователя на все графики в файле.\n Копирует статус локальных настроек пользователя на все графики"
7310, "Копирует статус параметра Локальных настроек пользователя на все однотипные графики в файле.\n Копирует статус локальных настроек пользователя на идентичные графики"
7311, "Копирует статус параметра Ошибка журнала пользователя на все графики в файле.\nCopy Использовать статус ошибки журнала для всех графиков"
7312, "Копирует статус параметра Ошибка журнала пользователя на все графики того же типа в файле.\nCopy Использовать статус ошибки журнала для идентичных графиков"
7313, "Экспортирует сводку оптимизированных параметров в текстовый файл или файл Excel.\n Экспорт данных"
7320, "Позволяет добавлять, редактировать или удалять параметры для оптимизации этого графика."
7404, "%EThe Условие измерения \"%s\" уже существует для этого графика."
7405, "%EThe выражение %s против %s не отображается в соответствующем файле схемы."
7406, "%EToo многие точки данных вводятся через диалоговое окно \"Заполнить данные\"."
7407, "%EНе удалось найти исходный шаблон для добавления детали:\n File=%s\n Name=%s."
7408, "%EФайл, указанный в поле Схема, должен быть файлом схемы микрокап (*.CIR)."
7410, "Позволяет добавлять, редактировать или удалять условия измерения для этого графика."
7420, "%EВ разделе Параметров не были определены параметры для оптимизации."
7421, "%ENКоличество столбцов в вставке буфера обмена слишком велико."
7450, "%EНеизвестное имя параметра %s."
7500, "%EНе удалось запустить Excel."
7802, "Числовой формат значений, отображаемых в столбце Номинальное значение."
7805, "Числовой формат значений, отображаемых в столбце Значение в процентах снижения."
7808, "Числовой формат значений, показанных в столбце \"Понижено для надежности\"."
7811, "Числовой формат значений, показанных в столбце \"Понижено для надежности и температуры\"."
7814, "Числовой формат значений, отображаемых в столбце Измеренных значений"
7817, "Числовой формат значений, отображаемых в столбце Процент пониженного значения."
7831, "Дым"
7834, "Регулировка ширины колонок в соответствии с дымовым окном."
7840, "Экспорт Данных..."
7853, "Показывает информационное поле с описанием заголовков столбцов и имен параметров под мышью."
7854, "Показывает недопустимые тесты."
7855, "Список имен деталей для указания допустимых тестов."
7856, "Список типов устройств для указания того, какие параметры дыма следует отображать."
7857, "Список параметров дыма для отображения для выбранного типа устройства."
7858, "Показывает знак (+ -) измеренных параметров дыма."
7859, "Выбирает все части"
7860, "Отменяет выбор всех частей"
7862, "Галочка означает, что тест действителен."
7863, "Устанавливает для всех параметров допустимый или недопустимый ресурс в диалоговом окне Свойства по умолчанию для новых схем."
7864, "Устанавливает для всех параметров значение valid."
7865, "Устанавливает для всех параметров значение invalid."
7869, "%WПредупреждение при этом перезаписываются многие пользовательские настройки. Вы уверены, что хотите продолжить?"
7873, "Список выбранных файлов библиотеки."
7874, "Добавляет файл библиотеки в список."
7875, "Удаляет файл библиотеки из списка."
7876, "Позволяет выбрать другое имя файла для замены текущего выбранного имени."
7877, "Перемещает выбранный файл на одну позицию вверх в списке. Не влияет на использование."
7878, "Перемещает выбранный файл вниз на одну позицию в списке. Не влияет на использование."
9000, "Загрузить пример схемы '%s' %s"
9900, "Поиск образцов схем.\n Поиск образцов цепей"
10094, "Текстовый файл (*.csv)|*.csv|"
10095, "Excel (*.xls;*.xlsx)|*.xls;*.xlsx|"
10096, "Библиотека допусков наихудшего случая (*.TLIB)|*.tlib|"
10097, "Отключающая библиотека (*.DLIB)|*.dlib|"
10098, "Блок заголовка (*.TBK)|*.tbk|"
10099, "Аудиоформат формы волны (*.Wav)|*.wav|"
10102, "Числовой вывод (*.HADNO)|*.HADNO|"
10103, "Числовой вывод (*.IDNO)|*.IDNO|"
10104, "Все файлы (*.*)|*.*|числовой выводt (*.TNO;*.ANO;*.DNO;*.HNO;*.INO)|*.tno;*.ano;*.dno;*.hno;*.ino|CSV (Разделенный запятой)(*.CSV)|*.CSV|"
10105, "Схемы LTspice (*.ASC;*.APP)|*.asc;*.app|"
10106, "Форма сигнала (*.USR)|*.USR|CSV (через запятую)(*.CSV)|*.CSV|Аудиоформат формы сигнала (*.Wav)|*.wav|"
10107, "Схема SPICE (*.CKT)|*.CKT|"
10108, "Файл SPICE Stim (*.STM)|*.STM|"
10109, "Файл пробного камня (*.S*P;*.Z*P;*.Y*P;*.G1P;*.G2P;*.H1P;*.H2P;*.T1P;*.T2P;*.A1P;*.A2P)|*.S*P;*.Z*P;*.Y*P;*.G1P;*.G2P;*.H1P;*.H2P;*.T1P;*.T2P;*.A1P;*.A2P|"
10110, "Числовой вывод (*.TNO)|*.tno|"
10111, "Числовой вывод (*.ANO)|*.ano|"
10112, "Числовой вывод (*.DNO)|*.dno|"
10114, "Файл библиотеки SPICE (*.LIB)|*.LIB| Файл библиотеки моделей (*.LBR)|*.LBR|"
10115, "Файл Script (*.BAT)|*.BAT|"
10118, "Спецификация (*.BOM)|*.bom|"
10119, "Файл SPICE (*.CKT;*.STM)|*.CKT;*.STM|"
10120, "Файл макроопределений (*.MAC)|*.MAC|"
10121, "Файл схемы (*.CIR)|*.CIR|"
10122, "Файл библиотеки SPICE (*.LIB)|*.LIB|"
10123, "Файл библиотеки моделей (*.LBR)|*.LBR|"
10124, "Файл параметров модели (*.MDL)|*.MDL|"
10125, "Все файлы (*.*)|*.*|"
10126, "Файл компонентов (*.CMP)|*.cmp|Файл компонентов MC5 (COMP*.MC5)|comp*.mc5|Файл компонентов MC4 (CS*.MC4)|cs*.mc4|"
10127, "Файл компонентов (*.CMP)|*.cmp|"
10128, "Файл компонентов (*.CMP)|*.cmp|MC5 Файл компонентов (COMP*.MC5)|comp*.mc5|"
10129, "Файл изображений компонентов (*.SHP)|*.SHP|MC5 Файл изображений компонентов (shape*.mc5)|shape*.mc5|"
10130, "Файл изображений комонентов (*.SHP)|*.shp|"
10131, "Файл анализа Монте Карло (*.TNO;*.ANO;*.DNO)|*.tno;*.ano;*.dno|"
10132, "Файл IBIS (*.IBS)|*.IBS|"
10133, "Файл схемы (*.CIR)|*.CIR|Файл схемной макромодели (*.MAC)|*.MAC|"
10134, "Текстовый файл (*.txt)|*.txt|"
10138, "Файл конденсаторов (*.CAP)|*.cap|"
10139, "Файл резисторов(*.RES)|*.res|"
10140, "Файл катушек индуктивности (*.IND)|*.ind|"
10141, "Файл данных графика (*.USR)|*.usr|"
10142, "Файл корпусов компонентов (*.PKG)|*.pkg|"
10143, "Файлы стандартных значений пассивных компонентов(*.RES;*.CAP;*.IND)|*.res;*.cap;*.ind|"
10144, "Файл начальных условий (*.TOP)|*.top|"
10147, "Файл подсхем subckt (*.LIB;*.CKT)|*.lib;*.ckt|"
10148, "Файл данных (MCAP.DAT,MC5.DAT)|mcap.dat;mc5.dat|"
10149, "Файл JEDEC (*.JED)|*.jed|"
10150, "%EОшибка в командной строке '%s'"
10151, "Верхнее значение диапазона времени"
10152, "Нижнее значение диапазона времени"
10153, "Верхнее значение диапазона частоты"
10154, "Нижнее значение диапазона частоты"
10155, "%EЧисло точек должно быть степенью 2 {8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,8192... 1048576}"
10156, "%ELower Time Limit must be less than the Upper Time Limit"
10157, "%EЧастотный диапазон не должен быть нулевым"
10188, "Эта страница позволяет вам редактировать названия панелей компонентов, включать и выключать их"
10189, "Эта страница позволяет устанавливать, какие значки будут отображены в основной панели инструментов"
10190, "Эта страница позволяет добавлять или редактировать начертания шрифтов, используемых в программе"
10191, "Эта страница управляет видом и позицией панели компонентов и позициями табуляции окна"
10192, "Эта страница позволяет Вам добавлять, редактировать, или стирать комбинации, определенные для горячих клавиш"
10193, "Эта страница позволяет Вам корректировать параметры настройки, которые используются при попытке рассчитать комбинацию или единственное значение номинала R, L и C компонентов схемы"
10194, "Эта страница позволяет Вам корректировать параметры настройки, которые используются при попытке рассчитать комбинацию или единственное значение номинала R, L и C компонентов схемы"
10195, "Эта страница управляет внешним видом и положением вкладок окна."
10196, "Эта страница управляет окном ошибки."
10200, "Название выбранного стиля."
10201, "Добавляет новый стиль в список."
10202, "Удаляет выбранный стиль."
10203, "Задает предопределенный стиль, который будет использоваться для текста."
10401, "%EНеизвестный идентификатор '%.200s'"
10402, "%EНеизвестный идентификатор '%s' в '%.200s'"
10403, "%EПредполагаемый операнд в '%.200s'"
10404, "%EНедопустимая константа '%s' в '%.200s'"
10405, "%EНайдена неожиданно ')' в '%.200s'"
10406, "%EОтсутствует '). ' в '%.200s'"
10407, "%EПредполагаемый оператор '%.200s'"
10408, "%EНедопустимое имя узла '%.200s' in '%.200s'"
10409, "%EФормула слишком сложная в '%.200s'"
10410, "%EОтсутствует выражение в '%.200s'"
10411, "%EОтсутствует выражение"
10412, "%EГлобальные указатели могут ссылаться только на единственный тип в инструкции\nText:\t%s"
10413, "%EНе найдена метка '%s' в %s (...)"
10414, "%EНе найдено устройство между узлами %s и %s в %s (...)"
10415, "%EМежду узлами %s и %s найдено больше, чем одно устройство  в %s (...)"
10416, "%EНекорректное выражение используется в %s (%s)"
10417, "%Епредполагается присутствие '(' после '%s' в '%.200s'"
10418, "%EВыражение недопустимо для функции % .200s'"
10419, "%EНедостаточно параметров'%.200s'"
10420, "%EСлишком много параметров'%.200s'"
10421, "%EНе может использовать выражение \"%s\" при анализе гармонических искажений."
10422, "%EНе может использовать '%s' в функции '%s' из-за отсутствия аргумента '%s'\nдля % выражения %.200s"
10423, "%EНевозможно организовать вложение"
10424, "%EВыражение отсутствует или некорректно"
10425, "%EМожно использовать выражение '%s' только в окне задания параметров анализа"
10426, "%EНельзя использовать выражение '%s' в частотном анализе (AC)"
10427, "%EНельзя использовать выражение '%s' в анализе по постоянному току (DC)"
10428, "%EНельзя использовать выражение '%s' в анализе переходных процессов (Transient)"
10429, "%EНельзя смешивать %s"
10430, "%EВ Таблице отсутствует последний параметр Yn"
10431, "%EВложение слишком глубокое"
10432, "%EНевозможно вычислить '%s' в это время. '%.200s'"
10433, "%EНедопустимая индексная переменная '%s' в последовательности '%s'"
10434, "%EНевозможно вычислить '%s' в это время"
10435, "%EНевозможно найти график '%s' в '%s'"
10436, "%EНельзя использовать '%s'\nдля % выражения .200s"
10437, "%EВторым параметром производной может быть только переменная, а не выражение"
10438, "%Для функции запаса по фазе phase_margin, X-выражение должно быть частотой 'F', а Y-выражение должно быть записано в одной из форм: 'db(выражение)' или 'ph(выражение)'"
10439, "%EВ операторе Last(expr,n) n должно быть целой константой, большей или равной нулю"
10440, "%Eпропущено условие после ':'"
10441, "%Eпропущено условие после '?'"
10442, "%EТок устройства в выражении %s недоступен для непосредственного использования"
10443, "%EСделана попытка доступа к переменной массива %s за его границами размерности"
10444, "%EПереполнение стека, произошедшее в матричной переменной. Возможно массив ссылается сам на себя"
10445, "%EПараметр функции RNDI - интервал времени между случайными значениями и должен быть положительной ненулевой константой, как например 10ns"
10446, "%EНедостаточно индексов найдено в ссылке на массив .array '%.200s'\nНеобходимо указание размерности массива %s"
10447, "%EСлишком много индексов найдено в ссылке .array '%.200s'\nНеобходимо указание размерности %s"
10448, "%EДопустимы только положительные целые числа для размерности массива .Array '%s'"
10449, "%EЭлемент массива превысил размерность массива"
10450, "%EСсылка на массив создает слишком сложное выражение"
10451, "%EЗначение размерности массива отсутствует внутри инструкции .Array"
10452, "%EНельзя использовать '%s' внутри оператора Der"
10453, "%EНедопустимая индексная переменная '%s' в Prod '%s'"
10454, "%EИзменения значения переменного тока и мощности не доступны для устройств типа EKV, BSIM3, или BSIM4"
10455, "%EВ анализе переходных процессов и искажений заряд и емкость не доступны для устройств типа EKV"
10456, "%EНельзя использовать выражение \"%s\" при анализе интермодуляционных искажений."
10457, "%ETОбозначение для оператора выбора ветви (@) должно быть больше 0."
10458, "%EОператоры выбора ветвей (@) не могут быть вложенными."
10459, "%EОператор выбора ветви (@) не может использоваться с функцией '%s'."
10460, "%EЭто выражение нелинейного сердечника %s(%s) недоступно для этого индуктора.."
10461, "%EНе может использовать %s с массивом."
10462, "%EОжидал найти массив в %s"
10463, "%EВ вызове измерения указано неправильное количество параметров."
10464, "%EПеременные, на которые ссылаются в инструкции .Measure, не могут быть изменены во время выполнения."
10465, "%EНе может использовать выражение '%s' в анализе стабильности."
10466, "%EНевозможно выполнить математику с помощью функции Add()."
10467, "не доступен"
10496, "%EПожалуйста, выберите название нагрузочного резистора."
10497, "%EЗначение должно быть указано в Количестве гармоник в поле."
10498, "%EИсточник должен быть определен во входном поле задания источника"
10499, "%EИсточник, установленный пользователем в поле задания источника не является синусоидальным источником"
10500, "%EСхема должна иметь источник напряжения или компонент источника тока с типом Sin или источником синуса."
10501, "%WПоле Max Simulation Cycles должно иметь минимальное значение 4."
10502, "F1 должно быть меньше, чем F2."
10503, "%EЗначение F1 должно быть больше нуля."
10504, "%EДля построения IM2 необходимо выбрать по крайней мере один числитель."
10505, "%EДля построения IM3 необходимо выбрать по крайней мере один числитель."
10506, "%EДля построения IM2 или IM3 необходимо выбрать по крайней мере один знаменатель."
10507, "%EНе удается найти указанный нагрузочный резистор."
10508, "%EПожалуйста, выберите название резистора источника."
10509, "%EНе удается найти указанный резистор источника."
10510, "%EИсточник, указанный в поле Имя источника, не является допустимым источником синуса."
10511, "%EИсточник должен быть указан в поле Имя источника."
10512, "\\\n Разрешающие выражения должны состоять только из проверок и логических значений."
10582, "Название резистора источника."
10592, "%EСимвольная производная превысила указанный предел размера."
10595, "*** Предупреждение любые изменения, внесенные на эту страницу, будут перезаписаны при вводе анализа."
10596, "является \"Используемым\""
10597, "является \"Не используемым\""
10598, "на странице \"%s\""
10599, "найдено в \"%s\" на странице \"%s\""
10600, "со страницы \"%s\"'"
10601, "найдено в '%s'"
10602, "Автоматически добавляется для интерфейса A-D."
10603, "%sA/D Интерфейс  добавлен между %s и новым узлом %s из-за цифровой части %s."
10604, "Основной находится в '%s'"
10605, "'%s'включенный "
10606, "Часть '%s', вызываемая из '%s', вызывает %s '%s'"
10607, "не найдено"
10608, "Компоненты:"
10609, "Используемые файлы:"
10610, "Аналоговые узлы = %d"
10611, "Цифровые узлы = %d"
10612, "Переданное значение"
10613, "Система:"
10614, "Точки данных:"
10615, "Тайминги:"
10616, "Предупреждения:"
10621, "%EПропущено значение vn в PWL"
10622, "%EТребуются не менее двух значений для '%s'"
10623, "%WФункция Stim Не поддерживается в PWL"
10624, "%EОтсутствует значение FOR в PWL"
10625, "%EПредполагается наличие FOR или FOREVER в PWL"
10626, "%EENDREPEAT перед REPEAT в PWL"
10627, "%EПропущен ENDREPEAT в PWL"
10629, "%WПропущено значение после TIME_SCALE_FACTOR"
10630, "%EОтсутствует значение после VALUE_SCALE_FACTOR"
10631, "%EВремя должно быть задано в в возрастающем порядке"
10632, "%EПустой блок REPEAT ENDREPEAT в PWL"
10633, "%ETIME_SCALE_FACTOR не может быть нулевым"
10634, "%EWIDTH должна быть положительной величиной"
10635, "%EНедопустимое значение '%s'"
10636, "%EIНезаконное значение '%s' в источнике spice.значение \n должно быть больше 0."
10791, "%EНеверный управляющий узел '%s' в источнике"
10792, "%EСлишком высокая размерность в источнике"
10793, "%EПропущен управляющий узел в источнике"
10794, "%EНеверная метка или слишком мало меток в источнике"
10795, "%EСлишком много коэффициентов в источнике"
10798, "%EВыражения, использованные в  коэффициентах poly требуют фигурных скобок '{' '}'"
10799, "%EНе может найти источник '%s'"
10800, "%EСинтаксис ЗНАЧЕНИЙ может использоваться только на устройствах E и G."
10802, "%EОшибка в задании магнитной связи. Катушка индуктивности %s не найдена"
10803, "%EОшибка в задании магнитной связи. Катушка индуктивности %s найдена не раз"
10804, "%EОшибка в задании магнитной связи. Слишком много катушек индуктивности"
10806, "%EОшибка в задании магнитной связи. Пропущено значение коэффициента связи K"
10808, "%EОшибка в задании магнитной связи. Должно быть больше одной катушки индуктивности"
10809, "%EОшибка в задании магнитной связи. Пересечение связей %s %s"
10810, "%EОшибка в задании магнитной связи. '%s' '%s' уже связаны"
10811, "%EОшибка в задании магнитной связи. Имена катушек индуктивности отсутствуют"
10818, "%E Несоответствующие фигурные скобки.\n Отсутствует '%c' в источнике таблицы."
10819, "%E Несоответствующие фигурные скобки.\nExtra '%c' в источнике таблицы."
10820, "%E.Spice команды, не допустимые в .Subckt"
10821, "%E.EndSpice инструкция должна быть расположена в том же самом файле, что и .Spice инструкция"
10822, "%E.EndSpice, недопустим в .Subckt"
10823, "%EОтсутствует оператор .EndSpice соответствующий имеющемуся оператору .Spice"
10824, "%E.EndSpice найден без соответствующего .Spice"
10825, "%EОператор EA .Spice не может быть вложен в другой оператор .Spice."
10826, "%EНе удается найти источник напряжения, указанный в атрибуте REF: '%s'."
10827, "%WПеременные F и S доступны только для использования в линии передачи при анализе переменного тока.\n В других режимах анализа переменная F устанавливается равной нулю."
10828, "%WНазвания деталей были изменены.\n%s"
10829, "%EУстройства K не могут ссылаться на катушки индуктивности с нелинейными выражениями потока или индуктивности."
10831, "%EОтсутствует земля на схеме"
10833, "%EСинтаксис в табличном источнике"
10834, "%EОпределение модели отсутствует '%s'"
10835, "%EНедопустимый атрибут VALUE переключателя %s"
10836, "%EЗначение K должно быть >=-1.0 и <= 1.0"
10837, "%EВыражение атрибута Charge должно зависеть от V(%s), или атрибут Capacitance должен быть определен"
10838, "%EВ схеме SPICE не определен узел земли"
10839, "%EУже имеется значение на порстоянном токе DC"
10840, "%EПлощадь должна быть положительной величиной"
10841, "%EДолжно быть определено позиционное обозначение компонента на схеме"
10842, "%EМеньше чем два подключения в аналоговом узле %s"
10843, "%EВыражение атрибута Flux должно зависеть от тока I(%s), или атрибут индуктивности должен быть определен"
10844, "%EНеизвестное ключевое слово %s"
10845, "%EТолько одно из ключевых слов амплитуды MAG, DB, or R_I may может использоваться в табличном лапласовом источнике"
10846, "%EТолько одно из ключевых слов фазы DEG or RAD, может использоваться в табличном лапласовом источнике"
10847, "%EНесоответствующие круглые скобки.\n Отсутствует '%c' в исходном коде таблицы."
10848, "%EЧисло витков должно быть >=1.0"
10849, "%EОтсутствующие данные в источнике таблицы."
10850, "%EНельзя использовать R_I совместно с другими ключевыми словами"
10851, "%WФракция должна находиться в диапазоне от 0,01 до 0,5"
10852, "%EНе определена модель ввода-вывода '%s'"
10853, "%EНайдены контура, состоящие только из источников напряжения и/или катушек индуктивности"
10854, "%Eотсутствует источник напряжения в W-устройстве"
10855, "%EНет связи с аналоговым узлом '%s' O-компонента"
10856, "%EУзел %s не имеет связи с землей по постоянному току"
10857, "%E%s '%c' в табличном источнике"
10858, "%EПодмодель Modella должна использовать определение PNP4 или PNP4T"
10859, "%EНедопустимые параметры модели линии передачи. Формат - '<Z0=value> <[TD=val2] | [F=freq [NL=nlen]]>'"
10860, "%EСкрытый узел %s не найден"
10861, "%WУзел %s не имеет связи с землей по постоянному току\nДобавлен резистор"
10862, "%WУзлы %s не имеют связи с землей по постоянному току\nДобавлены резисторы"
10863, "%EУзлы %s не имеют связи с землей по постоянному току"
10864, "%EДолжны быть определены либо дискретизирующее выражение (SAMPLE EXPR) либо период дискретизации (PERIOD)"
10865, "%EНе найдена катушка индуктивности, которая должна быть подключенная к входным узлам ключа"
10866, "%WКомпонент и узел имеют одно и то же имя"
10867, "%EНедопустимые параметры модели линии передачи. NL и TL не должны быть нулевыми, если TD не определен"
10869, "%WПараметр Temp в атрибутах устройства не доступен\nИспользуйте параметр T_ABS"
10870, "%EНельзя использовать переменные в лапласовом источнике, которые изменяются в ходе анализа (подобно времени или V(10))"
10871, "%EОба числа в асимметричном допуске должны иметь знак процента. например, -20%%,+80%%"
10872, "%EПервое число в асимметричном допуске должно быть отрицательным. например, -20%%,+80%%"
10873, "%EВторое число в асимметричном допуске должно быть положительным. например, -20%%,+80%%"
10874, "%EОтрицательные допуски могут использоваться только при асимметричных допусках. например, -20%%,+80%%"
10875, "%EВыбранный метод интерполяции недействителен."
10887, "%EСхема содержит компонент, который имеет нулевое NULL определение"
10888, "%EЭтот компонент не доступен в демонстрационной версии"
10889, "%EНедопустимое использование зарезервированной переменной или обозначения, '%s'"
10891, "%EСистемные часы вероятно неправильны. Пожалуйста проверьте их"
10892, "%ETD должен быть больше чем 1e-16"
10893, "%EОтсутствует значение для тактовой частоты 'CLOCK FREQUENCY'"
10894, "%EОтсутствие значения для входного выражения 'INPUTEXPR'"
10895, "%EНе должно быть оператора .if <VarExpr> в библиотечном файле, на который ссылается Micro-Cap. Допустим лишь оператор .if <Const>"
10896, "%EДвойное определение"
10897, "%EЗапрещенный символ в метке '%s'"
10898, "%EДвойное определение компонента"
10899, "%EЗапрещенный символ в метке '%s'\nВы хотите переименовать части?"
10900, "%EЗапрещенный символ в метке '%s'"
10901, "%EПропущена модельная директива '%s' L=%g W=%g. Найдены соответствующие вхождения"
10902, "%EMicro-Cap не поддерживает CHEBYSHEV"
10903, "%EНе найдена подсхема subckt %s"
10904, "%EУзел %s подсхемы subckt %s не соответствует никакому определенному имени вывода этого компонента"
10905, "%EНеизвестная команда"
10906, "%Двойное определение компонентов"
10907, "%EСлишком много инструкций .includes"
10908, "%EУзлы отсутствуют"
10909, "%EСлишком много узлов, подводимых к подсхеме subckt '%s'"
10910, "%EНеизвестный компонент %s"
10911, "%WНельзя использовать DISTO в инструкциях печати/построения графиков"
10912, "%E%s не может быть связан с аналоговым устройством"
10913, "%EНеправильное количество цифровых вентилей"
10914, "%EНеправильное количество выводов"
10915, "%EПропущен узел PWR в компоненте"
10917, "%EНедопустимый тип анализа %s"
10918, "%EПропущен .ENDS для .SUBCKT %s"
10919, "%EСлишком мало узлов у подсхемы subckt '%s'"
10920, "%EОтсутствует узел земли у компонента"
10922, "%EНедопустимый номер '%s'"
10923, "%EНельзя использовать 0 для имени цифрового узла"
10924, "%EУзел не определен"
10925, "%EВ том месте, где должно быть указано цифровое состояние, найдено '%s'"
10926, "%EКатушка индуктивности не определена"
10927, "%EДолжно быть значение, а найдено '%s'"
10928, "%EИмя метки слишком длинное '%s'"
10929, "%EДвойное определение для %s %s"
10930, "%EНе является параметром подсхемы SUBCKT %s"
10931, "%EИнструкция .Ends найдена вне a .Subckt"
10932, "%E%s устройство имеет аналоговый узел там, где должен быть цифровой\nУзел: %s"
10933, "%E%s устройство имеет цифровой узел там, где должен быть аналоговый узел\nУзел: %s"
10934, "%EОтсутствуют значения в .Array инструкции. Синтаксис - .ARRAY ИМЯ V1... vn. Например .ARRAY RCAR 1K,2K,3K"
10935, "%EОтсутствует имя массива в .инструкции Array. Синтаксис - .ARRAY ИМЯ V1... vn. Например .ARRAY CVAL .01u.1u"
10936, "%EИмя в инструкции . ARRAY уже используется в другой инструкции"
10937, "%EНеожиданно найден '%s' внутри элемента массива"
10938, "%EПропущена '}' после '%s' внутри элемента массива"
10939, "%EДолжна быть '{' перед '%s' внутри элемента массива"
10940, "%EДолжна быть',' перед '%s' внутри элемента массива"
10941, "%EДолжна быть ')' перед '%s'\nСписок размерностей для многмерного массива должен быть в форме (n1, n2, n3), где n - целые числа"
10942, "%EНе может иметь больше чем одну .TR инструкцию"
10943, "%EОтсутствуют значения"
10944, "%EЗначения времени должны перечисляться в возрастающем порядке"
10945, "%EМаксимальное значение шага времени должно быть >0"
10946, "%EЗначения времени должны быть >= 0"
10947, "%EНекорректный формат .Path. Ключевое слово DATA, LIB или DOC должно следовать за .Path"
10950, "%EЗапрещенный символ в .Watch %c"
10953, "%EНевозможно заземлить вывод %s"
10956, "%EОтсутствует $ENCRYPTED_END для $ENCRYPTED_START."
10960, "%EИмя пути пользователя \"%s\" не существует."
10961, "%EИмя пути пользователя - это зарезервированное имя. Это должно быть исправлено, прежде чем вы сможете выйти из диалогового окна.\\ lr10 Вы хотите, чтобы имя было исправлено автоматически?"
10962, "%EУказанное имя пути пользователя уже существует. Это должно быть исправлено, прежде чем вы сможете выйти из диалогового окна.\\ lr10 Вы хотите, чтобы имя было исправлено автоматически?"
10963, "%EИмя пути пользователя содержит недопустимый символ. Это должно быть исправлено, прежде чем вы сможете выйти из диалогового окна.\\ lr10 Вы хотите, чтобы имя было исправлено автоматически?"
10964, "%EИмя файла должно быть большим для создания .inx"
10968, "%WИспользование опции Оставить или повторить трассировку отключает потоки и может привести к замедлению времени выполнения."
10970, "%WАтрибут модели игнорируется, когда изменяющееся во времени выражение используется для СОПРОТИВЛЕНИЯ"
10971, "%WАтрибут модели игнорируется, когда изменяющееся во времени выражение используется для ИНДУКТИВНОСТИ или ПОТОКА"
10972, "%WАтрибут модели игнорируется, когда изменяющееся во времени выражение используется для ЕМКОСТИ или ЗАРЯДА"
10974, "%EНе может быть более одного оператора .RELTOL."
10980, "%EОперационной системе не удалось создать поток."
11021, "%EДополнительный текст \"%s\", найденный в инструкции .Measure."
11022, "%EПараметр measure не может использовать Форму или ключевые слова."
11023, "%EМера \"%s\" является рекурсивной."
11024, "%EОператору .Measure не назначена функция."
11025, "%EОператор .Measure может содержать только один \"%s\" для триггера или ЦЕЛЕВОГО ключевого слова."
11026, "%EA .Мера может иметь только одно ключевое слово CROSS, RISE, FALL или AT для функции измерения TRIG или TARG."
11027, "%EМожет иметь только один '%s' в операторе .Measure."
11028, "%EОтсутствует '%s' для '%s' в .Заявление об измерении."
11029, "%EA .Измерение с помощью функции FIND/WHEN может иметь только одно ключевое слово CROSS, RISE, FALL или AT."
11030, "%EA .Измерение с помощью функции FIND/WHEN может иметь только одно ключевое слово CROSS, RISE, FALL или AT."
11031, "%EНе может быть \"%s\" с AT."
11032, "%EОператор .Measure может иметь только один '%s' для функции FIND/WHEN."
11033, "%EОператор .Measure не может иметь FIND с ПРОИЗВОДНОЙ функцией."
11034, "%EОператор .Measure не может иметь ПОИСКА после WHEN."
11035, "%EНе удалось найти значение."
11036, "%EВ блоке .BEGIN_MEASURE / .END_MEASURE разрешены только операторы .Measure."
11037, "%EТо.BEGIN_MEASURE отсутствует соответствующий .КОНЕЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ."
11038, "%EИмя, указанное в .Строка BEGIN_MEASURE должна присутствовать в блоке."
11039, "%EВ .END_MEASURE отсутствует соответствующий .BEGIN_MEASURE."
11040, "%EНе нашел ни одного .Измерьте в блоке измерения, которые соответствуют этому анализу."
11100, "Позволяет указать один или несколько путей (папок) по умолчанию для ДАННЫХ (схемы, выходные данные), БИБЛИОТЕКИ (библиотеки моделей) и ИЗОБРАЖЕНИЯ (файлы графических изображений).\nPath"
11101, "Это текстовое поле задает путь по умолчанию для файлов схем, числовых выходных данных, текстовых файлов, файлов зондов, файлов Монте-Карло, файлов импеданса фильтра, пользовательских исходных файлов, файлов цифровых стимулов, файлов PLA, выходных файлов чувствительности, списков сетей печатных плат и списков спецификаций материалов."
11102, "Это текстовое поле задает путь по умолчанию для того, где будут храниться файлы библиотеки или макрофайлы.  При вводе анализа, если Micro-Cap не может найти модель в локальной схеме, он будет использовать этот путь для поиска файла Nom.lib или любых файлов, на которые ссылаются в a .lib или .inc, которые не указаны с помощью пути.  Он также будет искать по этому пути любые макрофайлы, используемые в схеме.  Несколько путей должны быть разделены точкой с запятой."
11103, "Это текстовое поле задает путь по умолчанию, по которому будут храниться любые файлы изображений.  Когда файл изображения создается с помощью Micro-Cap или вставляется в схему, он будет использовать этот путь по умолчанию."
11104, "Это текстовое поле задает путь по умолчанию для файлов документации.  Этот путь будет использоваться при доступе к руководствам Micro-Cap через меню справки.  Он также задает путь по умолчанию для документов, которые были определены для компонента в поле Ссылки редактора компонентов."
11105, "Позволяет просматривать путь к данным"
11106, "Позволяет просматривать путь к библиотеке моделей"
11107, "Позволяет просматривать графический путь"
11108, "Позволяет просматривать путь к документу"
11109, "Раздел \"Предпочтительные пути\" позволяет сохранять пути и управлять ими, чтобы было легко переключаться между двумя различными наборами путей."
11110, "Эта команда добавляет новый предпочтительный путь, используя пути, которые определены в данный момент."
11111, "Эта команда обновляет выбранное предпочтительное имя пути с помощью путей, определенных в данный момент."
11112, "Эта команда удаляет выбранный предпочтительный путь."
11113, "Начальный путь в диалоговом окне \"Открыть файл\" будет установлен на путь, определенный в соответствующем поле \"Путь\" в верхней части этого диалогового окна.  Если в поле указано несколько путей, будет выбран первый путь."
11114, "Начальный путь в диалоговом окне \"Открыть файл\" будет установлен на последний путь, с которого был открыт аналогичный файл.  У всех типов файлов данных, библиотечных файлов и графических файлов будет сохранен свой собственный последний путь."
11115, "Начальный путь в диалоговом окне \"Открыть файл\" будет установлен на тот же путь, что и текущий активный файл, открытый в MicroCap."
11116, "В этом поле перечислены определенные имена переменных, которые можно использовать там, где требуются имена путей. Например, Пользовательские источники, имена файлов PWL."
11117, "При этом вызывается диалоговое окно Путь пользователя, которое позволяет вам определять новые имена путей и связанные с ними пути."
11118, "Это позволяет редактировать выбранные пользовательские пути."
11119, "Это позволяет вам удалять выбранные пользовательские пути."
11120, "Если эта функция включена, операция поиска также выполняется в любых подкаталогах, которые могут иметь пути в любом из полей Пути"
11121, "Это позволяет указать пути, которые не существуют на момент создания, но могут появиться позже. Например, USB-накопители или компакт-диски."
11122, "Это места .Инструкции команды Path в текущую активную схему, которая будет локализовать информацию о пути для этой схемы.  То.Диалоговое окно Path, вызываемое с помощью этой кнопки, позволяет вам выбрать, какие пути должны быть локализованы."
11151, "%EОтсутствует значение для '%s'."
11152, "%EПлохие \"%s\"."
11153, "%EНесоответствие количества параметров или оператор .parameters не найден."
11154, "%EНеверные параметры \"%s\"."
11155, "%EМножественный.Инструкции параметров были найдены в макросе."
11156, "%WИспользовался чисто числовой текст сетки или имена пин-кодов, которые можно спутать с номерами узлов."
11157, "%EPin '%s' не определен."
11158, "%EРекурсивный макрос обнаружил '%s'."
11159, "%WФайл %s был отредактирован и должен быть сохранен перед созданием индексного файла.\n Вы хотите сохранить файл?"
11170, "%EОжидая, что '(' последует за '%s'."
11171, "%EУтверждение слишком сложное."
11172, "%EОтсутствует идентификатор в %s."
11173, "%EНесоответствие количества параметров."
11174, "%EДублирующий оператор '%s'."
11175, "%EНедопустимый символ в идентификаторе %s"
11176, "%EОтсутствует ключевое слово LOT в операторе .define."
11177, "%EИспользование LOT='%%' с оператором define требует, чтобы выражение было постоянным во время выполнения."
11178, "%Eнедопустимый идентификатор в операторе %s."
11179, "%EКлючевое слово LOG недоступно для использования с определением с параметрами."
11180, "%EОтсутствует '}' в %s."
11181, "%EОператор является рекурсивным."
11182, "%EНесоответствующие круглые скобки в %s %s"
11183, "%EНесоответствующие фигурные скобки в %s %s"
11200, "File"
11201, "Edit"
11202, "Component"
11203, "Windows"
11204, "Options"
11205, "Analysis"
11206, "Box"
11207, "Mode"
11208, "View"
11209, "Scope"
11210, "Cursor"
11211, "Дизайн"
11213, "Помогите"
11220, "Имя компонента не найдено."
11230, "%EПожалуйста, выберите название датчика усиления контура."
11231, "%EНе удается найти указанный датчик усиления контура."
11232, "%EСхема должна иметь компонент датчика усиления контура."
11350, "%EНеожиданно обнаружен оператор .ELSE"
11351, "%Eнеожиданно обнаружен оператор .ELIF"
11352, "%Eнеожиданно обнаружен оператор .ENDIF"
11353, "%Eоператор .ENDIF отсутствует в условной конструкции .IF"
11354, "%EСлишком много вложенных инструкций .IF"
11400, "Создать новую схему, SPICE-файл, библиотеку моделей или файл документа\nСоздать"
11401, "Файл схемы (.cir)"
11402, "Файл макроса (.mac)"
11403, "Общий текстовый файл (.txt)"
11404, "Файл SPICE (.ckt)"
11405, "Файл текстовой библиотеки (.lib)"
11406, "Двоичный файл библиотеки (.lbr)"
11407, "Файл модели (.mdl)"
11408, "Файл скрипта (.bat)"
11409, "Библиотека допусков наихудшего случая (*.tlib)"
11410, "Отключающая библиотека (*.dlib)"
11542, "Числовой формат для номинального значения"
11544, "Числовой формат для допусков"
11546, "Числовой формат для параметров"
11548, "Числовой формат для отклонений"
11550, "Числовой формат для чувствительности"
11552, "Числовой формат для (%%)"
11554, "Числовой формат выходных данных"
11556, "Числовой формат для процентных выходных данных"
11851, "%EОшибка в источнике импульса. Необходимо, чтобы P5>=P4>=P3>=P2>=P1"
11852, "%EНедопустимое использование '%s'."
11854, "%EТолько один из температурных параметров T_REL_GLOBAL, T_REL_LOCAL или T_ABS может быть определен в модели"
11855, "%EНедопустимый тип модели '%s'"
11856, "%EВ модели GaAsFET, VMAX должен быть меньше, чем VBI"
11857, "%EРекурсивный AKO в определении модели %s"
11858, "%EНе может найти AKO модели  %s"
11859, "%EНужно определить имя модели и тип"
11861, "%Eнекорректное значение '%s' для '%s'"
11863, "%E<%s #> должен быть от 0 до 9"
11864, "%EПараметры VON И VOFF для модели ключа S должны быть различны"
11865, "%EПараметры ION И IOFF для модели ключа W должны быть различны"
11866, "%WОтсутствует ')'."
11867, "%EНедопустимое имя параметра %s в модели."
11891, "%WАмплитуды сигнала переменного тока всех источников в этой схеме являются нулевыми"
11895, "%EПосле Method должны следовать  или GEAR или TRAP"
11896, "%EОтсутствует значение для '%s'"
11897, "%EНекорректное значение после %s"
11898, "%WИгнорирование .параметры, которые находятся в макросе/вложенном файле."
11900, "%EЗдесь должно быть '%s'"
11901, "%Eдолжен следовать '%s' за '%s'"
11902, "%Eдолжен быть '%s', а найден '%s'"
11903, "%E Обнаружен лишний текст '%s'"
11904, "%WОбнаружен лишний текст '%s'"
11905, "%EНеизвестная команда '%s' в STIM-генераторе"
12001, "%EНельзя считывать файл импорта во время записи в него"
12003, "%EНедопустимое импортируемое выражение"
12005, "%EВ импорте должно быть время T или частота F для Transient"
12007, "%EОтсутствует '('"
12008, "%EНевозможно открыть входной файл импорта '%s'"
12009, "%Eне найден импортируемый сигнал '%s' vs. '%s' или некорректные данные в файле '%s'"
12010, "%Eне найден %s в импортируемом сигнале'%s'\nв файле '%s'"
12011, "%Eотсутствуют данные для столбца%s в импортируемом сигнале'%s'\nв файле '%s'"
12012, "%Eне найден %s в импортируемом сигнале '%s'\nв файле '%s'\nфайл импорта имеет лишние значения '%s'"
12013, "%EИмя отсутствует в списке буфера сигналов Waveform Buffer"
12101, "Имя выбранного в настоящее время изображения комонента"
12104, "Список всех изображений компонента, содержащихся в библиотеке стандартных изображений"
12105, "Панорамировать область рисования вертикально"
12106, "Панорамировать область рисования горизонтально"
12107, "Область рисования для создания или редактирования изображение компонента"
12110, "Привязка объектов, помещаемых в область рисования, к узлам сетки\nПривязка к сетке"
12111, "Закрыть редактор изображения компонента"
12113, "Добавить новое изображение компонента"
12114, "Стереть текущее изображение компонента"
12115, "Вызвать редактор объекта"
12116, "Вернуться к сохраненному изображению компонента"
12118, "Создать новый файл и добавить его к библиотеке стандартных изображений\nНовый файл"
12119, "Добавить существующий файл к библиотеке стандартных изображений\nОткрыть файл"
12120, "Удалить выбранный файл из библиотеки стандартных изображений\nУдалить файл"
12121, "Сохранить библиотеку стандартных изображений\nСохранить файл как"
12122, "Транслирует выбранный файл изображения компонента в формат более старых версий Micro-Cap\nТранслировать"
12123, "Добавьте новую группу фигур\\Группу lr10Add"
12124, "Выполняет поиск указанного имени фигуры.\nFind"
12125, "Создает дубликат выбранной фигуры и присваивает ей общее имя."
12126, "Сохраняет файл библиотеки фигур.\nSave"
12127, "Возврат к версии диска\nRevert"
12130, "Переворачивает выбранные объекты вокруг оси X.\nFlip X"
12131, "Переворачивает выбранные объекты вокруг оси Y.\nFlip Y"
12132, "Создает зеркальное изображение выбранной области схемы.\nMirror"
12133, "Поворачивает выбранную область схемы.\nRotate"
12151, "Вставляет выбранный объект, сохраненный в списке буфера обмена.\n PastefromClipboard List"
12174, "Позволяет редактировать список буфера обмена. Список буфера обмена - это дополнительный буфер обмена, который может содержать изображения, ограничения анализа, текст \\Список буфера обмена lr10Edit"
12189, "Копирует изображения в Список буфера обмена\n Копирует изображение в Список буфера обмена"
12190, "Выравнивание по левому краю одного или нескольких выделенных фрагментов текста атрибута или таблицы. Необходимо выбрать один фрагмент в качестве якоря (CTRL+щелчок).\n Выровнять по левому краю"
12191, "Выравнивание по центру выравнивает координату X всех выбранных объектов.\n Выравнивание по центру"
12192, "Выравнивание по правому краю одного или нескольких выделенных фрагментов текста атрибута или таблицы. Необходимо выбрать один фрагмент в качестве якоря (CTRL+щелчок).\n Выровнять по правому краю"
12193, "Выравнивание по верхнему краю одного или нескольких выделенных фрагментов текста атрибута или сетки. Необходимо выбрать один фрагмент в качестве якоря (CTRL+click).\nAlign Top"
12194, "Середина выравнивает координату Y всех выбранных объектов.\nAlign Middle"
12195, "Выравнивание по нижнему краю одного или нескольких выделенных фрагментов текста атрибута или таблицы. Необходимо выбрать один фрагмент в качестве якоря (CTRL+щелчок).\nAlign Внизу"
12196, "Устанавливает команды выравнивания так, чтобы они воздействовали только на текст сетки и текст атрибутов выбранных деталей. Если флажок снят, команды влияют на все выбранные объекты.\n Выровнять текст атрибута"
12197, "Скопировать формулу в буфер обмена"
12199, "Позволяет локализовать (сохранить на текстовой странице) файл.\n Локализовать файл"
12200, "Добавить новую схемную страницу\nДобавить страницу схем"
12201, "Добавить новую текстовую страницу\nДобавить страницу для текста"
12203, "Позволяет добавить и изменить допуски номиналов компонентов схемы"
12204, "Вставляет изображение, сохраненное в буфере обмена.\nPaste Image"
12205, "Копирует элементы в список буфера обмена\nCopy В список буфера обмена"
12207, "Удалить выбранные страницы активной схемы\nУдалить страницу..."
12211, "Добавляет новый раздел макросов в файл схемы.\\Раздел макросов lr10Add"
12214, "Список объектов, содержащихся в фигуре."
12226, "Стирает текущий объект"
12228, "X координата объекта"
12229, "Y координата объекта"
12240, ".."
12252, "Точка Удаления"
12253, "Добавить Точку"
12270, "&Группа"
12271, "&Файл"
12272, "&Имя"
12273, "Присвоите имя компонента %song."
12274, "Отобразить атрибут %s."
12275, "Отображение имен и значений параметров макроса."
12289, "Запустить редактор компонентов"
12291, "Имя компонента"
12292, "Изображение компонента. Щелкнуть по стрелке для вызова списка изображений компонентов"
12293, "Определение компонента. Щелкнуть на стрелке для вызова списка определений"
12294, "Номер компонентов в библиотеке"
12296, "Конфигурация выводов компонента"
12298, "Конфигурация выводов компонента"
12299, "Иерархическое отображение библиотеки компонентов"
12300, "Последовательное выполнение действий, необходимых для добавления нового компонента в библиотеку\nМастер добавления компонентов"
12301, "Добавляет компонент к текущей группе\nДобавить компонент"
12302, "Добавляет группу в список\nДобавить группу"
12303, "Стирает компонент или группу\nСтереть"
12304, "Присоединяет загруженную в настоящее время библиотеку к  выбранному дисковому файлу\nСлияние"
12305, "Пользовательская палитра номеров компонентов"
12307, "Копирует имя в %s атрибут, когда компонент помещается в схему"
12308, "Отображает позиционное обозначение компонента (PART), когда компонент помещается в схему"
12309, "Отображает имя (NAME)%s, когда компонент помещается в схему"
12310, "Отображает имя модели (MODEL NAME), когда компонент помещается в схему"
12313, "Удалить выбранный файл из библиотеки компонентов\nУдалить файл"
12314, "Копирует текущий компонент в буфер обмена для последующей вставки или замены\nКопировать"
12315, "Добавляет новый компонент и копирует все поля кроме имени из шаблона, предварительно скопированного в буфер обмена\nВставить"
12327, "Поле записей, используется только для документации"
12329, "Разрешение отображать для всех макроопределений названия параметров и их величины при первоначальном помещении компонента в схему"
12331, "Разрешение отображать наименования выводов при первоначальном помещении компонента в схему"
12332, "Устанавливает флажок отображения номеров выводов во включенное состояние"
12333, "Уменьшение в окне текстовых надписей и размещения выводов компонента\nУменьшить"
12334, "Увеличение в окне текстовых надписей и размещения выводов компонента\nУвеличить"
12335, "Заполняет поля атрибутов стоимости (Cost) и мощности рассеивания (Power) для множества компонентов одновременно\nУстановка стоимости и мощности"
12338, "Сохраняет файл библиотеки компонентов.\nSave"
12339, "Возврат к версии диска\nRevert"
12340, "Добавить существующий файл к библиотеке компонентов\nОткрыть"
12341, "Создать новый файл в библиотеке компонентов\nНовый"
12342, "Стирает все компоненты из палитр компонентов\nОчистить палитры компонентов"
12344, "Заданная по умолчанию стоимость, использованная в перечне элементов"
12346, "Заданная по умолчанию мощность, использованная в перечне элементов"
12347, "Импортирует подсхемы из SPICE-файла, сопоставляя им существующие компоненты, имеющие подобные имена выводов\nМастер импорта"
12348, "Создает копию библиотеки компонентов в формате предыдущей версии Micro-Cap\nТранслировать"
12349, "Отображает подсхему subckt, схемную макромодель, или модельную директиву для компонента\nИнформация"
12350, "Сохраняет библиотеку компонентов под новым именем.\n Сохранить файл как"
12351, "Заменить все поля кроме имени шаблоном, предварительно скопированным в буфер обмена\nЗаменить шаблоном"
12352, "Отменяет последнюю команду\nОтмена"
12353, "Отменяет отмену последней команды\nВосстановить"
12354, "Сортирует компоненты в библиотеке по имени\nСортировка"
12355, "Создает список компонентов в виде текстового файла\nСписок компонентов"
12356, "Выводы: Щелкните, чтобы добавить выводы для подсхем subckt, макроопределения, логические выражения, задержки выводов, и временные ограничения"
12357, "Текстовое позиционирование: нажать и тащить, чтобы переместить текст"
12358, "Текстовое позиционирование: нажать и тащить, чтобы переместить текст"
12360, "Назначает ссылку для компонента. Ссылкой может быть или URL, или локальный путь"
12363, "Устанавливает тип использованной модели подсхемы. Должно быть установлено Стандартный для всех моделей помимо тех, что используют файлы IBIS"
12370, "Эта опция устанавливает отображающийся флажок для %s атрибута. %s атрибут - имя модельной директивы, которая характеризует электрический режим работы компонента"
12371, "Эта опция устанавливает отображающийся флажок для %s атрибута"
12373, "Эта опция устанавливает отображающийся флажок для всех макропараметров и их значений"
12374, "Перемещает один или несколько компонентов из текущей группы в выбранную группу\nПереместить компоненты"
12380, "Проверки связи с файлом, назначенным в поле Link"
12411, "Найти заданный тип компонента\nНайти компонент"
12450, "Щелчок на имени для выбора страниц. Двойной щелчок, чтобы отредактировать имя страницы"
12454, "Щелчок на имени для выбора секции. Двойной щелчок, чтобы редактировать имя секции"
12460, "Управление отображением типа модели"
12461, "Отображает все имена моделей выбранного типа из текущей библиотеки"
12462, "Говорит Вам кое-что об отображенном компоненте"
12463, "Показывает имя модели отображенного компонента"
12465, "Добавляет новое имя модели к текущему файлу"
12466, "Стирает отображенное имя модели из текущего файла"
12467, "Объединяет библиотечный файл с диска с текущим библиотечным файлом"
12468, "Копирует имя модели из текущей библиотеки в другую (или ту же самую) библиотеку"
12469, "Разместить компоненты в алфавитно-цифровом порядке и удалить дубликаты"
12470, "Найти имя параметра по заданным критериям"
12501, "%EПроводники схемы не могут совпадать с границей макроблока"
12502, "%WВы пытаетесь создавать макрокоманду с именем '%s',\nно уже есть компонент с таким же именем\nХотите записать поверх него?"
12503, "%WВы пытаетесь создавать подсхему .SUBCKT с именем '%s',\nно уже есть компонент с таким же именем\nХотите записать поверх него?"
12504, "%EВы пытаетесь создать макрокоманду именем '%s'\nа это имя используется в открытой в настоящее время схеме"
12505, "%Eвыбрать блок малого размера"
12506, "Заменить файл активного окна его дисковой версией\nВосстановить"
12507, "%EВы пытаетесь создавать подсхему SUBCKT с именем '%s',\nно это имя уже используется в схеме"
12508, "Открывает диалоговое окно резервного копирования и восстановления, в котором вы можете создавать резервные копии или восстанавливать из резервной копии.\nBackup And Restore"
12513, "Выход из программы Micro-Cap"
12516, "%EИмя файла макроопределения не может быть тем же самым, что и имя исходного файла"
12517, "%EРасширение файла макроопределения должно быть .CIR или .MAC"
12530, "%EВ памяти уже есть файл с таким именем, который находится в другом формате."
12531, "%EУказанное пользователем числовое имя выходного файла \"%s\" является незаконным."
12611, "При установке опция размещает имя компонента в %s атрибут, когда компонент помещается в схему. Эта опция исключает появление диалогового окна атрибутов, поскольку электрические характеристики компонента уже определены"
12613, "Мастер компонента"
12614, "Ввод имени файла, содержащего подсхему subckt"
12615, "Ввод имени файла, содержащего определение модели"
12616, "Вводят имени схемного макро файла"
12617, "%EДолжно быть задано имя"
12626, "%EИмя '%s' не найдено в библиотеке '%s'"
12640, "$NAME\tПечатать имя схемы"
12641, "$NAMEEXT\tПечатать имя схемы с расширением"
12642, "$MC\tПечатать версию Micro-Cap"
12643, "$DATE\tПечатать текущую дату"
12644, "$TIME\tПечатать текущее время"
12645, "$USER\tПечатать имя пользователя"
12646, "$COMPANY\tПечатать компанию пользователя"
12647, "$PAGE\tПечатать номер страницы"
12648, "$PAGENAMEПечатать имя страницы"
12649, "$MAXPAGE\tПечатать наибольший номер страницы"
12650, "$SECTION\tПечатать номер секции"
12651, "$SECTIONNAME\tПечатать имя секции"
12652, "$MAXSECTION\tПечатать наибольший номер секции"
12653, "$SHEET\tПечатать номер листа"
12654, "$MAXSHEET\tПечатать наибольший номер листа"
12655, "$ANALYSIS\t Здесь выводится тип анализа."
12656, "$ДАТА СОХРАНЕНИЯ\t Здесь выводится дата последнего сохранения файла."
12657, "$СОХРАНЕННОЕ ВРЕМЯ\t Здесь выводится время последнего сохранения файла."
12658, "$PATH\t Здесь выводится путь к файлу."
12801, "Установка единого заголовка в каждую схемную страницу"
12809, "Список ключевых слов"
12810, "Выбирает блок заголовка для размещения на схеме."
12812, "Задает значения, которые будут помещены в для каждой строки параметра.."
12813, "Выбор места размещения блока заголовка на странице схемы.."
12814, "Сохраняет соотношение сторон блока заголовка при изменении его размера."
12815, "Возвращает блоку заголовка его первоначальный размер."
12913, "Локализовать (регенерировать) модели активной схемы, копируя их из библиотек в зоны текста\nДобавляются модельные директивы, подсхемы, макроопределения"
12985, "Позволяет отображать устройства без атрибута ДЫМА."
13017, "Импорт компонента"
13018, "%EДолжно быть задано имя файла"
13090, "%WЭто очистит все палитры. Вы уверены, что хотите продолжить?"
13181, "%EКоличество выводов генератора Stim не соответствует определению формата"
13182, "%EПустой цикл"
13183, "%EОтсутствует метка"
13184, "%EUNTIL должен сопровождаться GT,GE,LT или LE"
13185, "%EДолжен быть оператор GOTO, INCR, DECR или цифровые данные следом за значением времени"
13186, "%EНедопустимая инструкция Goto"
13190, "%EНедопустимая цифра <format array>"
13191, "%EСлишком много меток"
13192, "%EНедопустимое значение '%s'"
13193, "%EСлишком большая ширина"
13194, "%EВремя должно быть задано в возрастающем порядке"
13195, "%EСлишком глубокое вложение REPEAT"
13196, "%EСледом за REPEAT должны следовать <n> TIMES или FOREVER"
13197, "%EНедопустимая инструкция REPEAT"
13198, "%EENDREPEAT без соответствующего REPEAT"
13199, "%EREPEAT без соответствующего ENDREPEAT"
13200, "%EНе указана размерность массива <format array>"
13201, "%EПропущено 'BY'"
13202, "%EПропущено время <time>"
13203, "%EПропущено имя метки <label name>"
13204, "%EПропущено слово 'TIMES'"
13206, "%EВ операторе REPEAT недопустимо использование метки"
13207, "%Шаг по времени должен быть > 0"
13221, "%EНеобходимо определить логическое выражение:"
13222, "%EНевозможно присвоить величине введеный '%s'"
13223, "%EНевозможно присвоить выражению значение '%s'"
13225, "%EДолжно быть '%s', а обнаружено '%s' после значения '%s'"
13226, "%EНекорректная переменная '%s'"
13227, "%EНеизвестный формат '%s' во временном ограничении Constraint"
13228, "%EДолжно быть указано Enable HI|LO для тристабильной схемы:"
13229, "%EДолжно быть указаны атрибуты BOOLEAN:, PINDLY:, TRISTATE:, SETUP_HOLD:, WIDTH:, FREQ:, или GENERAL:"
13230, "%Должны быть указаны BOOLEAN:, SETUP_HOLD:, WIDTH:, FREQ:, или GENERAL:"
13231, "%EУзел '%s' должен быть входным узлом"
13232, "%EНекорректный диапазон '%s' для DATA()"
13233, "%EНельзя присвоить '%s' инструкции ENABLE"
13234, "%EОснование системы счисления должно обозначаться 'B','O', или 'X'"
13235, "%EНекорректное значение '%c'  в данных программы"
13236, "%EНе было определено количество плавких предохранителей"
13237, "%EНеккоректное использование незаполненного поля для состояния плавкого предохранителя"
13238, "%EПропущен адрес плавкой перемычки"
13239, "%EДопустимо использование лишь единственного QF"
13240, "%EСлишком много плавких перемычек"
13241, "%EАдрес %d не был определен\nМожно определить любым способом как K, L, или по умолчанию F"
13242, "%EНет данных"
13243, "%EНекорректная временная переменная <temporary value> в логическом выражении LOGICEXP"
13244, "%EНекорректный вход разрешения <enable node> в тристабильной схеме"
13245, "%EНекорректный выходной узел <output node>  в элементе PINDLY"
13246, "%EНекорректный узел <node> в элементе CONSTRAINT"
13247, "%EНекорректный входной узел <input node> после данных DATA в элементе CONSTRAINT"
13248, "%EНекорректное булево выражение <Boolean variable>"
13249, "%EНекорректный адрес %d"
13250, "%EПрограммируемая логическая матрица PLA имеет слишком много данных"
13252, "%EПропущено %s имя сигнала"
13253, "%EМасштабный множитель времени TIMESCALE должен быть записан в отдельной строке"
13254, "%EЧисло имен сигналов не равно числу значений %s"
13255, "%EУзел %s не найден в файле генератора STIM %s"
13256, "%EСлишком много сигналов в заголовке, превышающих максимально допустимое %d количество"
13257, "%EПосле 'TIMESCALE' должен следовать '='"
13258, "Или заданная пустая строка, отделяющая заголовок от данных, отсутствуют и или сами данные - отсутствуют"
13260, "%W%d Предупреждающее сообщение цифрового симулятора%s\nСмотрите окно Numeric Output"
13271, "%EНевозмодно найти модель, названную как '%s'"
13274, "%EНевозможно варьировать параметр"
13275, "%EНевозмодно найти параметр модели, названный как '%s'"
13276, "%EПропущен параметр модели"
13277, "%EНевозможно найти компонент названный как '%s'"
13278, "%EНевозможно найти параметр '%s' для компонента '%s'"
13279, "%EЗапрограммировано более 1000 вариантов анализа в установках окна Stepping"
13281, "%EНекорректная величина шага"
13282, "%EНекорректное начальное значение"
13283, "%EНекорректное конечное значение"
13284, "%EНевозможно варьировать '%s' более одного раза"
13285, "%EНевозможно найти определение define по имени '%s'"
13286, "%EПри использрвании согласованного (одновременного) варьирования все закладки должны программировать одинаковое количество вариантов"
13287, "%EОтсутствует список величин"
13290, "&Список"
13291, "Следующий"
13298, "%EДемонстрационный файл не может запуститься\nПерехватчик прерываний клавиатуры и мыши не был установлен"
13299, "%EВремя ожидания системы для закрытия всех открытых программ перед запуском демонстрации превышено"
13306, "%EМеню не может быть выровнено по правому краю при запуске демо-версии."
13370, "Circuit"
13371, "Analog       Total   Rejected       Total       Run     Setup      Load     Solve   Device     DoIO    Trunc    Break"
13372, " Nodes  Iterations  Solutions   Solutions      Time      Time      Time      Time     Time     Time     Time     Time\n"
13373, "Полное время моделирования  %s\n"
13374, "Суммарное прошедшее время %s\n"
13375, "Суммарное установленное (допустимое) время %s\n"
13376, "Полное время загрузки %s\n"
13377, "Полное время решения %s\n"
13378, "Полное время коррекции устройства Total Update Device time %s\n"
13379, "Total DoIO time %s\n"
13380, "Полное время округления (Truncate) %s\n"
13381, "%EИмя УГО уже используется"
13383, "Стереть текущее изображение компонента?"
13384, "%E%s уже используется. Пожалуйста, введите новое имя"
13385, "%EНельзя стереть изображение компонента, которое используется как корневой элемент"
13386, "Удалить '%s' файл изображения компонента от списка?"
13387, "Удаляет вывод прямоугольного многовыводного УГО"
13388, "Определяет тактовый вывод прямоугольного многовыводного УГО"
13389, "Определяет инвертирующий вывод прямоугольного многовыводного УГО"
13390, "Определяет инвертирующий тактовый вывод прямоугольного многовыводного УГО"
13391, "Определяет стандартный вывод прямоугольного многовыводного УГО"
13392, "%WЭта группа содержит фигуры, которые используются в качестве корней.\n Сначала необходимо удалить все фигуры, использующие эти корни."
13394, "%WЭта группа содержит фигуры, которые будут потеряны, если группа будет удалена.\n Вы все еще хотите удалить группу?"
13395, "Общее добавочное время из-за введения точек останова breakpoints %s"
13398, "%WТемпературный коэффициент TC1 находится за пределами нормального диапазона."
13399, "%WТемпературный коэффициент TC2 находится за пределами нормального диапазона."
13503, "%WMicro-Cap может назначить узлы по-другому чем MC4. Проверьте выражения X и Y, заданные для анализа"
13505, "%EПредпринята попытка загрузить схемное макро из MC4, не соответствующее формату текущей версии. Загрузите его и пересохраните"
13506, "%EЗашифрованный файл поврежден."
13507, "%WКомпонент не имеет сопоставленного ему изображения"
13508, "%WФайл %s на диске был изменен. Вы хотите записать его поверх с вашими изменениями?"
13509, "Неправильный пароль. Доступ закрыт"
13510, "%EИмя файла уже используется\n%s"
13511, "Возвратиться к сохраненной на диске версии?"
13512, "%WФайл был сохранен в формате MC%d. Это, возможно, привело к потере данных"
13513, "%WБыли найдены дополнительные или неизвестные данные\nфайл %s\n\n%s"
13514, "%EНельзя переименовать секцию в имя, используемое другой секцией"
13515, "%EНельзя переименовать страницу в имя, используемое другой страницей в этой секции"
13516, "%WФайл %s был изменен вне Micro-Cap\nВы хотите перезагрузить его?"
13517, "%WФайл %s был изменен вне Micro-Cap\nВы хотите перезагрузить его и потерять изменения, сделанные в Micro-Cap?"
13518, "%W%s уже существует.\n Вы хотите заменить его?"
13519, "%EПробовал читать дальше конца файла \"%s\".'."
13520, "%EВремя запуска вывода должно быть меньше максимального времени выполнения."
13530, "%EИсточник не найден"
13535, "%EOutput Start Time must be less than the Maximum Run Time."
13536, "%EМаксимальное время выполнения должно быть больше нуля."
13537, "%EВремя начала вывода должно быть больше или равно нулю."
13541, "%EНедопустимая температура"
13542, "%EВнутренний шаг времени при анализе переходных процессов слишком мал"
13544, "%WЭтот расчет требует %g периодов хотя бы одного источника импульса!\nПожалуйста, проверьте диапазон времени. Вы желаете продолжить?"
13546, "%WДиапазон времени и максимальный шаг времени, установленный пользователем, требует больше чем 10 000 000 шагов по времени. Вы желаете продолжить?"
13547, "%EНевозможно найти выражение в %s"
13548, "%WНайдены %d точек данныхata за пределами %d"
13549, "%WФайл должен быть преобразован перед использованием. Вы желаете конвертировать его?"
13550, "%WИсходный %s содержит повторяющиеся значения X в своих табличных данных."
13551, "%WПользовательский источник не имеет формы сигнала, зависящей от времени.  Значение переходного процесса будет установлено на 0В."
13552, "%WПри установленном пользователем диапазоне времени, STIM этой схемы требует больше чем 1 000 000 раз шагов. Вы желаете продолжить?"
13553, "%EДолжно быть не менее одной страницы схем и одной текстовой страницы в секции"
13554, "%WПри установленном пользователем диапазоне времени, PWL этой схемы требует больше чем 1 000 000 шагов. Вы желаете продолжить?"
13555, "%WСтраница '%s' не пуста. Удаление сотрет все элементы на этой странице. Стереть?"
13556, "Сохранить изменения в '%s'?"
13557, "%EОбласть вставки находится вне области рисования"
13558, "%WСекция '%s' не пуста\nУдаление сотрет все элементы и страницы в Секции. Стереть?"
13561, "%EНедопустимое имя узла"
13570, "%EКоординаты вне диапазона"
13572, "%EКогда параметр модели использует переменную TEMP temperature, вы не можете использовать переменную в поле Temperature."
13575, "%EНевозможно вывести график шумов вместе с другими выражениями"
13577, "%EВерхний и нижний пределы должны быть ненулевым при использовании логарифмического варьирования"
13578, "%EВерхний предел должен быть <1e30. Верхний предел должен быть больше, чем нижний"
13579, "%EМетод изменения частоты должен быть установлен линейным или списочным, когда диапазон <=0"
13580, "%EВысокие и низкие значения в диапазоне частот шума должны быть больше 0."
13581, "%EНевозможно открыть окно Фурье, Производительности, 3D или Монте-Карло, если в температурном поле используется переменная, изменяющаяся во времени."
13582, "%EОтсутствует ')'"
13583, "%EОшибка формата"
13584, "%EНеизвестный параметр модели"
13585, "%EПри логарифмическом степпинге пределы изменения должны иметь один и тот же знак"
13586, "%EПри логарифмическом степпинге шаг не может быть 0.0 или 1.0 и должен быть положительной величиной"
13587, "%EПри логарифмическом степпинге пределы изменения не могут быть нулевыми"
13588, "%EЗначение температуры слишком мало.  Она должна быть больше -273,15°C."
13589, "Не удалось запустить одну или несколько ветвей. Проверьте окно числового вывода на наличие ошибок.."
13590, "Проверить окно численного вывода для просмотра предупреждений"
13592, "Left Cursor"
13593, "Right Cursor"
13594, "F"
13595, "G"
13596, "Gamma"
13597, "Z"
13598, "Complex"
13599, "Mag Ang"
13612, "Left"
13613, "Right"
13614, "Delta"
13615, "Slope"
13616, "%EОшибка - недопустимый режим"
13619, "%WВы уверены, что хотите удалить этот файл.\n%s"
13620, "%EДля подсхемы IBIS, номера выводов и названия выводов должен соответствовать порядку следованию для каждого типа:\n\nВход: in\nВход с питанием: In,Vcc,Vee\nВыход: In,En,Out\nВыход с питанием: In,En,Vcc,Vee,Out"
13621, "%EИмя компонента уже используется"
13622, "%EНельзя стереть компонент, который используется в открытой схеме"
13623, "%WГруппа содержит компоненты. Вы действительно хотите стереть группу?"
13624, "%ESTIM должен иметь не менее 1 узла и не больше, чем 32"
13625, "%WИмена выводов этого компонента изменить нельзя"
13627, "%EНедопустимый входной узел"
13628, "%EНедопустимое число выходных узлов"
13629, "%WФайл '%s' использует формат старых версий\nОн должен быть сохранен с другим именен перед продолжением работы\nMicro-Cap будет использовать новый сохраненный файл"
13630, "%EДля полосовых фильтров PB должен быть меньше чем SB"
13631, "%EЭти спецификации требуют фильтра порядка %d\nПорядок фильтра должен быть между 2 и %d"
13632, "%EПорядок фильтров, использующих функцию Бесселя, ограничен 10"
13633, "%EВ фильтре низких частот верхняя граница переходной полосы (Fs) должна быть больше чем частота среза (Fc)"
13634, "%EВ фильтре верхних частот нижняя граница переходной полосы (Fs) должна быть меньше чем частота среза (Fc)"
13635, "%EДля полосовых фильтров, PB/2 должен быть меньше чем центральная частота Fc"
13636, "%EНизкочастотные и высокочастотные KHN-фильтры должны иметь коэффициент усиления> =-5 дБ"
13637, "%EФильтры Саллена-Ки высоких частот должны иметь коэффициент усиления >= 0 дБ"
13638, "%EКоэффициент усиления слишком велик в этом фильтре"
13639, "%EДля режекторных фильтров, PB/2 должен быть меньше чем центральная частота Fc"
13640, "%EПорядок KHN, Acker-Mossberg, and Tow-Thomas режекторных фильтров ограничен 20 или ниже"
13641, "%EКоэффициент усиления слишком мал в этом фильтре"
13642, "%EУсиление полосовых фильтров Саллена-Ки этого порядка ограничено <=70db"
13643, "%EОдна ступень этого фильтра имеет недопустимую добротность %g. Добротность должна быть больше чем 0.4"
13644, "%EЧастота полосы пропускания (PB) и частота полосы затухания (SB) должны быть меньше чем центральная частота (FC)"
13645, "%EДля режекторных фильтров, протяженность полосы пропускания (PB) должна быть больше чем протяженность полосы задержания (SB)"
13646, "%EВыбранные отношения добротности к коэффициенту усиления Q/Gain приводят к отрицательным значениям сопротивления. Увеличьте добротность или снизьте коэффициент усиления"
13647, "%EПорядок для этого фильтра слишком высок"
13648, "%EВыбор звена Саллена-Ки или MFB и отрицательного коэффициента передачи в полосе пропускания требует\nемкости меньшей чем %g, которая слишком низка. Пробуйте увеличить коэффициент усиления или изменить тип звена"
13650, "%EПассивные фильтры Чебышева должны иметь нечетный порядок"
13651, "%EФайл %s - отсутствует. Пожалуйста, восстановите его перед использованием подпрограмм дизайнера фильтров"
13652, "%EИмя макроопределения, которое Вы выбрали, уже используется другим компонентом. Пожалуйста выберите новое имя"
13653, "%EИмя макроопределения, которое Вы выбрали, принадлежит схемной макромодели с другим количеством выводов отличным от 2. Пожалуйста выберите новое имя макро"
13654, "%EИмя макроопределения, которое вы выбрали принадлежит схемной макромодели с неправильными наименованиями выводов. Пожалуйста выберите новое имя макро"
13655, "%WМакро файл %s уже существует. Вы хотите записать поверх него?"
13656, "%EСхема для макроопределения та же самая, что и для основной схемы"
13657, "%EВы должны ввести имя макроопределения"
13659, "%EУстаревший файл начальных условий."
13660, "Эта команда транслирует напряжения, токи, и цифровые состояния\n в этом редакторе в .IC инструкции и размещает их в \nтекстовой области текущей схемы.\nЖелаете продолжить?"
13661, "%ENSUB должен быть >= NI в модели MOSFET"
13662, "%ETOX должна быть >0.0 в модели MOSFET"
13680, "%Wk1 should be specified with k2 in model '%s'.\n"
13681, "%Wk2 должен быть определен с k1 в модели '%s'\n"
13682, "%Wnsub игнорируется, потому что k1 или k2 заданы в модели '%s'\n"
13683, "%Wxt игнорируется, потому что k1 или k2 заданы в модели '%s'\n"
13684, "%Wvbx игнорируется, потому что k1 или k2 заданы в модели '%s'\n"
13685, "%Wvbm игнорируется, потому что k1 или k2 заданы в модели '%s'\n"
13686, "%Wgamma1 игнорируется, потому что k1 или k2 заданы в модели '%s'\n"
13687, "%Wgamma2 игнорируется, потому что k1 или k2 заданы в модели '%s'\n"
13688, "%EДля полосовых фильтров, SB/2 должна быть меньше чем центральная частота Fc"
13689, "%EДля режекторных фильтров, SB/2 должна быть меньше чем центральная частота Fc"
13690, "Предупреждение %s температурно зависимый параметр PHI (или PB, VJ, VJE, или VJC) стал отрицательным при температуре =%f\n"
13691, "Проверяет параметры модели и/или рабочую температуру\n"
13781, "%EНельзя использовать '%s' переменную в '%s'"
13782, "Выбор функции Performance"
13801, "%EНужно выбрать выражение для вывода"
13802, "%EГрафики в одной и той же самой диаграмме должны иметь одну и ту же установку Log/linear"
13803, "%EНедопустимый диапазон"
13804, "%EГрафики в одной и той же самой диаграмме должны иметь одну и ту же установку типа графика"
13807, "%EРазличные выражения X для одного и того же графика"
13810, "%EНевозможно вывести функции FFT/IFT для X выражения"
13811, "%EX выражение должно быть F или T, когда выражение Y - FFT/IFT"
13812, "%EX выражение должно быть T, когда выражение Y - FS или RES"
13813, "%EНевозможно может вывести цифровые функции для выражения X"
13815, "%EНевозможно вывести цифровые переменных в AC-анализе"
13816, "%EНе могу построить график цифровых переменных в стабильности."
13817, "%WЕсли выражение Y использует FFT, FFT, FS, HARM, HARM, THD, THD N или IND, то выражение X должно содержать F, иначе оно НЕ должно содержать F."
13818, "%WЕсли выражение Y использует OFT или ЕГО оператор, то выражение X должно содержать."
13850, "Свойства для %s"
13860, "%Непустимое значение адреса (максимально 32)."
13899, "Схема для %s со следующими свойствами будет построена, когда вы вернетесь к схеме:\n%s"
13901, "Процент показаный %6.2f"
13903, "Low"
13904, "Mean"
13905, "High"
13906, "Sigma"
13912, "Grid Spacing"
13913, "Range Low"
13914, "Range High"
13924, "Number of Runs %d"
13926, "Bar Count"
13930, "Font Color"
13931, "Grid Color"
13932, "Bar Front Color"
13933, "Bar Top/Side Color"
13934, "Graph Background Color"
13935, "Window Background Color"
13936, "Select Color"
13937, "Select Box Color"
13938, "Anchor Color"
13951, "Individual run statistics"
13952, "Не было никаких аварийных случаев при анализе Монте Карло в файле числового вывода для этой схемы"
13953, "%WВ досье не было обнаружено никаких случаев \"Отчета Монте-Карло о том, когда\" были обнаружены случаи."
13956, "Минимум = % s Средняя величина = % s Максимум = % s Среднеквадратичное отклонение = %s\n"
13960, "Transient"
13961, "AC"
13962, "DC"
13963, "Harmonic Distortion"
13964, "Intermodulation Distortion"
13965, "Stability"
13966, "Dynamic AC"
13967, "Dynamic DC"
13968, "Transfer Function"
13969, "DC OP Worst Case"
13970, "&Transient"
13971, "&AC"
13972, "&DC"
13973, "&Harmonic Distortion"
13974, "&Intermodulation Distortion"
13975, "Stability"
13980, "Transient Analysis"
13981, "AC Analysis"
13982, "DC Analysis"
13983, "Harmonic Distortion Analysis"
13984, "Intermodulation Distortion Analysis"
13985, "Stability Analysis"
13986, "Dynamic AC"
13987, "Dynamic DC"
13991, "Выполняется анализ переходных процессов (Transient)"
13992, "Выполняется частотный анализ (AC)"
13993, "Выполняется анализ по постоянному току (DC)"
13994, "Выполняется  Harmonic Distortion-анализ"
13995, "Запуск Анализа Интермодуляционных Искажений"
13996, "Анализ текущей стабильности"
14000, "%EВысокие и низкие значения в диапазоне частот шума должны быть ненулевыми."
14002, "Название выбранного в данный момент блока заголовка."
14003, "Список всех заголовочных блоков, содержащихся в библиотеке заголовочных блоков."
14004, "Область рисования для создания или редактирования блока заголовка."
14005, "Закройте Редактор блоков Заголовков."
14006, "Включает режим Включения блока заголовка. Позволяет включить другой блок заголовка в текущий блок заголовка.\n Включить режим блока заголовка"
14007, "Добавляет новый блок заголовка.\nAdd Блок заголовка"
14008, "Удаляет текущий блок заголовка или группу."
14009, "Возврат к сохраненному блоку заголовка."
14010, "Создает новый файл и добавляет его в библиотеку блоков заголовков.\n Новый файл"
14011, "Добавляет существующий файл в библиотеку блоков заголовков.\nоткрытый файл"
14012, "Удаляет выбранный файл из библиотеки блоков заголовков.\n Удалить файл"
14013, "Сохраняет библиотеку блоков заголовков как новое имя.\n Сохранить файл как"
14014, "Переводит выбранный файл блока заголовка в более старый формат блока заголовка MicroCap.\n Translate"
14015, "Добавьте новую группу блоков заголовка\nAdd Group"
14016, "Выполняет поиск указанного имени блока заголовка.\nFind"
14017, "Создает дубликат выбранного блока заголовка и присваивает ему общее имя."
14018, "Сохраняет файл библиотеки блоков заголовков.\nSave"
14019, "Список объектов, содержащихся в заголовочном блоке."
14051, "%EНевозможно считать версию %s"
14061, "%EНе задано имя модели"
14062, "Стереть компонент %s"
14063, "Выйти из Micro-Cap? "
14064, "%WЕсли Вы изменяете параметр уровня (level), Вы потеряете старые данные модели. Продолжить?"
14070, "%E%s=%g Значение должно быть больше чем нуль"
14071, "%E%s=%g Значение должно быть больше или равно нулю"
14072, "%E%s=%g Значение должно быть >=0 и <=1"
14073, "%E%s=%g Значение должно быть >=0 и <=3"
14074, "%E%s=%g Значение должно быть >=1 и <=3"
14075, "%E%s=%s Значение должно быть \"0\",\"1\",\"R\",\"F\",\"X\",\"Z\",\"\"."
14076, "%EУровень LEVEL должен быть 1 ......"
14077, "%EУровень LEVEL должен быть 1,2 или 3"
14078, "%EУровень LEVEL должен быть ........\nТепловые определения должны использовать тепловую модель"
14079, "%E Уровень LEVEL должен быть .....\nНетепловые определения не могут использовать Тепловую модель"
14080, "%E Уровень LEVEL должен быть 1, 2, 21, 500 или 501"
14081, "%E Уровень LEVEL должен быть 21 или 501.\nТепловые определения должны использовать тепловую модель"
14082, "%E Уровень LEVEL должен быть 1, 2 или 500.\nНетепловые определения не могут использовать тепловую модель"
14083, "%E Уровень LEVEL должен быть 1,2"
14084, "%E Уровень LEVEL должен быть 1, 2, 4 или 200"
14085, "%E%s=%g Значение должно быть >=1 и <=4."
14086, "%WNB должна быть положительной величиной. Установите NB в ее значению по умолчанию"
14091, "Диапазон шкалы Должен быть в пределах 1 - 600"
14092, "%EНевозможно запустить задание по выводу на печать"
14093, "%EПринтер не обнаружен"
14100, "%EВнутренняя ошибка ключа защиты=%d"
14101, "%EНеправильные данные для ключа"
14102, "Этот ключ '%s' был потерян и зарегистрирован от %s был заменен\nПожалуйста, свяжитесь со Spectrum Software для более подробной информации"
14103, "Hasp-код незаконный и не принят"
14104, "Срок действия этого ключа \"%s\" истек."
14105, "%EКоличество станций, активирующих программу, превышает разрешенное."
14106, "%EОшибка в аппаратном ключе\n Возможно, это более старый ключ HASP 3, который больше недоступен и нуждается в замене.\nконтактное программное обеспечение Spectrum."
14107, "Устранение неполадок с ключом безопасности..."
14181, "%ERLCG, RL, GL, и GC не поддерживаются линиями передачи с потерями"
14182, "%EВнутренняя ошибка линии передачи с потерями - не может найти задержанную по времени точку. Свяжитесь со Spectrum Software"
14183, "%EОтсутствует длина length линии передачи с потерями"
14184, "%EВнутренняя ошибка линии передачи с потерями - индекс поиска ошибки некорректен. Свяжитесь со Spectrum Software."
14185, "%EВ линиях электропередачи с потерями, не менее двух из R,L,G,C должны быть определены и отличны от нуля"
14190, "%EНеудалось достигнуть сходимости при установленном пользователем количестве инераций в единицу времени=%g"
14191, "%EОшибка сходимости при нахождении рабочей точки режима по постоянному току"
14192, "%EОшибка сходимости в %g"
14193, "%EНе удалось сойтись во время рабочей точки постоянного тока."
14220, "Незадействованная кнопка компонента"
14225, "Сохранить график в буфер"
14226, "Сохранить и воспроизвести при запуске"
14282, "Скрывает выбранную форму сигнала"
14301, "Сохранить или повторно вызывать графики\nСохранить или воспроизвести"
14302, "Повторно вызывает график из буфера графиков и размещает его имя в установках анализа для того, чтобы использовать график при следующем запуске"
14303, "Сохранить выбранный график в буфере графиков"
14403, "Сохранить выбранный график к буфере графиков и поместить его имя в установки анализа для последующего моделирования"
14500, "%ENlx = %g - меньше чем -Leff"
14501, "%ETox = %g - не положительная величина"
14502, "%ENch = %g - не положительная величина"
14503, "%ENsub = %g - не положительная величина"
14504, "%ENgate = %g Ngate - не положительная величина"
14505, "%ENgate = %g Ngate слишком велика"
14506, "%EXj = %g - не положительная величина"
14507, "%EDvt1 = %g - отрицательный"
14508, "%EDvt1w = %g - отрицательный"
14509, "%E(W0 + Weff) = 0 вызывает деление на нуль"
14510, "%EDsub = %g - отрицательный"
14511, "%E(B1 + Weff) = 0 вызывает деление на ноль"
14512, "%Eu0 при текущей температуре = %g - не положительная величина"
14513, "%EДельта = %g - меньше нуля"
14514, "%EVsat в текущей температуре = %g - не положительная величина"
14515, "%EPclm = %g - не положительная величина"
14516, "%EDrout = %g - отрицательна"
14519, "%EClc = %g - отрицательна"
14520, "%WLeff = %g возможно слишком мала"
14521, "%WLeff для CV = %g возможно слишком мала"
14522, "%WWeff = %g возможно слишком маленькая"
14523, "%WWeff для CV = %g возможно слишком мала"
14524, "%WNlx = %g - отрицательная"
14525, "%WTox = %g - меньше чем 10A"
14526, "%WNch = %g возможно слишком мала"
14527, "%WNch = %g возможно слишком велика"
14528, "%WNsub = %g возможно слишком мала"
14529, "%WNsub = %g возможно слишком велика"
14530, "%WNgate = %g - меньше чем 1. E18cm ^-3"
14531, "%WDvt0 = %g - отрицательная"
14532, "%W (W0 + Weff) возможно слишком мала"
14533, "%WNfactor = %g является отрицательным"
14534, "%WCdsc = %g является отрицательным"
14535, "%WCdscd = %g является отрицательным"
14537, "%WEta0 = %g является отрицательным"
14538, "%WA2 = %g слишком мал. Установите 0.01"
14539, "%WA2 = %g является большим чем 1. A2 установлен в 1, и A1 установлен в 0"
14540, "%WRdsw = %g является отрицательным. Установить на нуль"
14541, "%WRds в текущей температуре = %g является отрицательным. Установить на нуль"
14542, "%WVsat в текущей температуре = %g возможно слишком маленькая"
14543, "%WPdibl1 = %g является отрицательным"
14544, "%WPdibl2 = %g является отрицательным"
14545, "%WCgdo = %g является отрицательным. Установить на нуль"
14546, "%WCgso = %g является отрицательным. Установить на нуль"
14547, "%WCgso = %g is negative. Set to zero."
14548, "%WCgso = %g является отрицательным. Установить на нуль"
14549, "%EЭффективная ширина канала %g. Она должна быть положительной"
14550, "%EЭффективная длина канала для C-V %g. Она должна быть положительной"
14551, "%EЭффективная ширина канала для C-V %g. Она должна быть положительной"
14552, "%EToxm = %g - не является положительной величиной"
14553, "%WNoff = %g слишком мал"
14554, "%WNoff = %g слишком велика"
14555, "%WVoffcv = %g слишком мал. Должен быть в диапазоне от -.5 до + .5"
14556, "%WVoffcv = %g слишком велик. Должен быть в диапазоне от -.5 до +.5"
14557, "%WMoin = %g слишком мал. Должен быть в диапазоне 5 - 25"
14558, "%WMoin = %g слишком велик. Должен быть в диапазоне 5 - 25"
14559, "%WAcde = %g слишком мал. Должен быть в диапазоне от .4 до 1.6"
14560, "%WAcde = %g слишком велик. Должен быть в диапазоне от .4 до 1.6"
14561, "%ELintnoi = %g слишком велик - Leff для шума является отрицательным"
14562, "%ENGATE = %g. Должна быть положительной величиной"
14570, "Добавить новое окно для построения Performance-функций\nДобавить Performance"
14573, "Выбрать из существующих окон Performance"
14583, "Отображает список открытых окон графика производительности.\\ lr10Окна производительности"
14600, "Добавить новое окно для трехмерного графика\nДобавить 3D"
14603, "Выбрать 3D-окно из существующих"
14613, "Отображает список открытых 3D-окон.\n3D windows"
14620, "Выбор переменной для оси X"
14621, "Выбор переменной для оси Y"
14622, "Выбор переменной для оси Z"
14650, "Добавить новое окно Фурье-анализа FFT\nДобавить FFT"
14652, "Выбрать окно Фурье-анализа FFT из существующих"
14662, "Отображает список открытых окон Фурье.\nFourier windows"
14669, "Отображает список параметров для ползунков.\nSlider"
14670, "Добавить движковый регулятор номинала компонента - слайдер"
14672, "Отображает выбранный плавающий движок в окне"
14682, "Отображает список открытых окон слайдера.\nSlider windows"
14701, "%EВаш запрос превышает диапазон памяти HASP HL."
14702, "%EВы запросили неизвестную \"ФУНКЦИЮ НОМЕРА ПРОГРАММЫ\"."
14703, "%EВ вашей системе не хватает памяти."
14704, "%EСлишком много открытых ручек."
14705, "%EДоступ к функции запрещен."
14706, "%EУстаревшая функция дешифрования не может работать с этой функцией."
14707, "%EКлюч HASP HL больше не доступен."
14708, "%EДлина расшифрованных данных слишком мала для выполнения вызова функции."
14709, "%EВы передали недопустимый дескриптор функции."
14710, "%EУказанный идентификатор файла не распознается API."
14711, "%EУстановленный драйвер слишком стар для выполнения этой функции."
14712, "%EЧасы реального времени (rtc) недоступны."
14713, "%EОбщая ошибка из-за системного вызова хоста."
14714, "%EТребуемый драйвер не установлен."
14715, "%EНераспознанный формат файла для обновления."
14716, "%EФункция не может быть выполнена в этом контексте."
14717, "%EДвоичные данные, передаваемые функции, не содержат обновления."
14718, "%EЛицензия HASP HL, которую вы просили обновить, не найдена."
14719, "%EТребуемые XML-теги не найдены. Содержимое в двоичных данных отсутствует или недопустимо."
14720, "%EЗапрос на обновление не поддерживается ключом HASP HL."
14721, "%EСчетчик обновлений установлен неправильно."
14722, "%EВы передали недопустимый код поставщика."
14723, "%EИспользуемое оборудование не поддерживает этот тип шифрования."
14724, "%EЗначение пройденного времени выходит за пределы поддерживаемого диапазона значений."
14725, "%EБатарея часов реального времени разрядилась."
14726, "%EПодтвердите, что данные, запрошенные параметром update ack_data, равны НУЛЮ."
14727, "%EПрограмма выполняется удаленно на сервере терминалов."
14728, "%EЗапрошенный тип функции не реализован."
14729, "%EНеизвестный алгоритм, используемый в файле V2C."
14730, "%EОперация проверки подписи завершилась неудачей."
14731, "%EЗапрошенная функция больше не доступна."
14732, "%EЖурнал трассировки не включен"
14750, "%EОбъект неправильно инициализирован."
14751, "%EПроанализированный параметр неверен."
14752, "%EДважды войдите в один и тот же объект."
14753, "%EДважды выходите из одного и того же объекта."
14754, "%EОшибка, связанная с неправильным использованием системы или платформы."
14755, "%EЗапрошенный тип функции не реализован."
14860, "%EФайл %s должен присутствовать в пути, указанном в поле Документ в диалоговом окне Путь.\n Если он отсутствует, файл можно загрузить с www.spectrum-soft.com ."
14861, "%WНеобходимо перезапустить Micro-Cap после установки, чтобы загрузить PDF-файл.\n Выйдите и повторно запустите MicroCap"
14862, "Добро пожаловать в Micro-Cap.\nпожалуйста, выйдите из программы и запустите ее повторно из меню Пуск, значок на рабочем столе,\nили приглашение DOS, чтобы убедиться, что все функции правильно инициализированы.\n\n Хотите выйти из Micro-Cap?"
14923, "Зеркально отражает значения в 3D графике относительно плоскости Z=0"
14930, "Позволяет добавить новое окно гармонических искажений.\n Добавить гармонические искажения"
14932, "Позволяет выбрать существующее окно гармонических искажений."
14942, "Отображает список открытых окон гармонических искажений.\n Окна гармонических искажений"
14960, "Позволяет добавить новое окно интермодуляционных искажений.\nAdd Интермодуляционные искажения"
14962, "Позволяет выбрать существующее окно интермодуляционных искажений."
14972, "Отображает список открытых окон интермодуляционных искажений.\n Окна интермодуляционных искажений"
15000, "%WКоличество запусков по методу Монте-Карло было изменено на верхний предел %s."
15001, "%EНаселение Монте-Карло превысило"
15002, "%EНедостаточно памяти."
15003, "%EПлавающая запятая '%s'"
15007, "%EОшибка загрузки файла %s"
15008, "%EОшибка записи файла %s"
15009, "%EПлохой формат загрузки файла '%s'"
15010, "%EНедопустимое имя файла '%s'"
15015, "%EOPAMP '%s', имеет отрицательное значение для C2"
15016, "%EВ OPAMP '%s', Ibias должен быть> Ioff/2"
15017, "%EВ OPAMP '%s', SRP должен быть> 4*PI*gbw*VT"
15018, "%EВ OPAMP '%s', ZoDC должен быть больше чем ZoAC"
15019, "%EВ OPAMP '%s', который имеет, NPN-входы, SRP>=SRN"
15020, "%EВ OPAMP '%s', который имеет PNP-входы, SRN>=SRP"
15022, "%EФайл, не найден '%s'"
15023, "%EНе может обратиться к '%s'"
15024, "%EПропал ключ безопасности. Пожалуйста, замените ключ. (Ошибка=1000)"
15025, "%EПропал ключ безопасности. Пожалуйста, замените ключ."
15026, "%WСхема '%s' содержит недопустимые координаты"
15027, "%EВ OPAMP '%s', SRN должен быть >4*PI*gbw*VT"
15028, "%EВ OPAMP '%s', Vcc должен быть >=VPS"
15029, "%EВ OPAMP '%s', Vee должен быть <= VNS."
15032, "%EНедопустимое цифровое состояние на входе цифро-аналогового интерфейса DtoA"
15033, "%EНевозможно найти X или 0 состояние в модели аналого-цифрового интерфейса AtoD"
15034, "%EНевозможно найти X или 0 государств в модели цифро-аналогового интерфейса DtoA"
15035, "%EНедопустимый символ для состояния в модельной директиве"
15038, "%EНеобходимо указать имя файла"
15040, "%EПараметр отсутствует"
15047, "%EОтсутствуют кавычки в %s"
15048, "%EОтсутствуют кавычка(и)"
15049, "%WНе найдено пунктов, соответствующих '%s'"
15050, "%EВ OPAMP '%s', PD должен быть большим чем %s"
15051, "%EМатрица сингулярная"
15053, "%EНеизвестный"
15080, "%EКомпонент(ы), не найдены\n%s"
15082, "Недостаточно памяти."
15084, "%EPSS не может работать со схемами, содержащими цифровые элементы."
15099, "%EМатематическая ошибка с плавающей запятой '"
15100, "%E\"Недопустимая операция с плавающей запятой\""
15101, "%E\"Ненормальный\" с плавающей запятой"
15102, "%EДеление с плавающей запятой на ноль'"
15103, "%E\"Переполнение\" с плавающей запятой"
15104, "%E\"Недостаточный поток\" с плавающей запятой"
15105, "%E\"Неточная\" точка с плавающей запятой"
15106, "%E\"Неэмулированный\" с плавающей запятой"
15107, "Отрицательный sqrt ()"
15108, "Переполнение стека"
15109, "Выход за нижнюю границу стека"
15111, "%EНеизвестная ошибка с плавающей запятой"
15112, "%E\"Множественные ошибки\" с плавающей запятой"
15113, "%E\"Множественные ловушки\" с плавающей запятой"
15120, "%EЭтот формат формы сигнала не поддерживается."
15140, "%EВсе вхождения должны быть> 0, их произведение не может превышать 1024"
15159, "%EНарушение Доступа к памяти."
15200, "%1 от %2"
15201, "Связанный с %1"
15202, "Разрешенное имя %1"
15203, "Разрешить имя к %1"
15204, "Соединение с %1"
15205, "Переадресовывание к %1"
15206, "Получение информации"
15207, "Ошибка при попытке загрузить файл, Ошибка:%1"
15208, "Ошибка произошла при подключении к серверу, Ошибка:%1"
15209, "Не удалось получить правильный ответ с сервера"
15210, "Не удалось получить правильный HTTP ответ с сервера"
15211, "Ошибка при загрузке файла, Ошибка:%1"
15212, "%1% из %2 завершены"
15213, "Восстановление файлов для %1"
15214, "%1 из %2"
15215, "%1 сек"
15216, "%1 мин"
15217, "%1 мин %2 сек"
15218, "%1 байт"
15219, "%1 кбайт"
15221, "%1 Мбайт"
15223, "%1 (%2 скопировано) "
15224, "%1 байт/секунда"
15225, "%1 кбайт/сек"
15226, "Произошла ошибка при открытии файла, загружаемого в то же самое время, Ошибка:%1"
15227, "Прерывание передачи"
15240, "%1 GB"
15251, "Эта процедура:\n\t позволит вам сохранить любые измененные файлы.\n\t Загрузите последнюю версию программы из Интернета.\n\t Загрузите ресурс на английском языке.\n"
15252, "\t Загрузите ресурс %s\n"
15253, "\\lrR9 Извлеките микрокапсулу.\n\t Повторно запустите новую версию.\n Старая версия будет сохранена под именами:\n\\lr 9"
15254, "Эта процедура загрузит:\n\t%s\n\t%s"
15255, "Эта процедура загрузит:\n\t%s\n\t%s\n\t%s\n\t%s\n\t%s\n"
15256, "Эта процедура загрузит:\n\t Все схемы образцов микросхем\n\t, указанные в меню Справка -> Схема образца\n"
15257, "Эта процедура позволит:\n\t Загрузить новые файлы библиотек\n\t Обновить name.lib\n\t Обновить Standard.cmb новыми элементами\n\t обновить Standard.shp новыми элементами\n"
15312, "Получает доступ к критериям ошибок глобальной оптимизации.\n Глобальные настройки оптимизации"
15313, "Обращается к критериям ошибки локальной оптимизации.\n Настройки локальной оптимизации"
15314, "Автоматически масштабирует график\nАвтомасштаб"
15316, "Позволяет редактировать минимальное, начальное и максимальное значения параметров модели"
15317, "Создает новый файл данных модели.\n Новый файл данных модели"
15318, "Открыть существующий файл модельных данных"
15319, "Присоединяет текущий файл модельных данных к дисковому файлу\nСлияние"
15320, "Сортировать файл модельных данных по имени\nСортировка"
15321, "Стирает строку данных в полях числовых данных\nСтереть данные"
15322, "Изменить полярность компонента. Например, NPN-структуру на PNP"
15323, "Переключает систему единиц магнитного сердечника между системой СИ (Тесла-A/м) и системой СГС (Эрстед-Гаусс)\nПереключать между системами СГС и СИ"
15324, "Модель"
15325, "Изменяет свойства текущего графика.\nEdit Graph"
15329, "Добавить компонент к текущему файлу модельных данных\nДобавить компонент"
15330, "Добавить диод"
15331, "Добавить NPN-транзистор"
15332, "Добавляет PNP.\n Добавляет PNP"
15333, "Добавить NMOS-транзистор"
15334, "Добавить PMOS-транзистор"
15335, "Добавить NJFET-транзистор"
15336, "Добавить PJFET-транзистор"
15337, "Добавить OPAMP (операционный усилитель)"
15338, "Добавить магнитный сердечник"
15339, "Изменить масштаб графика вручную"
15340, "Стереть отображаемый компонент из открытого файла модельных данных\nСтереть компонент"
15341, "Показывает список всех моделей компонентов в файле. Можно вырезать, копировать, вставлять или стирать\nСписок компонентов"
15342, "Импортирует массив числовых значений из буфера обмена.\nClipboard Data Import"
15343, "Показать предыдущий компонент\nПредыдущий компонент"
15344, "Показать следующий компонент\nСледующий компонент"
15345, "Показать первый компонент в файле модельных данных\nПервый компонент"
15346, "Показать последний компонент в файле модельных данных\nПоследний компонент"
15347, "Показать предыдущий график\nПредыдущий график"
15348, "Показать следующий график\nСледующий график"
15349, "Показывает первый график текущего компонента\nПервый график"
15350, "Показывает последний график текущего компонента\nПоследний график"
15351, "Показывает все графики текущей модели сразу"
15352, "Показывает только один график текущей модели"
15364, "Инициализирует параметры модели для отображаемого графика модели компонента\nИнициализация"
15365, "Оптимизирует параметры модели для наилучшего соответствия введенным экспериментальным точкам графика\nОптимизация"
15366, "Инициализирует и оптимизирует каждый компонент в файле модельных данных"
15367, "Оптимизирует каждый компонент в файле модельных данных без инициализации"
15369, "Инициализирует все графики для этой части.\n Инициализирует все графики"
15370, "Оптимизирует все графики для этой части.\n Оптимизирует все графики"
15371, "Заполняет значения данных X или Z в соответствующем столбце таблицы.\\l r10 Заполнить данные"
15376, "Создает модель для текущей детали.\n Создать модель для этой детали"
15377, "Создает модели для всех деталей в файле модели.\n Создает модели для всех деталей"
15383, "Добавляет созданную пользователем часть.\n Добавляет пользовательскую часть"
15384, "Добавляет новое окно графика к созданной пользователем части.\nAdd Graph"
15385, "Задает порядок окон графика для созданной пользователем части.\nOrder Graph"
15386, "Удаляет выбранное окно графика.\nDelete Graph"
15387, "Открывает библиотеку шаблонов для выбора созданной пользователем детали.\nTemplate Library"
15388, "Сохраняет существующую созданную пользователем часть в библиотеке шаблонов.\nSave Часть в библиотеке шаблонов"
15389, "Редактирует список деталей в текущей библиотеке шаблонов.\n Редактировать библиотеку шаблонов"
15390, "Добавляет указанную часть, созданную пользователем."
15400, "Изменять с заданным шагом параметры модели, чтобы рассмотреть воздействие на выходной график\nШаг"
15415, "%WФайл %s уже существует.\n Вы хотите перезаписать его?"
15416, "%s успешно объединен с %s \nОбъединенные компоненты помещены в конец списка в этом файле"
15425, "Создать из текущего файла модельных данных SPICE-файл с расширением .LIB\nДобавить компоненты к библиотеке компонентов"
15498, "Свойства графика"
15502, "Выравнивание заголовка по левому краю в числовом выводе, выводе переменных состояния или файле статистики Монте-Карло."
15503, "Центрируйте заголовок в числовом выводе, выводе переменных состояния или файле статистики Монте-Карло."
15504, "Выровняйте заголовок справа в числовом выводе, выводе переменных состояния или файле статистики Монте-Карло."
15505, "Установите разделитель табуляции для числового вывода, вывода переменных состояния или файла статистики Монте-Карло."
15506, "Установите разделитель с запятой для числового вывода, вывода переменных состояния или файла статистики Монте-Карло."
15507, "Установите разделитель через запятую для числового вывода, вывода переменных состояния или файла статистики Монте-Карло."
15508, "Установите разделитель пробела для числового вывода, вывода переменных состояния или файла статистики Монте-Карло."
15509, "Установите другой разделитель для числового вывода, вывода переменных состояния или файла статистики Монте-Карло."
15510, "Установите другой разделитель для числового вывода, вывода переменных состояния или файла статистики Монте-Карло."
15514, "Показывает числовой заголовок вывода в том виде, в каком он появится при создании файла."
15678, "Просмотр и изменение свойств окна\nСвойства"
15679, "Изменить начальные свойства графических объектов"
15684, "Управляет способом прорисовки кривой выбранного графика"
15685, "Выбор стиля маркеров (меток) точек данных. Расчетные точки помечаются только если это разрешено (Scope / View / Data Points is enabled)"
15688, "Выбор одного из двух стилей построения графика - нормального (в виде интерполированной кривой)  или в виде отсчетных столбиков (Popsicle)"
15690, "Задает числовой формат по умолчанию для тегов анализа."
15693, "Задает числовой формат для текста формулы."
15695, "Кривая Линия"
15696, "Текст кривой"
15697, "Фон"
15698, "Передний план"
15701, "Выбирает график для сохранения в пользовательском файле"
15702, "Сохраняет график в пользовательском файле"
15703, "Стирает график из пользовательского файла"
15705, "Определяет имя графика, который будет сохранен"
15706, "Просмотр пользовательских файлов"
15707, "Имя пользовательского файла"
15708, "Число интерполированных точек данных для вывода на печать или в файл числового вывода"
15709, "Выводить неинтерполированные (фактические) точки в файл числового вывода"
15710, "Задает частоту дискретизации для выбранной формы сигнала."
15711, "Задает количество битов для выбранной формы сигнала."
15712, "Начинает воспроизведение выбранной формы сигнала."
15713, "Останавливает воспроизведение выбранной формы сигнала."
15714, "Задает максимальный диапазон для выбранной формы сигнала."
15715, "Автоматически сохраняет выбранные формы сигналов."
15716, "Задает формат, который будет использоваться в соответствующем файле.."
15718, "Задает тип файла, который будет экспортироваться, выбрав расширение файла."
15719, "Вычисляет автодиапазон, который будет использоваться для вывода файла WAV."
15726, "Добавить новый график функции"
15727, "Удалить график функции"
15811, "Применить свойства отображения% 1 ко всем% 2"
15812, "Применить Свойства отображения..."
15813, "Обозначьте Временные Точки..."
15814, "Обозначьте Частотные Точки..."
15815, "Обозначьте Входные Точки Развертки..."
15900, "Управление параметрами автосохранения"
15901, "Автоматически сохранять схему на диск перед запуском анализа"
15902, "Интервал времени между автоматическими сохранениями схемы на диск"
15903, "Автоматически сохраняет схему на диск через установленный интервал времени"
16001, "Displays all possible curves for the object clicked on.\nAll"
16002, "Deletes all curves from the Window.\nDelete all Plots"
16003, "Places analog and digital curves in separate plot groups.\nSeparate Analog and Digital"
16004, "Displays one curve only.\nOne Curve"
16005, "Displays multiple curves.\nMany Curves"
16006, "Saves all possible curves for plotting.\nSave All"
16007, "Saves only states, voltages, and currents for plotting.\nSave V and I Only"
16008, "Displays voltage curves.\nVoltage"
16009, "Displays current curves.\nCurrent"
16010, "Displays energy curves.\nEnergy"
16011, "Displays power curves.\nPower"
16012, "Displays resistance curves.\nResistance"
16013, "Displays charge curves.\nCharge"
16014, "Displays capacitance curves.\nCapacitance"
16015, "Displays flux curves.\nFlux"
16016, "Отображать кривые индуктивности"
16017, "Отображать кривые магнитной индукции B"
16018, "Отображать кривые напряженности магнитного поля H"
16019, "Установить время T в качестве переменной оси Y"
16021, "Установить напряжения в качестве переменной оси X"
16022, "Установить ток в качестве переменной оси X"
16023, "Установить энергию в качестве переменной оси X"
16024, "Установить мощность в качестве переменной оси X"
16025, "Установить сопротивление в качестве переменной оси X"
16026, "Установить заряд в качестве переменной оси X"
16027, "Установить емкость в качестве переменной оси X"
16028, "Установить магнитный поток в качестве переменной оси X"
16029, "Установить индуктивность в качестве переменной оси X"
16030, "Установить индукцию магнитного поля B в качестве переменной оси X"
16031, "Установить напряженность магнитного поля H в качестве переменной оси X"
16032, "Установить время T в качестве переменной оси X\nTime"
16033, "Отображает кривые проводимости\nConductance"
16034, "Отображает кривые импеданса\nImpedance"
16035, "Отображает график шумов, приведенных к входному узлу\nInput noise"
16036, "Отображает график шумов, приведенных к выходному узлу\nOutput noise"
16037, "Установить частоту в качестве переменной оси Y.\nFrequency"
16038, "Вычисляет амплитуду графика.\nMagnitude"
16039, "Вычисляет амплитуду графика в дБ.\nMagnitude in dB"
16040, "Вычисляет фазу графика.\nPhase"
16041, "Вычисляет групповую задержку графика.\nGroup Delay"
16042, "Вычисляет действительную часть графика.\nReal"
16043, "Вычисляет мнимую часть графика.\nImaginary"
16046, "Отображает кривые проводимости.\nConductance"
16047, "Отображает кривые импедансаs.\nImpedance"
16048, "Установка входных шумов в качестве переменной оси X.\nInput Noise"
16049, "Установка выходных шумов в качестве переменной оси X.\nOutput Noise"
16050, "Установить частоту в качестве переменной оси X.\nFrequency"
16051, "Вычисляет амплитуду переменной оси X\nMagnitude"
16052, "Вычисляет амплитуду в дБ переменной оси X.\nMagnitude in dB"
16053, "Вычисляет фазу переменной оси X\nPhase"
16054, "Вычисляет групповую задержку переменной оси X.\nGroup Delay"
16055, "Вычисляет действительную часть переменной оси X.\nReal"
16056, "Вычисляет мнимую часть переменной оси X.\nImaginary"
16063, "Отображать ось Y в линейном масштабе.\nLinear scale Y"
16064, "Отображать ось Y в логарифмическом масштабе"
16065, "Отображать ось X с линейным масштабом"
16066, "Отображать ось X с логарифмическим масштабом"
16067, "Приостановить. Анализ может быть продолжен из точки остановки\nПауза"
16068, "Запустить анализ\nЗапуск"
16069, "Остановить анализ.... \nСтоп"
16070, "Вычисляет следующую точку в режиме анимационного анализа"
16071, "Открыть диалоговое окно установки параметров анализа\nПараметры анализа"
16078, "Выбрать группу графиков 1\nGroup 1"
16079, "Выбрать группу графиков 2.\nGroup 2"
16080, "Выбрать группу графиков 3.\nGroup 3"
16081, "Выбрать группу графиков 4\nGroup 4"
16082, "Выбрать группу графиков 5\nGroup 5"
16083, "Выбрать группу графиков 6.\nGroup 6"
16084, "Выбрать группу графиков 7.\nGroup 7"
16085, "Выбрать группу графиков 8.\nGroup 8"
16086, "Выбрать группу графиков 9.\nGroup 9"
16087, "Помещает каждую новую форму сигнала в свою собственную группу графиков.\n Group individual"
16088, "Стереть выбранные графики из окна.\nDelete Curves"
16089, "Позволяет вводить выражение Y для построения графика. X-выражения определяются видом анализа, но могут быть отредактированы по F10\nAdd Curve"
16090, "Поле Номер участка должно содержать число от 1 до 19."
16093, "Этап"
16094, "По умолчанию"
16095, "Ждать Предвещать"
16096, "Шаг"
16097, "Импульс"
16098, "Схема"
16099, "Усиление"
16100, "Вызов активного конструктора фильтров.\nActive Filters"
16470, "Вызвать программу проектирования пассивных фильтров\nPassive Filters"
16484, "%Eвнутренняя ошибка API"
16500, "Отображение табло X, Y координат курсоров в курсорном режиме.\nTracker Cursor"
16501, "Отображение копии координат X/Y табло курсоров на координатных осях.\nTracker Intercept"
16502, "Отображение табло координат курсора мыши.\nTracker Mouse"
16503, "Отображение информации о варианте анализа на табло курсора.\nTracker Cursor: Branch Info"
16601, "Добавить или обновить локальные (внутри схемы) модельные директивы, используя оригиналы из библиотеки"
16602, "Добавить или обновить локальные (внутри схемы) текстовые подсхемы, используя оригиналы из модельной библиотеки"
16603, "Добавить отсутствующие, но не обновлять существующие модельные директивы, определения моделей, подсхемы subckt или макроопределения в отдельной схеме"
16604, "Обновить существующие и добавить отсутствующие определения моделей, подсхем subckt или макроопределений в отдельную схему"
16605, "Если включена, команда Локализовать модели применяется только к компонентам, выбранным на схеме."
16606, "Добавляет или обновляет локальные (в пределах схемы) макроопределения, используя оригиналы из макро файлов"
16609, "%EВыбранные части могут быть локализованы только в одном разделе одновременно."
16610, "Локализует (встраивает) файл стандартных размеров резисторов, если он используется схемой."
16611, "Локализует (встраивает) файл стандартных размеров катушки индуктивности, если он используется схемой."
16612, "Локализует (встраивает) файл стандартных размеров конденсатора, если он используется схемой."
16613, "Локализует (внедряет) любой файл цифрового стимула (STM), если он используется схемой."
16614, "Локализует (внедряет) любой файл пользовательского источника (USR), если он используется схемой."
16615, "Локализует (внедряет) любой файл JEDI digital (JED), если он используется схемой."
16616, "Локализует (внедряет) любой файл Touchstone (S2P), если он используется схемой."
16617, "Локализует (внедряет) любой файл изображения, если он используется схемой."
16618, "Локализует (внедряет) mcap.inc"
16711, "Страница"
16712, "P"
16713, "Выражение X"
16714, "Y Выражение"
16715, "X Диапазон"
16716, "Диапазон Y"
16717, ">"
16801, "Для Предельного Поля:"
16811, "По умолчанию"
16812, "Установить по умолчанию"
16900, "Наихудший Случай"
16902, "Наихудший случай\n Наихудший случай"
16903, "Выполняет анализ наихудшего случая работы постоянного тока в активной цепи.\nDC OP Наихудший случай"
16904, "Вычисляет чувствительность и включает ее в выходной файл."
16905, "Вычисляет RSS (квадрат суммы корней) показатель изменения выходной функции и печатает его в выходном файле."
16906, "Вычисляет экстремально высокие и низкие показатели изменения выходной функции и печатает их в выходном файле."
16907, "Вычисляет решение EVA с помощью внутреннего оптимизатора. Он более точен, но медленнее, чем стандартный EVA."
16908, "Вычисляет меру изменения выходной функции методом Монте-Карло и выводит ее в выходной файл."
16909, "Показывает выбранные параметры входных переменных и их допуски."
16911, "Оценивает DV на основе чувствительности, а не вычисляет его непосредственно путем выполнения другого анализа."
16912, "Позволяет пользователю указать одно или несколько выходных выражений. Щелкните правой кнопкой мыши для выбора параметров."
16913, "Вычисляет указанные показатели изменения выходной функции."
16914, "Приводит к тому, что окна будут выложены плиткой. В противном случае окна остаются неизменными."
16916, "Щелчок по элементу в этом списке приводит к числовой сортировке выходных данных по выбранному элементу."
16918, "Создает выходной файл Excel в дополнение к выходному текстовому файлу."
16920, "Показывает графики анализа и гистограммы. Анализ обычно выполняется быстрее, когда он выключен."
16921, "Включает таблицу RSS в выходные данные"
16922, "Включает таблицу EVA в выходные данные"
16923, "Включает в выходные данные детализацию по методу Монте-Карло"
16924, "Включает в выходные данные таблицу изменений наихудшего случая"
16925, "Включает в выходные данные таблицу значений наихудшего случая"
16926, "Включает в выходные данные таблицу процентных изменений в наихудшем случае"
16927, "Скопируйте выбранные ниже допуски на все устройства того же типа и с тем же именем параметра"
16928, "Скопируйте выбранную запись таблицы на все устройства того же типа и с тем же именем параметра"
16930, "Переменная"
16931, "Имя"
16932, "Допуск"
16933, "Выход"
16934, "Чувствительность"
16935, "Чувствительность (%/%)"
16936, "Низкая дисперсия RSS"
16937, "Высокая дисперсия RSS"
16938, "Величина"
16940, "По Экстремальному Значению Низкий"
16941, "По Экстремальному Значению Высокий"
16942, "По Корню Сумма В Квадрате Низкая"
16943, "По Корню Сумма В Квадрате Высокая"
16944, "С Помощью Анализа Методом Монте-Карло Низкий"
16945, "С Помощью Анализа Методом Монте-Карло Высокая"
16946, "Номинальный"
16948, "RSS MinTol%"
16949, "RSS Max Tol%"
16950, "EVA Min Tol%"
16951, "EVA Max Tol%"
16952, "Низкий параметр RSS"
16953, "Параметр RSS Высокий"
16954, "Низкий параметр EVA"
16955, "Параметр EVA Высокий"
16956, "Низкий"
16957, "Высокий"
16958, "%EДолжен иметь по крайней мере один компонент с заданными начальными допусками ПАРТИИ, чтобы выполнить анализ наихудшего случая."
16959, "%EВведите здесь функцию производительности, например PEAK_Y(V(OUT),1,1)"
16960, "%EНевозможно остановить температуру при использовании анализа наихудшего случая."
16961, "%WВсе допуски равны нулю, поэтому вывод в наихудшем случае приостановлен."
16962, "%Введите здесь выражение, например V(OUT)"
16969, "%EВ худшем случае нельзя использовать вторую переменную передачи постоянного тока (должно быть установлено значение None)."
16970, "%Eзначение Neg или Pos должно быть оставлено пустым или равным 0."
16971, "%EЕсли основной параметр равен нулю, то все допуски должны быть абсолютными. Процентные допуски не могут использоваться с параметром с нулевым значением."
16972, "Первоначальный"
16975, "Добавляет новый тип допуска смещения."
16976, "Удаляет выбранный тип допуска смещения.."
16977, "Показывает и позволяет редактировать выбранный тип допуска смещения."
17012, "Задает числовые форматы значений и масштаба."
17014, "Включает числовые данные в сохраненные графические изображения гистограмм."
17015, "Устанавливает верхний предел в гистограмме на значение самого высокого столбца."
17051, "Воссоздает схемы, которые не прошли тест по методу Монте-Карло.\nLoad MC File"
17070, "Переместить Элемент Вверх"
17071, "Переместить Элемент Вниз"
17072, "Вырезанный Предмет"
17073, "Удалить Элемент"
17074, "Копировать Элемент"
17075, "Вставить элемент"
17076, "Вставить элемент"
17098, "Параметры запуска"
17099, "Переменные состояния"
17102, "Неправильные выражения в полях X или Y окрашиваются в красный цвет, но не отображаются на графике."
17105, "Установить все масштабы автоматическими перед каждым началом анализа"
17106, "Запустить анализ"
17107, "Добавить еще одну строку задания графика"
17108, "Удалить строку задания кривой, в которой сейчас находится курсор"
17109, "Развернуть текстовое поле, в котором находится курсор"
17110, "Переход к диалоговому окну многовариантного анализа с заданным шагом"
17112, "Задает режим моделирования - нормальный, считывать сохраненные данные или записывать результаты на диск"
17113, "Определяет начальную точку анализа при выключенном режиме расчета по постоянному току"
17114, "Определяет метод вычисления следующей точки"
17115, "Вычислять рабочую точку (режим по постоянному току) перед началом анализа"
17116, "Вычислять только рабочую точку (режим по постоянному току)"
17117, "Определяет метод изменения вторичной переменной"
17118, "Определяет метод изменения температуры от минимального до максимального значения"
17120, "Выбор метода для вариации амплитуды"
17121, "Автоматически изменяет размер диалогового окна \"Пределы анализа\"."
17122, "Расширяет список выводимых графиков до указанного ранее перечня"
17123, "Выбор линейного, логарифмического или спискового шага для уровня F2."
17126, "Управляет группой графиков, в которой будет присутствовать кривая."
17127, "Определяет выражение для оси X[,Псевдоним][;Комментарий]."
17128, "Определяет выражение для оси Y  - правый клик  вызывает меню переменных"
17129, "Задает масштаб по оси X. Формат <макс>[,<мин>[,<шаг сетки>[,<шаг утолщенной сетки>]]]"
17130, "Задает масштаб по оси Y. Формат <макс>[,<мин>[,<шаг сетки>[,<шаг утолщенной сетки>]]]"
17150, "Определяет параметр модели для первой переменной развертки."
17151, "Определяет параметр модели для второй переменной развертки."
17155, "Сохраняет сигналы из предыдущих запусков во время этого сеанса анализа."
17157, "Присваивает стандартные значения SMPTE для F1, F2, Соотношения уровней F1/F2 и уровня F2."
17158, "Во время моделирования будет использоваться фиксированный временной шаг, основанный на максимальном значении временного шага."
17159, "Вычисляет периодическое установившееся состояние для использования в начале моделирования."
17160, "Присваивает стандартные значения CCIF для F1, F2, Соотношения уровней F1/F2 и уровня F2."
17161, "Присваивает стандартные значения DIN для F1, F2, Соотношения уровней F1/F2 и уровня F2."
17168, "Открывает диалоговое окно Периодического установившегося режима для изменения настроек PSS."
17170, "Показ статистики анализа Монте Карло\nStatistics"
17171, "Удалить с графиков поясняющий текст, маркеры, геометрические фигуры"
17172, "Автоматическое масштабирование по осям X и Y\nАвтомасштабирование"
17175, "Построение графиков с использованием текущих пределов диапазона из диалогового окна Пределы анализа.\n Восстановление предельных шкал"
17176, "Создает огибающую, охватывающую все ветви выбранной формы сигнала.\n Огибающая"
17177, "Удалить накопленные графики с выбранной страницы при следующем запуске\nУдалить накопленные графики"
17178, "Автоматический масштаб по оси Y в пределах видимой по оси X области\nАвтомасштаб Y вида X"
17180, "Открыть окно Watch, где можно наблюдать значения заданных переменных и выражений.\nWatch"
17181, "Перейти в окно задания параметров анимации - задержки при выводе на экран очередной точки данных\nАнимация"
17182, "Открыть диалоговое окно задания точек останова Breakpoints"
17183, "Показывает окно ошибки.\nОкно ошибки"
17184, "Найти точку на графике с заданной X-координатой\nИдти к X=..."
17185, "Найти точку на графике с заданной Y-координатой\nИдти к Y=..."
17186, "Нанести выноску на график с координатами левого курсора\nКоординаты левого курсора"
17187, "Нанести выноску на график с координатами правого курсора\nКоординаты правого курсора"
17188, "Нанести на график горизонтальную размерную линию между положением левого и правого курсоров"
17189, "Нанести на график вертикальную размерную линию между положением левого и правого курсоров.\nTag Vertical"
17190, "Заставляет курсоры перемещаться согласованно во всех группах графиков\nAlign Cursors"
17194, "Заставляет оба курсора перемещаться по одному и тому же графику семейства.\nKeep Cursors on Same Branch"
17195, "Это позволяет вам выбрать и раскрасить левую и правую ветви для каждой кривой.\nGo Для ветвления"
17196, "Go To Branch."
17198, "Показать дымовой дисплей.\n Показать дымовой дисплей"
17200, "Копирует значения таблицы курсора в буфер обмена.\nКопировать значения курсора в буфер обмена"
17206, "Копировать переднее окно в буфер обмена в формате bmp.\nCopy to Clipboard (BMP)"
17207, "Копировать выбранную область схемы заданное число раз в направлении оси X и/или Y\nРазмножение блока"
17208, "Создать зеркальное отражение заданной области схемы\nПовтор блока отражением"
17209, "Повернуть выделенную схемную область против часовой стрелки\nПоворот блока"
17210, "Зеркально отразить выбранную схемную область относительно оси X\nОтражение вдоль X"
17211, "Зеркально отразить выбранную схемную область относительно оси Y\nОтражение вдоль Y"
17213, "Найти на схеме заданный объект\nНайти"
17215, "Обрезать проводники в выделенной схемной области точно по заданной границе\nDelete Cut Wire"
17216, "Выйти из режима анализа.\nExit analysis"
17217, "Повторить последнюю команду поиска\nПовторить поиск"
17218, "Выполнить поиск и замену в текстовой области схемы\nReplace"
17219, "Копировать выделенную часть схемы в буфер обмена в формате BMP\nCopy selected to Clipboard (BMP)"
17221, "Копировать окно целиком в буфер обмена в формате WMF\nCopy selected to Clipboard (WMF)"
17222, "Сохраняет окно в файл изображения.\n Сохраняет окно в файл изображения (для emf, wmf это все окно, для bmp - видимая часть)"
17223, "Копировать окно целиком в буфер обмена в формате EMF\nCopy selected to Clipboard (EMF)"
17224, "Создать макромодель из выделенного схемного блока\nMake Macro"
17227, "Копирует всю страницу схемы в буфер обмена в формате BMP.\nCopy Страница схемы в растровое изображение"
17228, "Сохранить набор цветов и SPICE-типов в SPICE-файл"
17230, "Выполняет анализ передаточной функции в активной цепи.\nTF"
17238, "Помещает курсор между соответствующими фигурными скобками.\nGo для закрепления"
17239, "Запретить выделенную часть схемы при проведении анализа\nЗапретить"
17240, "Разрешить выделенную часть схемы при проведении анализа\nРазрешить"
17280, "Нормализует выбранную кривую, используя максимальную точку на кривой.\n Нормализует максимальную"
17281, "Нормализует кривую в положении курсора.\n Нормализует"
17282, "Нормализует выбранную кривую, используя минимальную точку на кривой.\n Нормализует минимальную"
17291, "Открывает файл числового вывода.\n Числовой вывод"
17292, "Показывает окно анализа.\n Анализ "
17293, "Анализ выхода.\nExit анализ"
17298, "Позволяет включить область с помощью формулы.\n Включить с помощью формулы"
17302, "Восстановить конфигурацию основной панели инструментов, принятую по умолчанию.\nDefault Main Tool Bar"
17303, "Развернуть окно программы и поместить его поверх всех окон\nРазвернуть поверх всех окон"
17304, "Показать окна анализа и схемного редактора с перекрытием\nПерекрытие окон анализа и схемы"
17305, "Максимизировать активное окно\nРаспахнуть на экран"
17306, "Позволяет активировать, закрыть или сохранить любой из загруженных файлов.\n Windows"
17307, "Окна..."
17309, "Запустить редактор условных графических обозначений компонентов\nShape Editor"
17314, "Проверить параметры моделей компонентов в библиотеке на удовлетворение ими стандартных ограничений.\nCheck Model Library Parameters"
17317, "Центрировать отображение схемы относительно выбранного флага\nНавигация по флагу"
17320, "Переход на один уровень вверх при использовании вложенных макроопределений\nВверх по макро"
17322, "Открывает редактор блоков заголовков для создания или редактирования блоков заголовков.\n Редактор блоков заголовков"
17323, "E&xit"
17330, "Запустить встроенный калькулятор\nКалькулятор"
17366, "Позволяет добавить новую гистограмму Монте-Карло.\nAdd Монте-Карло"
17371, "Позволяет выбрать существующую гистограмму Монте-Карло."
17381, "Отображает список открытых окон Монте-Карло.\n Окна Монте-Карло"
17400, "Показывать текстовые атрибуты компонентов на схеме\nПоказ текстовых атрибутов"
17401, "Помечает несоединенные контакты желтым треугольником.\nПредупреждения о несоединенных контактах "
17402, "Показывать текстовые надписи на схеме\nПоказ схемного текста"
17403, "Показать номера узлов, присвоенные схемным редактором\nНомера узлов"
17404, "Показать текущие значения узловых потенциалов на схеме\nУзловые потенциалы"
17405, "Показать точки соединения компонентов на схеме\nСвязи выводов компонентов"
17406, "Прорисовать границу схемного поля, выводимого на печать\nРамка схемы"
17407, "Нарисовать рамку со штампом для вывода схемы на печать\nРамка со штампом"
17408, "Показывать курсор в схемном редакторе в виде перекрещенных линий\nКурсор-перекестье"
17409, "Создает одну границу для схемы.\nOne Border"
17410, "Установить способ измерения напряжений, токов и мощностей, отображаемых на схеме\nИзмерение напряжений, токов, мощностей"
17411, "Показать напряжения, токи, мощности в последней рассчитанной точкеlr10Last"
17412, "Показ напряжений, токов, мощностей в виде среднеквадратических RMS значений.\nRMS"
17413, "Показ напряжений, токов, мощностей в виде средних AVG значений\nAverage"
17414, "Показ напряжений, токов, мощностей в виде амплитудных значений\nАмплитуда"
17420, "Показать сетку на поле схемного редактора\nКоординатная сетка"
17421, "Не показывать сетку на поле схемного редактора\nGrid None"
17422, "Стандартная координатная сетка\nNormal Grid"
17423, "Normal grid with bold marks every 5 grids.\nGrid Bold 5"
17424, "Normal grid with bold marks every 6 grids.\nGrid Bold 6"
17425, "Normal grid with bold marks at an interval specified on the Circuit Properties dialog box.\nGrid Bold User"
17426, "Displays a graph paper grid in the schematic background.\nGraph Paper"
17430, "Bold Grids User (%d)"
17450, "Changes the color of selected item.\nColor"
17451, "Changes the style of selected item.\nStyle"
17452, "Changes the font of selected item.\nFont"
17453, "Displays all possible digital paths.\nAll Paths"
17454, "Renames all component names using standard conventions.\nRename Components"
17455, "Renames all symbolic names that conflict with node text by adding an underscore character.\nRename Defines"
17456, "This resets all of the display values to their original positions.\nReset Node Positions"
17457, "Calculates the standard values needed to come close to the current value of the impedance elements.\nFit to Standard Value"
17460, "Selects options for a Monte Carlo run.\nMonte Carlo Options"
17461, "Specifies a the number of Monte Carlo runs."
17462, "Selects a normal or Gaussian distribution."
17463, "Selects a linear distribution."
17464, "Selects a worst case distribution."
17465, "Boolean condition statement that specifies when to add an exception report to the numeric output."
17466, "Shows available performance functions."
17467, "Enables Monte Carlo runs."
17468, "Disables Monte Carlo runs."
17469, "Defines the seed for the random number generator within Monte Carlo. Seed must be >0 to produce a repeatable sequence."
17470, "Runs the first simulation with no toleranced parameters."
17471, "Invokes the Tolerance dialog box to easily add tolerances to circuit parameters."
17481, "Places the seed value used in the previous run into the Seed field."
17500, "Automatically scales the Circuit to fit the page.\nAuto Scale"
17501, "Removes all splitters that have been placed in the window\nRemove Splitters"
17502, "Evenly spaces out all splitters in the window.\nSpace Splitters Evenly"
17503, "Splits the window vertically.\nSplit vertically"
17504, "Zoom-in on active window.\nZoom In"
17505, "Zoom-out on active window.\nZoom Out"
17506, "Places the panel in the schematic view.\nPanel"
17507, "Splits the window horizontally.\nSplit horizontally"
17508, "Toggles the component panel size between the users last size and an auto size.\nToggels Panel Size"
17509, "Enables the window tabs bar.\nWindow Tabs"
17541, "Toggles display of User palette 1.\nUser palette 1"
17542, "Toggles display of User palette 2.\nUser palette 2"
17543, "Toggles display of User palette 3.\nUser palette 3"
17544, "Toggles display of User palette 4.\nUser palette 4"
17545, "Toggles display of User palette 5.\nUser palette 5"
17546, "Toggles display of User palette 6.\nUser palette 6"
17547, "Toggles display of User palette 7.\nUser palette 7"
17548, "Toggles display of User palette 8.\nUser palette 8"
17549, "Toggles display of User palette 9.\nUser palette 9"
17561, "Enables Select mode. Click on an object to select it or drag to select a region.\nSelect Mode"
17562, "Enables Component mode. Click in the schematic to add the selected device.\nComponent Mode"
17563, "Enables Text mode. Click text.\nText Mode"
17564, "Enables Orthogonal Wire mode. Click and drag to add a wire at 0, 90, 180, 270 degrees.\nWire Mode"
17565, "Enables Diagonal Wire mode. Click and drag to add a wire at any angle.\nDiagonal Wire Mode"
17566, "Enables Bus mode. Click in the schematic to create the bus connection.  Use Wire mode to draw the bus wire.\nBus Mode"
17567, "Activates Component Help mode. Click on a component to see its parameter syntax.\nHelp Mode"
17568, "Enables Line Drawing mode. Click and drag to add a line.\nLine Mode"
17569, "Enables Ellipse Drawing mode. Click and drag to add an ellipse.\nEllipse Mode"
17570, "Enables Rectangle Drawing mode. Click and drag to add a rectangle.\nRectangle Mode"
17571, "Enables Diamond Drawing mode. Click and drag to add a diamond.\nDiamond Mode"
17572, "Enables Arc Drawing mode. Click and drag to add an arc.\nArc Mode"
17573, "Graphical left brace. Click and drag to add a brace.\nLeft Brace Mode"
17574, "Graphical right brace. Click and drag to add a brace.\nRight Brace Mode"
17575, "Graphical left and right brace pair. Click and drag to add a brace pair.\nBrace Pair Mode"
17576, "Enables Scale mode for analysis Window.\nScale Mode"
17577, "Enables Cursor mode for analysis Window.\nCursor Mode"
17578, "Enables Pie Drawing mode. Click and drag to add a pie.\nPie Mode"
17579, "Enables Flag mode. Click in the schematic to plant a flag.\nFlag Mode"
17580, "Enables Info mode. Click on a component to show its model, timing, or subcircuit description.\nInfo Mode"
17581, "Enable Horizontal Measure mode. Click and drag to measure horizontal delta.\nHorizontal Tag Mode"
17582, "Enable Vertical Measure mode. Click and drag to measure vertical delta.\nVertical Tag Mode"
17583, "Enable Tag mode. Click on the plot to add a data point tag.\nTag Mode"
17584, "Enables Point-to-end Path mode. Click on a gate to show its possible paths.\nPoint to End Paths Mode"
17585, "Enables Point-to-point Path mode. Click on two gates to show paths between.\nPoint to Point Paths Mode"
17586, "Invokes a menu of graphical objects for placement in the window.\nGraphics"
17587, "Enables Picture mode. Click to add a picture.\nImport Picture Mode"
17588, "Enables Closed Polygon mode. Click for points and double click to close.\nClosed Polygon"
17590, "Enables Probe mode. Click in the schematic to display the associated waveform.\nProbe"
17591, "Enables Function Tag mode. Click in the plot to place a function tag.\nFunction Tag Mode"
17592, "Enables File Link mode.  Click on a component to view its linked file.\nFile Link Mode"
17593, "Enables Region Enable mode.  Drag in the schematic to create a boolean defined enable region.\nRegion Enable"
17594, "Enables Title Block mode.  Click in the schematic to place a title block.\nTitle Block Mode"
17595, "Enables Star Drawing mode.  Click and drag to add a star.\nStar Mode"
17596, "Enables Check mode. Click in the schematic to add a Check Box.\nCheck Box Mode"
17597, "Enables Triangle mode. Click in the schematic to add a Check box.\nTriangle Mode"
17598, "Enables Spreadsheet mode. Click in the schematic to add a spreadsheet.\nSpreadsheet Mode"
17600, "Enables Open Polygon mode. Click for points and double click to end.\nOpen Polygon"
17601, "Enables Include Shape mode. Lets you include another shape in the current shape.\nInclude Shape Mode"
17602, "Enables Pan mode. Click and drag in the drawing area to pan.\nPan"
17603, "Enables Block mode. Click and drag to create a general Block symbol.\nBlock"
17604, "Enables Text mode. Click in drawing area to add text.\nText"
17605, "Enables the seven segment primitive drawing mode.\nSeven Segment"
17606, "Enables the digital LED primitive drawing mode.\nDigital LED"
17607, "Enables the animated switch primitive drawing mode.\nSwitch"
17608, "Enables the SPST switch primitive drawing mode.\nSPST Switch"
17609, "Enables the SPDT switch primitive drawing mode.\nSPDT Switch"
17610, "Enables the DPST switch primitive drawing mode.\nDPST Switch"
17611, "Enables the traffic light primitive drawing mode.\nTraffic Light"
17612, "Enables the animated meter primitive drawing mode.\nMeter"
17613, "Enables the analog bar primitive drawing mode.\nAnalog Bar"
17614, "Enables the relay primitive drawing mode.\nRelay"
17615, "Enables the analog LED primitive drawing mode.\nAnalog LED"
17616, "Enables the analog LED Circle primitive drawing mode.\nAnalog LED Circle"
17617, "Enables the motor primitive drawing mode.\nMotor"
17618, "Enables the current arrow drawing mode.\nCurrent Arrow"
17619, "Bring object to the front.\nBring To Front"
17620, "Send object to the back.\nSend To Back"
17621, "Selects the next object in a stack of overlapping objects.\nNext Object"
17622, "Runs transient analysis on the active circuit.\nTransient"
17623, "Runs AC analysis on the active circuit.\nAC"
17624, "Runs DC analysis on the active circuit.\nDC"
17625, "Runs transient analysis in Probe mode.\nProbe Transient"
17626, "Runs AC analysis in Probe mode.\nProbe AC"
17627, "Runs DC analysis in Probe mode.\nProbe DC"
17628, "Runs AC analysis and displays AC voltage, current, and power values on the schematic.\nDynamic AC"
17629, "Runs DC analysis and displays DC voltage, current, and power values on the schematic.\nDynamic DC"
17630, "Runs transient analysis and computes harmonic distortion using FFT functions.\nHarmonic Distortion"
17631, "Runs transient analysis and computes intermodulation distortion using FFT functions.\nIntermodulation Distortion"
17632, "Runs AC analysis and computes the phase and gain margins.\nStability"
17669, "Toggles between the drawing and text area.\nToggle Area"
17670, "Shuttles text between the schematic and a text page.\nMove Text"
17672, "Toggles between Select mode and the other most recent mode.\nToggle Mode"
17675, "Toggles the Vertical waveform selection in a Probe analysis.\nToggle Selection Mode"
17680, "The Status Bar"
17690, "Run a script stored in the loaded batch file.\nRun Script"
17750, "%EThere is an environment variable with an illegal setting."
17751, "Shows the Contents screen of the Help system.\nHelp Contents"
17752, "Search for Help On.\nHelp Search"
17753, "Product Support.\nProduct Support"
17754, "Provides a list of helpful tips.\nTips"
17755, "Shows a list of Micro-Cap 12's major new features.\nNew features"
17756, "Micro-Cap copyright notice.\nAbout"
17757, "Invokes the help topic for a selected SPICE keyword.\nSpice Help"
17759, "The Help file failed to load.\nDo you want to try and load it from the web?"
17802, "Don't change the mode at the end of the run."
17820, "Runs all of the demos.\nGeneral Demo"
17821, "Demonstrates the use of 3D plots.\n3D Plots Demo"
17822, "Demonstrates adding new parts to the model libraries.\nAdding New Parts Demo"
17823, "Demonstrates the use of mixed-mode circuits.\nAnalog and Digital Demo"
17824, "Demonstrates the use of the analyses.\nDemo analyses"
17825, "Demonstrates the use of the animation mode.\nDemo animation"
17826, "Demonstrates the use of the Dynamic DC analysis.\nDemo DC"
17827, "Demonstrates the use of the Filter Designer.\nDemo Filter"
17828, "Demonstrates the use of the FFT capabilities.\nDemo FFT"
17829, "Demonstrates the use of the Monte Carlo analysis.\nDemo Monte Carlo"
17830, "Demonstrates the use of performance plots.\nDemo performance"
17831, "Demonstrates the use of the probe analysis feature.\nDemo Probe"
17832, "Demonstrates how to create a schematic.\nDemo schematic"
17833, "Demonstrates Worst Case Analysis.\nDemo Worst Case Analysis"
17834, "Demonstrates the use of the stepping feature.\nDemo Stepping"
17836, "Demonstrates the use of the Transfer Function analysis.\nDemo Transfer Function"
17837, "Demonstrates the use of circuit optimizer.\nDemo Optimizer"
17838, "Demonstrates the use of RF tools, including S-Parameter two-ports and Smith charts.\nDemo RF"
17839, "Demonstrates the use of the Dynamic AC analysis.\nDemo Dynamic AC"
17840, "Demonstrates the use of the IBIS translator.\nDemo IBIS"
17841, "Demonstrates Stability Analysis\nDemo Stability Analysis"
17842, "Demonstrates the use of the .measure command\nDemo .measure command"
17850, "Provides help in downloading the latest version of the program.\nUpdate"
17851, "Accesses the User's Guide.\nUser's Guide"
17852, "Accesses the Reference Manual.\nReference Manual"
17853, "Loads the Spectrum Software website.\nWeb"
17854, "Register your copy of Micro-Cap online.\nRegistration"
17873, "Sets the outline color of the selected objects.\nLine"
17874, "Sets the fill color of the selected objects.\nFill"
17877, "Sets the fill color of the selected object."
17878, "Sets the outline color of the selected object."
17881, "Left Click to select the curve: Right Click for the Waveform Menu"
17882, "Left Click to select the curve"
17883, "Left Click to place the Left Cursor on the curve: Right Click to place the Right Cursor on the curve"
17884, "Text page for notes and action statements such as .DEFINE .MODEL and .SUBCKT."
17885, "The Info page shows the name and location of the models used in the analysis."
17886, "Text area"
17887, "Drawing area"
17888, "Wait"
17889, "Splitter: Double click to add or remove."
17892, "Tool bar"
17894, "Scroll bar"
17895, "Processing nodes."
17896, "Rewiring."
17898, "Hit %s to continue."
17899, "Double-click in the window for more options."
17900, "Double-click in the window for more options. Drag with the right mouse button to rotate the surface."
17901, "Use the cursor Up Arrow and Down Arrow keys to increment the part value."
17902, "Processing macros."
17903, "Processing subcircuits %s %s."
17904, "Remapping nodes."
17905, "Processing digital components."
17906, "Checking for voltage loops."
17907, "Scan for AtoD interface."
17908, "Processing device expressions."
17909, "Clearing arrays."
17910, "Click on a node or a part."
17911, "Click mouse to add additional vertices, or ESC to close the polygon."
17912, "Adding break points."
17913, "Select one or more batteries, resistors, capacitors, or inductors. Cursor keys change the values."
17914, "Select one or more batteries or resistors. Cursor keys change the values."
17915, "Processing K Devices."
17916, "Equation setup."
17917, "Process limits."
17918, "Alloc Graphs Arrays."
17919, "Setup .IC."
17920, "Updating Spice file."
17921, "Updating Secondary Windows."
17927, "Component Palette."
18001, "Closes this dialog box and saves any changes you have made."
18002, "Closes this dialog box without saving any changes you have made."
18009, "Invokes the help topic.\nHelp"
18012, "Saves all changes you have made without closing this Dialog box."
18022, "Changes the font."
18030, "Line"
18031, "Ellipse"
18032, "Rectangle"
18033, "Diamond"
18034, "Arc"
18035, "Pie"
18036, "Vertical Tag"
18037, "Point Tag"
18038, "Function Tag"
18039, "Horizontal Tag"
18040, "Picture"
18041, "Polygon"
18042, "Text"
18043, "{"
18044, "}"
18045, "{}"
18046, "Region Enable"
18047, "Title Block"
18048, "Star"
18049, "Triangle"
18050, "Marker"
18051, "Spreadsheet"
18052, "Parallelogram"
18053, "Data"
18054, "Process"
18055, "Off-page Connector"
18056, "Punch Card"
18057, "Manual Input"
18058, "Predefined Process"
18059, "Internal Storages"
18060, "Manual Operation"
18061, "Document"
18062, "Multidocument"
18063, "Stored Data"
18064, "Delay"
18065, "Summing Junction"
18066, "Or"
18067, "Collate"
18068, "Sort"
18069, "Preparation"
18070, "Terminator"
18071, "Punched Tape"
18072, "Sequential Access Storage"
18073, "Magnetic Disk"
18074, "Direct Access Storage"
18075, "Display"
18076, "Alternate Process"
18077, "Decision"
18078, "Connector"
18100, "Accesses the Stepping dialog box.\nStepping"
18101, "The part, model, or variable name"
18102, "The attribute or model parameter to be stepped."
18103, "The starting value"
18104, "The ending value"
18105, "The step value"
18106, "Steps in a linear fashion. New = Old + Step Value"
18107, "Steps in a log fashion. New = Old * Step Value "
18108, "Steps through the listed values."
18109, "Selects simple (non-model) components."
18110, "Selects models."
18111, "Selects symbolic variables, created by .define or .param statements)"
18112, "This selects temperature for stepping in Dynamic DC."
18113, "Enables stepping of the parameters shown on the panel."
18114, "Disables stepping of the parameters shown on the panel."
18116, "Steps all variables simultaneously."
18117, "Steps variables in nested loops"
18122, "This selects the start or next step value."
18123, "This ends the stepping process."
18124, "Suggests suitable From, To and Step values based upon the current value."
18125, "Enables stepping of the parameters on all panels."
18126, "Disables stepping of the parameters on all panels."
18179, "Extract"
18180, "Merge"
18202, "Weight (thickness) of the border"
18204, "The solid color or the top color of the gradient"
18205, "The gradient bottom color"
18206, "Default border color"
18209, "The number of instances of the text in the horizontal direction"
18210, "The distance between instances of the text in the horizontal direction"
18211, "The number of instances of the text in the vertical direction"
18212, "The distance between instances of the text in the vertical direction"
18213, "Allows insertion of special characters from menus.\nInsert special characters"
18221, "The text angle in degrees. Horizontal text = 0 degrees"
18230, "Specifies the text as Pin Text which displays only when the mouse hovers above the pin icon."
18231, "Treats all text between the specified delimiters [ ] as a formula to be computed."
18232, "Specifies the formula delimiters. Typical delimiters are [ ] and { }."
18234, "Specifies that the text is to be RTF (Rich Text Format). This let's you control the font and color of individual characters."
18235, "Helps to build some command statements such as .Measure, .Define, .Help, .Warning., or .Parameters\nBuild Command"
18237, "This is the vertical text anchor point. Text will hangs from either Bottom or Top"
18238, "This is the horizontal text anchor point. Text will hangs from either Center, Left or Right"
18239, "This enables the grid snap feature. If enabled, the text anchor point snaps to the nearest grid."
18240, "Specifies the thickness of the text outline."
18241, "Increments/decrements the value of this field"
18370, "Name"
18371, "Path"
18376, "Fits a linear or polynomial equation to a specified waveform.\nCurve Fit"
18400, "Marks the actual analysis data points.\nData Points"
18401, "Produces ruler tick marks for the analysis grid.\nRuler"
18402, "Applies tokens to the waveforms.\nTokens"
18403, "Adds major grid lines to the horizontal axis.\nHorizontal Axis Grids"
18404, "Adds major grid lines to the vertical axis.\nVertical Axis Grids"
18405, "Adds minor grid lines to any log axis.\nMinor Log Grids"
18406, "Adds a zero-valued baseline.\nBaseline"
18407, "Draws a \"+\" at the intersection of the horizontal and vertical grids, if they are enabled.\nPlus Mark"
18408, "Adds minor grid lines to any log axis in a 2/5/10 format.\nMinor Log Grids 2 5"
18409, "Labels minor grid lines when they are displayed in the analysis.\nLabel All Minor Grids"
18410, "Accesses option, limit, and control parameters.\nGlobal Settings"
18411, "Accesses a list of preference items.\nPreferences"
18412, "Displays the contents of the MCAP.INC text file which contains definitions available to all circuits.\nMCAP.INC"
18413, "This page lets you edit the colors available to Micro-Cap."
18414, "Loads a library of .Measure statements that can be used in any circuit file.\nMeasure.lib"
18415, "Displays a horizontal line marking the crossover for the phase or gain margin in Stability analysis.\nMargin Line"
18416, "Displays an arrow showing the phase or gain margin in Stability analysis.\nMargin Arrow"
18417, "Displays Phase and Gain Margin text on the Open plot."
18418, "Displays Phase and Gain Margin text on the Nyquist plot."
18419, "Lets you review or edit new circuit properties, for example color, font, and numeric format.\nDefault Properties For New Circuits"
18420, "Loads the NOM.LIB file from the LIBRARY folder.\nNOM.LIB"
18421, "Loads the logs files\nLogs"
18431, "Opens the Tool bar menu.\nMain Tool Bar"
18432, "Displays this Status bar for quick information.\nStatus Bar"
18438, "Default Properties For New Circuits"
18440, "Adds a horizontal cursor.\nHorizontal Cursor"
18451, "%d Digit Scientific"
18452, "%d Digit Engineering"
18453, "%d Digit Decimal"
18454, "%d Digit Default"
18470, "This page lets you edit the font used within the status bar."
18471, "Displays the threads count in the Status Bar."
18472, "Displays coordinates of the window in the Status Bar."
18473, "Displays the time in the Status Bar."
18485, "Selects a 2D or a 3D histogram."
18500, "Translates an LBR binary model library to an LIB text file model library containing model statements.\nConvert to SPICE Library"
18502, "Translates an LIB text file model library to an LBR binary model library containing model parameters.\nConvert to Binary Library"
18505, "This lets you migrate selected files from an earlier version of Micro-Cap.\nMigrate"
18506, "Creates a Bill of Materials for the circuit.\nBill of Materials"
18507, "Prints the active window to the printer directly skipping the Print Preview.\nPrint Window"
18508, "Saves the file in encrypted format. If protected, a user defined password must be supplied to open the file.\nProtect File"
18509, "Creates SPICE compatible models from IBIS files.\nIBIS"
18510, "Converts Touchstone files to other Touchstone parameter formats.\nTouchstone Files"
18511, "Creates PCB netlists.\nPCB netlists"
18512, "Prints the selected region using the current screen scale.\nPrint Select Region"
18650, "Close All\nClose All"
18670, "Advances to the next simulation data point in Cursor mode.\nNext Simulation Data Point"
18671, "Advances to the next rounded and interpolated data point in Cursor mode.\nNext Interpolated Data Point"
18672, "Advances to the local high in Cursor mode.\nPeak"
18673, "Advances to the local low in Cursor mode.\nValley"
18674, "Advances to the global high in Cursor mode.\nHigh"
18675, "Advances to the global low in Cursor mode.\nLow"
18676, "Advances to the inflection point in Cursor mode.\nInflection"
18677, "Finds the highest point on all curves.\nGlobal High"
18678, "Finds the lowest point on all curves.\nGlobal Low"
18685, "Finds the data point with the smallest Y value of all branches of the selected curve at the current cursor position.\nBottom"
18686, "Finds the data point with the largest Y value of all branches of the selected curve at the current cursor position.\nTop"
18687, "Labels branches of a curve with their stepped or case number values.\nLabel Branches"
18688, "Lets you specify data points to be labeled.\nLabel Data Points"
18689, "Adds a marker (vertical or horizontal line, or circle) to the plot area containing the selected wavefrom.\nMarker"
18699, "Lets you control the number of data points saved.\nReduce Data Points"
18711, "%E%s's Initial value must be greater than or equal to its Low value."
18712, "%E%s's High value must be greater than its Low value."
18713, "%E%s's Initial value must be less than or equal to its High value."
18809, "Sets the initial background pattern of graphical objects."
18810, "Sets the initial line pattern of graphical objects."
18811, "Sets the initial line thickness of graphical objects."
18822, "Applies the Border/Line color, weight, and pattern choices to analysis text,\nin addition to graphical objects and tags."
18823, "Applies the Fill color and pattern choices to analysis text,\nin addition to graphical objects and tags."
18830, "This enables the grid snap feature. If enabled, the object snaps to the nearest grid."
19001, "Description: Mandatory model name\nSyntax: <name>\nExamples: IRF710, 2N2222A, OP-02"
19002, "Description: Optional model name\nSyntax: [name]\nExample: RMODEL"
19003, "Description: Primary inductance, secondary inductance, coupling coefficient.\nSyntax: <Primary Inductance>, <Secondary Inductance>,<Coupling Coefficient>\nExample: 1m,10m,.98"
19004, "Description: Smoke\nSyntax: [name]\nExample: LOW_POWER"
19005, "Description: Multiplier, length (m), width (m), drain and source areas (m*m) and peripheries (m), number of drain, source, gate, and body squares, OFF keyword, initial conditions.\nSyntax: [M=val] [L=val] [W=val] [AD=val] [AS=val] [PD=val] [PS=val] [NRD=val] [NRS=val] [NRG=val] [NRB=val] [OFF] [IC=vds[,vgs[,vbs]]]\nExample: M=2 L=100u W=100u IC=6,2,.5"
19006, "Description: List of inductor names that are coupled.\nSyntax: <L1 L2...<Ln>>\nExample: L1 L2 L3"
19007, "Description: Required coupling value\nSyntax: <coupling value>\nExample: .999"
19008, "Description: Subcircuit name\nSyntax: <subckt name>\nExample: OP01"
19009, "Description: File name\nSyntax: [file name]\nExample: OP02.LIB"
19010, "Description: List of parameter names with optional default values\nSyntax: <<name>=<value>>*\nExample: L=1u C=2p Gain=20"
19011, "Description: List of text parameter names with optional default values\nSyntax: <<name>=<text value>>*]\nExample: MYFILE.OUT"
19012, "Description: File Name"
19013, "Description: Macro name\nSyntax: %s\nExample: CLIP"
19014, "Description: This attribute defines the nonlinear function expression.\nSyntax: <expr>\nExample: 1.5+2*sin(2*PI*1E6*t)+25*IB(Q1)"
19015, "Description: This attribute defines the nonlinear function expression.\nSyntax: <expr>\nExample: 1.5+2*sin(2*PI*1E6*t)+25*IB(Q1)"
19016, "Description: Two or more ordered pairs describing the transducer input/output characteristic curve\nSyntax: <<input value>,<output value>>\nExample: (0,0) (1.5,3) (10,26)"
19017, "Description: Set of frequency, magnitude, and phase values\nSyntax: <<frequency value>,<magnitude value>,<phase value>>*\nExample: (0,1,90) (1k,3,120) (3k,2.6,88)"
19018, "Description: This attribute defines the Laplace expression.\nSyntax: <expression using S variable>\nExample: 1/(1+.001*s+1E-8*s*s)"
19019, "Description: Polynomial keyword, pin names, coefficients\nSyntax: [POLY(<n>)] NC1+ NC1- [NC2+...][P0 P1...]\nExample: POLY(2) 10 0 5 0 0 0 0 0 1"
19020, "Description: Polynomial keyword, source names, coefficients\nSyntax: [POLY(<n>)] VN1 [VN2...][P0 P1...]\nExample: POLY(3) V1 V2 V3 0 1 1 1"
19021, "Description: Timing model name\nSyntax: <name>\nExample: DLY_TTL"
19022, "Description: I/O model name\nSyntax: <I/O model name>\nExample: IO_HC"
19023, "Description: Digital delay selector. 0=DIGMNTYMX 1=Min 2=Typ 3=Max 4=Worst Case\nSyntax: <value>\nExample: 2"
19024, "Description: Interface subckt select value\nSyntax: <value>\nExample: 0"
19025, "Description: Digital power node name\nSyntax: <node name>\nExample: $G_DPWR"
19026, "Description: Digital ground node name\nSyntax: <node name>\nExample: $G_DGND"
19027, "Description: Digital stimulus format array\nSyntax: <format array>\nExamples: 11 (two binary outputs), 44 (four hex output)"
19028, "Description: Symbolic name for the array of digital values shown in the Edit window.\nSyntax: <command>\nExample: See samples in Help under Stimulus Generators."
19029, "Description: Scale factor to multiply the time clock values specified using the 'c' character to get real time.\nSyntax: <value>\nExample: 1ns"
19030, "Description: Logic string used extensively in model text files. Rarely used in schematics.\nSyntax: <logic text>\nExample: g3bar = {~G3}"
19031, "Description: Pin delay text used extensively in model text files. Rarely used in schematics.\nSyntax: <text>\nExample: DPWR DGND Y_O W_O ENAB D0 D1"
19032, "Description: Constraint text used extensively in model text files. Rarely used in schematics.\nSyntax: <text>\nExample: DPWR DGND DCBAR D0 D1 D2 D3 D4 D6 D7 SCBAR S2"
19033, "[<B|O|X>$<initialization data>$]"
19034, "Description: Optional PLA data. Overridden by file data, if FILE attribute is specified.\nSyntax: [<radix flag>$<program data>$]\nExample: B$01 01 10 11 01 11 01 10 01"
19035, "<controlling voltage source name>"
19036, "Description: Signal names for the FSTIM device\nSyntax: <stimulus file signal name>*]\nExample: B0 B1 B2 B3"
19037, "Description: Optional text \nSyntax: [text]\nExample:"
19039, "[IS=Initial state]"
19040, "Description: This is the value or expression for the resistance, plus optional temperature coefficients.\nSyntax: <value | expression> [LOT[/#][/GAUSS|/UNIFORM|/WCASE]=[<tolvalue>[%]] | [<lowtolval>%,<hightolval>%]] [TC=<TC1>[,<TC2>]]\nExample: 1000 TC=1m,1u\nExample: 1000 Lot=10%"
19041, "Description: Diode area multiplier, plus optional OFF keyword, plus optional initial condition.\nSyntax: [area][OFF][IC=<vd>][M=value]\nExample: 2 OFF IC=2"
19042, "Description: Optional area multiplier, OFF keyword, and initial conditions.\nSyntax: [area][M=value][OFF][IC=<vbe>[,vce]]\nExample: 2 OFF IC=1,4"
19043, "Description: Optional area multiplier, OFF keyword, and initial conditions.\nSyntax: [area][M=value][OFF][IC=<vds>[,vgs]]\nExample: 3 OFF IC=6,2"
19044, "Description: Voltage value\nSyntax: <value>\nExample: 2.0"
19045, "Description: Optional frequency-dependent expression for use in AC and Stability only. Replaces VALUE above in AC and Stability only.\nSyntax: [expr]\nExample: 1e-4*(1+F/1e9)"
19046, "Description: Switch type keyword, Ron, Roff, On Level, Off Level\nSyntax: <[V]|[T]|[I]>,<n1,n2>[,<ron>[,<roff>]]\nExample: T,1m,5m\nExample: V,3,0,1m,1e6"
19047, "Description: Line parameters may be entered here or as a model (below).\nSyntax: [LEN=<val> R=<val> L=<val> C=<val> G=<val>] | \nZO=<val> [TD=<val>] | [F=<val> [NL=<val>]]\nExample: LEN=100 R=3m C=1p L=1.2n"
19048, "Description: This attribute defines the clock frequency for the Z expression.\nSyntax: <value>\nExample: 10k"
19049, "Description: The Z transfer function expression.\nSyntax: <expression using the Z variable>\nExample: (z*z+z)/pow(z-1,3)"
19050, "Description: DC value, AC magnitude, AC phase, transient analysis format parameters\nSyntax: [[DC]<value>] [AC<mag>[phase]] [PULSE] | [SIN] | [EXP] | [PWL] | [SFFM] [parameters]\nExample: DC 1.5 AC 1 SIN 0 5 60"
19051, "Description: The expression whose value is to be sampled.\nSyntax: <input expression>\nExamples: V(OUT), V(10)*I(V2)."
19052, "Description: The sampling period.\nSyntax: <value>\nExample: 5ns"
19053, "Description: Package type for PCB netlists. Click on the arrow in the VALUE field for a list of packages.\nSyntax: [Package Type]\nExample: DIP16"
19054, "<Gate Identifier>"
19055, "<Component Name for Layout>"
19056, "Description: Expression for calculating a frequency (F) dependent noise current in AC\nSyntax: <noise expression>\nExample: .026e-9/(1+F/1e10)"
19057, "Description: Controls the time precision of the transition.  Recommended range is 1m to 1u.\nSyntax: <expr>\nExample: 1e-4"
19059, "Description: Waveform expression from selected user waveform file\nSyntax: <expr>\nExample: V(1) vs T"
19060, "Description: Power consumption for Bill of Materials calculation of total circuit power used.\nSyntax: [value]\nExample: .07"
19061, "Description: Unit cost for Bill of Materials calculation of total circuit cost.\nSyntax: [value]\nExample: .07"
19062, "Description: Value or expression for computing capacitance value, plus an optional initial condition.\nSyntax: <value | expression> [LOT[/#][/GAUSS|/UNIFORM|/WCASE]=<tolvalue>[%]] [IC=<initial value>]\nExamples: 1u IC=6, 1u*(1+abs(V(C1)/100))\nExample: 1u LOT=10%"
19063, "Description: Transducer gain\nSyntax: <value>\nExample: 10.0"
19064, "Description: Value or expression for computing inductance value, plus an optional initial condition.\nSyntax: <value | expression> [LOT[/#][/GAUSS|/UNIFORM|/WCASE]=<tolvalue>[%]] [IC=<initial value>]\nExamples: .1 IC=2.3, .5*(1+atan(I(L1)/50))\nExample: .1 LOT=10%"
19065, "Description: User waveform file name\nSyntax: <name>\nExample: AMP1.USR"
19066, "Description: Keyword selects data format\nSyntax: [ [MAG|DB] | [RAD|DEG]] | [R_I]\nExample: MAG RAD"
19067, "Description: Voltage value\nSyntax: <value> [LOT[/#][/GAUSS|/UNIFORM|/WCASE]=<tolvalue>[%]]\nExample: 5.0"
19068, "Description: Current value\nSyntax: <value> [LOT[/#][/GAUSS|/UNIFORM|/WCASE]=<tolvalue>[%]]\nExample: 1.0"
19069, "Description: Tie name. Connects to other ties with the same name.\nSyntax: <name>\nExample: VCC"
19070, "Description: Digital state\nSyntax: <0|1|R|F|Z|X>\nExample: X"
19071, "To Add Help for a macro parameter add a .HELP %s  \"text\" to the macro file."
19072, "Syntax: [L=val] [W=val] [NF=val] [SA=val] [SB=val] [SD=val] [SCA=val] [SCB=val] [SCC=val] [SC=val] [MIN=val] [AD=val] [AS=val] [PD=val] [PS=val] [NRD=val] [NRS=val] [RBDB=val] [RBSB=val] [RBPB=val] [RBPS=val] [RBPD=val] [DELVTO=val] [XGW=val] [NGCON=val] [TRNQSMOD=val] [ACNQSMOD=val] [RBODYMOD=val] [RGATEMOD=val] [GEOMOD=val] [RGEOMOD=val]  [OFF] [TEMP=val] [IC=vds[,vgs[,vbs]]]\nExample: M=2 L=100u W=100u IC=6,2,.5"
19073, "Desc: length (m), width (m), drain/source areas (m*m) and peripheries (m), drain/source/gate/body squares, # of parallel devices, # of series devices, Scale parameter, Geometry parameter, device temperature, OFF keyword, ICs.\nSyntax: [M=val] [L=val] [W=val] [AD=val] [AS=val] [PD=val] [PS=val] [NRD=val] [NRS=val] [NRG=val] [NRB=val] [NP|M=val] [NS|N=val] [SCALE=val] [GEO=val] [TEMP=val] [OFF] [IC=vds[,vgs[,vbs]]]\nExample: M=2 L=100u W=100u IC=6,2,.5"
19074, "Sets the derivative method to be used for the individual function source.  Default uses the Global Settings value."
19075, "This is the number of times to repeat the user file waveform."
19076, "Defines a trigger expression that will initiate the start of the user waveform."
19077, "Description: Multiplier, length (m), width (m), drain and source areas (m*m) and peripheries (m), number of drain, source, gate, and body squares, OFF keyword, initial conditions.\nSyntax: [M=val] [L=val] [W=val] [AD=val] [AS=val] [PD=val] [PS=val] [NRD=val] [NRS=val] [NRG=val] [NRB=val] [NQSMOD=val] [ACNQSMOD=val] [OFF] [IC=vds[,vgs[,vbs]]]\nExample: M=2 L=100u W=100u IC=6,2,.5"
19078, "Description: Expression for computing charge value.\nSyntax: [expression] \nExample: SQRT(1+V(C1)^2)/V(C1)"
19079, "Description: Expression for computing flux value.\nSyntax: [expression] \nExample: 1u*ATAN(I(L2))"
19080, "Sets the number of data points used for the convolution method in transient analysis."
19081, "Sets the TMax for the convolution method in transient analysis where 1/TMax is the frequency sampling."
19103, "Defines the default font used as Grid Text."
19108, "Defines the color for components."
19109, "Defines the default font used as Attribute Text."
19110, "Description: Name of the file to be used for the Fit To Standard Values command\nSyntax: <file name>\nExample: standard.res"
19111, "Defines the color for wires."
19112, "Defines the color for Bus."
19113, "Defines the color for selected objects in Standard Select mode."
19114, "Defines the color for selected objects in Block Select mode."
19115, "Defines the color and font used for node numbers."
19116, "Defines the color for the Anchor."
19117, "Defines the color used for node voltages."
19118, "Defines the background color used for voltages in Dynamic AC."
19119, "Defines the color used for disabled objects."
19120, "Defines the color and font used for pin connections."
19121, "Defines the color used for Pin Markers, which are shown by double clicking on a component and checking 'Pin Markers'."
19122, "Defines the color of the box region."
19123, "Defines the color a path will be traced in a digital path operation."
19124, "Defines the highlight color of a node if Node Highlight in the Preferences is enabled."
19125, "Defines the color of an analysis grid."
19126, "Defines the color of the baseline."
19127, "Defines the color of an analysis background."
19128, "Defines the color and font used for analysis text."
19129, "Defines the color of any keyword used within the text page."
19130, "Defines the color of any text that creates an error within the text page."
19131, "Defines the background color used to highlight text that matches the search criteria."
19132, "Defines the waveform's graphical properties."
19133, "Description: Optional area multiplier, model parameters, OFF keyword, and initial conditions.\nSyntax: [AREA=<value>] [WB=<value>] [AGD=<value>] [KP=<value>] [TAU=<value>] [OFF] [IC=vgs[,vae[,vds[,veb]]]]\nExample: AREA=2 WB=120u OFF IC=10,5"
19134, "Defines the default color of the Curve Fit curve."
19135, "Defines the color of the encrypted text."
19148, "Digital 0 color."
19149, "Digital R color."
19150, "Digital F color."
19151, "Digital 1 color."
19152, "Digital X color."
19153, "Digital Z color."
19155, "Defines the color of text page comments denoted by the * or ; characters."
19156, "Defines the color of the associated background."
19157, "Defines the font used in text pages."
19158, "Defines the font color."
19159, "Defines the grid color."
19160, "Defines the wire color."
19161, "Defines the X background color."
19162, "Defines the Y background color."
19163, "Defines the Z background color."
19164, "Sets the high value color of the 3D plot when the User Patch Color is selected."
19165, "Sets the low value color of the 3D plot when the User Patch Color is selected."
19172, "Defines the text color used in text banners (as in Dynamic AC and DC)."
19173, "Defines the text background color used in text banners (as in Dynamic AC and DC)."
19174, "Defines the schematic grid color."
19175, "Defines title block border color."
19176, "Defines the schematic graph paper grid color."
19178, "Defines the font color."
19179, "Defines the grid color."
19180, "Defines the bar front color."
19181, "Defines the bar top/side color."
19182, "Defines the default background color."
19183, "Defines the color used for currents."
19184, "Defines the color used for power."
19185, "Description: The <input expression> is sampled whenever this <sample expression> is true\nSyntax: <sample expression>\nExample: (V(5,4) > 1.1) && (V(3) < 1.2)"
19186, "Controls the color of the waveform that the left cursor is on."
19187, "Controls the color of the waveform that the right cursor is on."
19188, "Sets the tracker color."
19189, "Sets the data point label color."
19190, "Applies any edits to all curves."
19191, "On state (High or Low) required to light the segments in a seven-segment display."
19192, "When the input expression is true, an event occurs. Elapsed time is set to zero and the count is incremented."
19193, "The voltage on the ELAPSED pin is equal to the elapsed time multiplied by this value."
19195, "This is the amount the counter is incremented each time an event occurs. It may be positive or negative."
19196, "This is the value on the COUNT pin when the RESET pin goes positive."
19197, "This is the minimum value on the COUNT pin."
19198, "This is the maximum value on the COUNT pin."
19199, "The state of the switch."
19200, "Scroll to first page tab."
19201, "Scroll page tabs to the left."
19202, "Scroll page tabs to the right."
19203, "Scroll to last page tab."
19204, "Scroll to first section tab."
19205, "Scroll section tabs to the left."
19206, "Scroll page tabs to the right."
19207, "Scroll to last section tab."
19208, "Sets the color and properties of the phase and gain margin lines."
19209, "Sets the color and properties of the phase and gain margin arrows."
19210, "Motor revolutions per second per volt across the control pins."
19211, "Motor series resistance."
19212, "Motor series inductance."
19213, "Relay series inductance."
19214, "Input current required to close the relay contacts."
19215, "Input current required to open the relay contacts."
19216, "This is the on resistance of the relay."
19217, "This is the off resistance of the relay."
19218, "This is the voltage required to turn the traffic lights on."
19219, "This is the color, voltage, current, resistance, and capacitance of the LED."
19220, "This is the low scale value of the meter."
19221, "This is the high scale value of the meter."
19222, "This is the scale factor(T,G,Meg,K,m,u,n,p,f) of the meter.\nThis option works only when Autoscale is Off."
19223, "If On this causes the meter to automatically adjust the scale.\nThis option is available only for analog meters."
19224, "This selects an analog or a digital display."
19225, "This selects whether the meter measures current or voltage."
19226, "This sets the voltage for the minimum height of the bar."
19227, "This sets the voltage for the maximum height of the bar."
19228, "This is the seed for random (?) values. The seed must be >0 to produce a repeatable sequence."
19229, "This is the DC input resistance of the meter:\nAmmeter default = .001.\nVoltmeter default = 1/GMIN."
19230, "Switch ON resistance."
19231, "Switch OFF resistance."
19232, "Description: All switches with the same group name are linked and behave the same. If NOT or ! precedes the name the behavior is reversed.\nSyntax: [[! | NOT] group_name].\nExample: group2\nExample: NOT grp3"
19233, "Input resistance of the relay coil."
19234, "If BIDIRECTIONAL is Yes, then the absolute (rather than the actual) value of the input current determines relay behavior.\n"
19236, "Specifies the name of the .WAV file to be used."
19237, "Specifies the channel number of the .WAV file to be used."
19238, "This is the number of times to repeat the wave file waveform."
19239, "Defines a trigger expression that will initiate the start of the wave waveform."
19240, "Scales the voltage of the wave file waveform."
19241, "Description: List of optional node connections.  Must connect to a node with a global node name ($G_name). \nSyntax: <<optional node>=<global node>>*\nExample: VDD=$G_VDD4000"
19242, "Defines color of label background."
19243, "Sets the color and properties of the phase and gain margin text."
19300, "Sets the grid color in the Model plots."
19301, "Sets the background color of the Model plot."
19302, "Sets the color of the Model plot curve"
19303, "Sets the color of the data points in the Model plot."
19304, "Sets the color and font of the X and Y scale text."
19305, "Description: Optional frequency-dependent expression for use in AC only. Replaces RESISTANCE above in AC only.\nSyntax: [expr]\nExample: 1e-4*(1+F/1e9)"
19306, "Description: Optional frequency-dependent expression for use in AC only. Replaces INDUCTANCE above in AC only.\nSyntax: [expr]\nExample: 1e-4*(1+F/1e9)"
19307, "Description: Optional frequency-dependent expression for use in AC only. Replaces CAPACITANCE above in AC only.\nSyntax: [expr]\nExample: 1e-4*(1+F/1e9)"
19520, "Specifies time where output is retained and plotted to the screen and/or printed to the numeric output."
19521, "Specifies the maximum time step for the run."
19522, "Determines the number of points to be printed in numeric output."
19523, "Specifies temperature values to be used for analysis. To[,From[,Step]]"
19524, "Specifies how many Retrace runs to do. The total run time will be this number times the Time Range."
19525, "Specifies ending time of the simulation."
19530, "Specifies frequency range of the simulation. fmax[,fmin]"
19531, "Determines the number of points for numeric output and analysis."
19533, "Specifies a limit on the rate of change of the first waveform."
19534, "Specifies the name of the source where input noise is calculated."
19535, "Specifies the nodes at which output noise is calculated. node1[,node2]"
19540, "Sets the secondary source sweep. Final[,Initial[,Step]]"
19541, "Specifies the name of the secondary source."
19542, "Sets the primary source sweep. Final[,Initial[,MaxStep]]"
19543, "Specifies the name of the primary source."
19544, "Determines the number of points calculated for numeric output."
19546, "Specifies a limit on the rate of change of the first waveform."
19547, "Specifies the part name of the Loop Gain Probe that will be used for the analysis."
19548, "Selects the method that will be used for the loop gain calculations."
19550, "Defines whether the X-axis is a linear or log scale."
19551, "Defines whether the Y-axis is a linear or log scale."
19552, "Defines the color of the waveform."
19553, "Places the waveform in the numeric output file."
19554, "Selects rectangular, polar, or Smith chart plot type."
19555, "Sets the waveform display status to one of three states: Green: Plot, Yellow: Save waveform but don't show  Red: Don't plot."
19556, "Allows moving, deleting, copying, pasting, and inserting waveforms."
19560, "Fundamental frequency for Fourier analysis and actual frequency of the input sine source."
19561, "Part name of the input source to be used in the analysis."
19562, "Amplitude of the input source to be used in the analysis. Format is High[,Low[,Step]]"
19563, "Name of load resistor."
19564, "Frequency range that the noise voltage will be calculated over for THD+N plots."
19566, "Simulation run time in terms of the number of fundamental cycles."
19567, "Tolerance used to stop the simulation as the waveform is assumed to have reached steady state."
19568, "Ratio used with the fundamental frequency to determine the maximum timestep."
19569, "Number of harmonics that will be used to calculate the total harmonic distortion values."
19571, "Smallest of two frequencies used in the Intermodulation Distortion calculation."
19572, "Largest of two frequencies used in the Intermodulation Distortion calculation."
19573, "Amplitude of the F1 input source to be used in the analysis. Linear/log format is High[,Low[,Step]]"
19574, "Amplitude of the F2 input source to be used in the analysis. Linear/log format is High[,Low[,Step]]"
19575, "Displays the combination of standard value elements needed to produce the current value.\nExample:1K+(100 | 47.5) means 1K in series with a parallel combination of 100 and 47.5."
19577, "Sets the Shape group from which the component will obtain its schematic shape."
19578, "Determines the number of points to be printed in numeric output for all time-domain waveforms."
19579, "Determines the number of points to be printed in numeric output for all frequency-domain waveforms."
19580, "Description: Touchstone File Name\nSyntax: <file name>\nExample: NEC5000.S2P"
19581, "Name of LO or clock source."
19582, "Smoke display text font and color"
19583, "Smoke display grid color"
19584, "Smoke display text pass color"
19585, "Smoke display text marginal color"
19586, "Smoke display text fail color"
19587, "Smoke display text invalid color"
19588, "Yes or No turns smoothing on or off. Inherit From Preferences uses the settings from the Preferences (Ctrl+Shift+P) dialog box."
19589, "For limit functions, the fraction of the interval between high and low values where smoothing begins. For TABLE functions, the fraction of the interval between X,Y points where smoothing begins. The fraction can be entered as a decimal(0.1) or a percent (10%)"
19590, "Determines whether smoothing interpolation is to be done logarithmically or linearly on each axis."
19591, "These are the %s parameters. Editing makes the parameters local to this circuit and saves them as a model statement in the text area."
19600, "Creates a SPICE text file description suitable for external SPICE simulators.\nCreate SPICE Netlist"
19601, "Creates a netlist suitable for SPICE2 compatible simulators."
19602, "Creates a netlist suitable for PSPICE compatible simulators."
19603, "Creates a netlist suitable for SPICE3 compatible simulators."
19604, "Creates a netlist suitable for HSPICE compatible simulators."
19605, "This is the PSPICE format with a few extensions unique to Micro-Cap."
19606, "Defines the file as an ambiguous SPICE format."
19607, "Defines the file as not being in any SPICE format."
19627, "Options"
19628, "Preferences"
19697, "Enables the Quick-help in-line assistance when entering analysis limits X and Y expressions."
19698, "Pixel width of the window splitter / drag bar. Use 15 or more with touch screens."
19699, "Enables the use of sound for illegal operations that don't invoke an error/warning dialog."
19700, "Enables the use of sound to denote when a simulation has finished running."
19701, "Enables the use of sound for warnings and errors."
19702, "Displays the toolbar bitmap, if defined, next to the command for items within a menu."
19703, "Adds a pair of parentheses to .DEFINE arguments. For example, .DEFINE A 1+2 becomes .DEFINE A (1+2)."
19705, "This option increments node text added as a result of a paste, step, drag copy, or mirror operation.\nIncrements Node text"
19706, "Reverts to Select mode in the schematic editor after any other action."
19707, "Shows the text area when a model statement is added."
19708, "Reverts to Select mode in the analysis after any other action."
19709, "Printouts would use the specified background color rather than the paper."
19710, "This option extends wires during drag operations to maintain connections.\nRubberbanding"
19711, "This option enables inertial cancellation in digital delays."
19712, "Sets the threshold limit that a symbolic derivative can hit before the numeric derivative is called as an alternative."
19713, "Adds a DC path to ground at all nodes."
19714, "Sets the cursor to the shape of the selected component in component mode."
19715, "Places the time in plots and other output files."
19716, "Places the date in plots and other output files."
19717, "The maximum number of parts in a Component menu column before it wraps to a new column. If 0 then don't wrap."
19718, "Automatically adds VCC and VEE power supplies and wires the OPAMP pins to the supplies."
19719, "Selects the Block Select display mode. In this mode the selected objects backgrounds are drawn."
19720, "Enables the Convergence Assistance routines."
19721, "Forces objects to originate on the nearest node.\nNode Snap"
19722, "When saving an EMF or WMF image file the background will be transparent."
19723, "Changes the curve that the cursor is on to the select color."
19724, "If the number of components in the schematic exceeds this value, the node numbers will only be recalculated when an analysis is entered."
19725, "Controls the maximum number of files shown in the File menu."
19726, "Controls the length of time that warnings will be displayed. The length is limited between 0 and 30 seconds."
19727, "Enables the analysis window to always be on top in probe."
19728, "Enables the progress display in the status bar."
19729, "Sets Tool bar icons to large size."
19730, "Restores default preferences."
19731, "Controls the maximum number of components in the recent component list."
19732, "Enables an automatic run when a circuit is edited when in an analysis mode.\nAuto Run"
19733, "Specifies the user name substituted for the $USER variable."
19734, "Specifies the company name substituted for the $COMPANY variable."
19735, "Enables the display of shapes when browsing the Component menu."
19736, "Highlights the wire and node name for a node when the mouse passes over it."
19737, "Imports components from a circuit file if those parts do not exist or are different than in the library."
19738, "Displays the full file path for each file reference in the Title bar."
19739, "Displays basic element information when the mouse is over the part."
19740, "When a part is cut/copied and then pasted, any associated Macro, Subckt, Localized File, model or define statement will also be moved with it."
19741, "Expands the information displayed for the element under the mouse cursor."
19742, "When enabled, all model parameters will be placed in alphabetical order when listed."
19743, "When enabled, the probe will drill down into a macro or subcircuit where waveforms can then be recalled."
19745, "When enabled, estimated entries will automatically be placed in the Stepping dialog box when a parameter is selected."
19746, "When enabled, the Help file will always stay on top of the Micro-Cap window."
19747, "Sets the number of data points that are calculated into a buffer prior to plotting. (max 127)"
19748, "When enabled, the group names in the Component panel are bolded."
19749, "When enabled, the Attribute dialog box will be automatically invoked as needed when a component is placed in the schematic."
19750, "Automatically loads each of the last used files, each time the program is run."
19751, "If checked, smoothing is enabled for Nonlinear Function and Table sources if Inherit From Preferences is selected in the Attribute dialog box for the source."
19752, "For limit functions, the fraction of the interval between high and low values where smoothing begins. For TABLE sources, the default fraction of the interval between X,Y points where smoothing begins. This is used for TABLE sources if Inherit From Preferences is selected for the source. The fraction can be entered as a decimal(0.1) or a percent (10%)."
19753, "Maximum number of recently used files to be auto-loaded when starting the program (0=no limit)."
19754, "Check .Define, .Func and .Array statements for Mismatched Parentheses and Braces."
19778, "Transparent"
19779, "Specifies the numeric format for optimized parameters."
19781, "Specifies the numeric format for analysis X scales."
19782, "Specifies the numeric format for analysis Y scales."
19783, "Specifies the numeric format for analysis Z scales."
19784, "Specifies numeric format for X values in Cursor mode tables and trackers."
19785, "Specifies numeric format for Y values in Cursor mode tables and trackers."
19786, "Specifies numeric format for Z values in Cursor mode tables and trackers."
19795, "Specifies the numeric format for any watch variables."
19796, "No Pattern"
19797, "No Fill"
19798, "No Color"
19800, "Black"
19801, "Maroon"
19802, "Green"
19803, "Olive"
19804, "Navy"
19805, "Purple"
19806, "Teal"
19807, "Light gray"
19808, "Dark gray"
19809, "Red"
19810, "Lime"
19811, "Yellow"
19812, "Blue"
19813, "Fuchsia"
19814, "Aqua"
19815, "White"
19816, "User defined color"
19865, "Current color of the object. Click to customize a color."
19999, "Restores the default color palette."
20026, "Tool Bar"
20027, "Defaults all buttons on the tool bar."
20028, "Defaults the selected button."
20104, "Places all buttons onto the tool bar."
20105, "Removes all buttons from the tool bar."
20110, "Places the tool bar at the top of the window."
20111, "Places the tool bar on the left side of the window."
20112, "Places the tool bar at the right side of the window."
20113, "Places the tool bar on the bottom of the window."
20115, "This lets you browse for the name of a component to add to the tool bar."
20117, "This lets type in the name of a component to add to the tool bar."
20199, "When wildcard names are used this enables a spectrum of colors to be used for the plots."
20202, "List of available waveforms."
20203, "Controls whether the waveform will be plotted or not."
20204, "Determines which graph the waveform will appear in."
20205, "Sets the waveform line thickness."
20206, "For stepped waveforms, enables a spectrum of colors to be used."
20207, "X expression of selected waveform."
20208, "Y expression of selected curve."
20210, "Automatically creates the title from the selected performance function."
20211, "List of available waveforms"
20212, "Sets the low range for the X axis."
20213, "Sets the low range for the Y axis."
20214, "Sets the high range for the X axis."
20215, "Sets the high range for the Y axis."
20216, "Auto scales the X axis."
20217, "Auto scales the Y axis."
20218, "If enabled, all curves in each plot group share a common Y scale.\nSame Y Scales"
20219, "Copies current X and Y scale and value formats to all waveforms."
20220, "If checked, all range edits are retained (copied to the Analysis Limits dialog box)."
20221, "Selects a log scale for the X axis."
20222, "Selects a log scale for the Y axis."
20223, "Slope calculation method for Cursor mode table."
20224, "Sets the X and Y grids to a static location in the plot window."
20225, "Spacing between X grids"
20226, "Spacing between Y grids"
20227, "Spacing between X bold grids"
20228, "Spacing between Y bold grids"
20229, "Sets the number of grids to be used when auto scaling the X range."
20230, "Sets the number of grids to be used when auto scaling the Y range."
20231, "Sets the Y scale of all waveforms in the plot group to the current Y values."
20300, "Title field"
20301, "Automatically creates the title."
20400, "Invokes the Package editor.\nPackage editor"
20402, "Defines the number of pins in the package."
20404, "Displays the component name for the selected package."
20406, "Adds a basic package where only one instance of the component is within the package."
20409, "Displays a list of all of the packages that are in the Package library."
20411, "Adds a complex package where more than one instance of the component is within the package."
20412, "Deletes the selected package."
20414, "Duplicates the selected package as a template for a new package."
20416, "Selects the first character of packages that will be displayed in the Package list."
20420, "Defines the package name specified for the component."
20421, "Package Name used when creating an Accel netlist file.  If blank, the Package field will be used."
20422, "Package Name used when creating an OrCad netlist file.  If blank, the Package field will be used."
20423, "Package Name used when creating a Protel netlist file.  If blank, the Package field will be used."
20424, "Package Name used when creating a PADS netlist file.  If blank, the Package field will be used."
20425, "Finds a package name within the Package library."
20426, "Creates a new file and adds it to the Package library.\nNew File"
20427, "Adds an existing file to the Package library.\nOpen File"
20428, "Merges a Package file on disk into the current Package file.\nMerge File"
20429, "Removes selected file from the Package library.\nRemove File"
20430, "Saves Package library.\nSave File"
20431, "Saves Package library under a new name.\nSave File As"
20433, "Displays the model information of the selected part."
20436, "Save Package Editor changes\nfor %s?"
20440, "Defines the component instance in the package that this pin is assigned to."
20441, "Defines the name of the pin that is used within Micro-Cap."
20442, "Defines the name of the pin that is used within the PCB netlist."
20443, "Total Packages %d"
20444, "Remove '%s' package file from the list?\n\nThe packages within the file will no longer be available to use in the schematic."
20492, "Monte Carlo choise."
20495, "Selects the input voltage branch that the window will be created for."
20497, "Selects the waveform branch that the operation will be performed on."
20499, "Selects the waveform branch that the operation will be performed on."
20501, "Temperature choice."
20552, "Stepped parameter choice."
20603, "Stepped parameter choice for X axis."
20613, "Performance function selector."
20614, "Performance function expression."
20615, "The low Y value for measuring rise time"
20616, "The high Y value for measuring rise time"
20617, "The low Y value for measuring fall time"
20618, "The high Y value for measuring fall time"
20619, "The Y value at which the width will be measured"
20620, "The Y value at which the X level will be measured"
20621, "The X value at which the Y level will be measured"
20622, "The low Y value at which the X delta will be measured"
20623, "The high Y value at which the X delta will be measured"
20624, "The low X value at which the Y delta will be measured"
20625, "The high X value at which the Y delta will be measured"
20626, "The low Y value at which the X range will be measured"
20627, "The high Y value at which the X range will be measured"
20628, "The low X value at which the Y range will be measured"
20629, "The high X value at which the Y range will be measured"
20630, "The X value at which the slope will be measured"
20631, "The starting point over which the function is measured"
20632, "The ending point over which the function is measured"
20633, "Specifies the instance to measure and plot"
20640, "Lets you review or edit the model parameter limit values.\nModel Parameter Limits Editor"
20700, "Automatically creates the title from the selected performance function."
20800, "&Expand..."
20801, "&Expand Lists"
20802, "Variables"
20803, "&Analysis Variables"
20804, "&Global Settings"
20807, "&Constants"
20808, "Symbolics"
20809, "&Functions"
20810, "&Operators"
20811, "Curve"
20812, "Buffers..."
20813, "Rename All Pages"
20814, "Renumber All Plots"
20850, "None"
20851, "Sort By Page"
20852, "Enable All for this Page"
20853, "Hide All for this Page"
20854, "Disable All for this Page"
20855, "Sort By Plot"
20856, "Enable All for this Plot"
20857, "Hide All for this Plot"
20858, "Disable All for this Plot"
20900, "Writing numeric output."
20901, "Conductance"
20902, "Capacitance"
20903, "Current"
20904, "Resistance"
20905, "Voltage"
20906, "Charge"
20907, "External Voltage"
20908, "Internal Voltage"
20909, "Power"
20910, "Beta"
20911, "Frequency"
20912, "Noise"
20913, "Transistor Gain"
20914, "Geometry"
20915, "Terms:"
20916, "Operating Point for Devices of Type %s"
20917, "AC values for %s (%s)"
20918, "DC Operating Point Voltages"
20919, "AC Voltages at Frequency=%g (%s)"
20920, "Variable 1 Method"
20921, "Variable 1 Name"
20922, "Variable 1 Range"
20923, "Variable 2 Method"
20924, "Variable 2 Name"
20925, "Variable 2 Range"
20961, "Run"
20963, "All"
20964, "Case"
20965, "DC Variable 2"
20985, "Nodes"
20986, "Voltages"
20987, "Inductors"
20988, "Currents"
20989, "Levels"
20990, "Conditions"
20991, "Power Terms"
20992, "Energy"
21200, "Starts the optimizer.\nOptimize"
21210, "Deletes this parameter."
21220, "Adds a new parameter to optimize."
21230, "Selects a parameter to optimize"
21240, "Sets whether the parameter will be optimized or not."
21250, "The parameter to be optimized"
21260, "The lowest acceptable value for the optimized parameter"
21270, "Displays the initial value of the parameter prior to the optimization."
21280, "The highest acceptable value for the optimized parameter"
21290, "The current value of the parameter"
21300, "The optimized value of the parameter"
21410, "Maximizes, minimizes, or equates the selected performance function."
21420, "Deletes this optimizing criterion."
21430, "Adds a new optimizing criterion."
21440, "Selects the performance function that is to be optimized."
21450, "The performance function to be optimized"
21460, "Specifies the branch that the optimizer is to work on."
21470, "Displays the branch that the optimizer is working on."
21480, "The value to match the performance function to if the Equates method is selected"
21490, "The current value of the performance function"
21500, "The optimized value of the performance function"
21510, "The error of the individual criterion."
21521, "When a new optimization routine starts, it will use the initial parameter values to start with."
21522, "When a new optimization routine starts, it will use the last values from the previous routine to start with."
21523, "Selects the Random mode. In this mode the program does a random search at each grid point."
21524, "Selects the Step All mode. In this mode the program evaluates once at each grid point."
21525, "Selects a starting point method."
21526, "Use a logarithmic grid for Step All and Random modes"
21527, "Keeps a text log of optimization results."
21530, "Imports values from a file to be used as Equate values with the Y_Level performance operator."
21531, "Clears all entries from the That fields."
21533, "Initial"
21534, "Existing"
21535, "Minimizes the dialog box during an optimization to better view the plot being updated."
21536, "Changes the plot values in the background to match the current optimized values."
21539, "Optimizer run time"
21541, "RMS measure of the total error."
21543, "Average percentage error of the model versus the datapoints."
21545, "Starts the optimizer."
21546, "Stops the optimizer."
21547, "Changes the circuit parameter values to the optimized values."
21548, "Sets the numeric format for values displayed in the optimizer dialog box."
21549, "Specifies success criteria for optimizer."
21550, "Invokes a dialog box that lets constraints be entered as Boolean expressions such as V(VCC)*I(VCC)<=100mW."
21551, "Get"
21552, "Random"
21553, "Step All"
21555, "Specifies the number grids to be used in the Random mode."
21558, "Specifies the number of trys at each grid point in Random mode."
21561, "Constraint specified as a Boolean expression such as V(VCC)*I(VCC)<=100mW"
23000, "This page controls which warnings will be displayed in Micro-Cap."
23001, "Enables all warnings."
23002, "Generates a warning if an edited file is closed without saving it."
23003, "Asks for permission before quitting."
23004, "Issues a warning when OPAMP supplies are added."
23005, "Issues a warning when adding GMIN resistors to resolve DC path to ground problems."
23006, "Issues a warning when the Time Range/Maximum Time Step ratio is excessively large."
23007, "Issues a warning when the number of Data Points calculated is excessively large."
23008, "Issues a warning when the Revert command is used."
23009, "Issues a warning when no AC signals are in the circuit and an AC analysis is attempted."
23010, "Issues a warning when a source is creating an excessive number of points."
23011, "Issues a warning when a part name and a node name share the same name."
23012, "Issues a warning when the SPICE3 Temp parameter is used as a device attribute."
23013, "Issues a warning when a component's Level parameter is changed where the model parameters would need to change."
23014, "Issues a warning when both TNOM and T_MEASURED have been specified for a component."
23015, "Issues a warning when a time varying expression and a model attribute are defined for a component."
23016, "Issues a warning when changing device part names that use invalid characters."
23017, "Issues a warning when multiple devices share the same part name."
23018, "Issues a warning that threads are disabled when a Leave or Retrace run is selected."
23019, "Issues a warning when generating .IC or .NODDESET statements from the State Variables Editor."
23020, "Issues a warning if an S or F variable is used in the transmission line when running any analysis besides AC analysis."
23021, "Issues a warning when one of the temperature coefficients in an R, L, or C is set to an excessive value."
23022, "Issues a warning when there are any duplicate component names after exiting the Component editor."
23023, "Enables or disables digital warnings."
23024, "Disables all warnings."
23025, "Issues a warning when the final ')' is missing."
23026, "Issues a warning when there is a purely numeric node name which could be confused with a node number."
23027, "Issues a warning about improper FFT X variables."
23028, "Issues a warning before creating a Monte Carlo circuit for the case."
23029, "Issues a warning when you make a pervasive change in Smoke."
23030, "Igrnores unknown Model Parameters."
23031, "Check for misuse of M multipiler (should use MEG multipler)"
24101, "Displays the Thumbnail Plot.\nThumbnail Plot"
24153, "This page displays general Micro-Cap option preferences."
24154, "This page displays analysis option preferences."
24155, "This page displays circuit option preferences."
24210, "Invokes the Measurements dialog box which displays results from Performance Functions or .Measure statements.\nMeasurements"
24214, "\nOptions"
24215, "\nAutosize"
24216, "\nExcel"
24217, "\nText"
24218, "\nAdd Item"
24219, "\nRemove Item"
24222, "\nDisable Item"
24223, "\nEnable Item"
24300, "Enables X Axis scaling. If disabled the X axis scale can not be changed.\nEnables X Axis scaling."
24301, "Enables Y Axis scaling. If disabled the Y axis scale can not be changed.\nEnables Y Axis scaling."
24302, "Keeps the X Axis scales of waveforms in different plot groups the same for panning, zooming, and scaling.\nKeep X Scales the Same"
24493, "Tolerance Low"
57345, "  "
57601, "Opens an existing schematic, SPICE, model library, or document file.\nOpen"
57602, "Closes the Front Window.\nClose"
57603, "Saves the active file to disk.\nSave"
57604, "Saves the active file to disk under a new name.\nSave As"
57606, "Selects print options.\nPrinter Setup"
57607, "Prints the active file.\nPrint"
57609, "Shows how the printed schematic or plot will look.\nPrint Preview"
57632, "Deletes the selected region or object without copying it to the clipboard.\nDelete"
57634, "Copies the selected region or object to the clipboard.\nCopy"
57635, "Deletes the selected region or object and copies it to the clipboard.\nCut"
57637, "Pastes the region or object in clipboard to the open window.\nPaste"
57642, "Selects everything in window or text field.\nSelect All"
57643, "Undoes the last operation.\nUndo"
57644, "Restores the last undo operation.\nRedo"
57649, "Arrange icons at the bottom of the window.\nArrange Icons"
57650, "Arrange windows so they overlap\nCascade Windows"
57651, "Arrange windows horizontally as non-overlapping tiles.\nTile Horizontal"
57652, "Arrange windows vertically as non-overlapping tiles.\nTile Vertical"
57653, "Split the active window into panes\nSplit"
59143, "Clock"
59144, "XXXXXXXXXXXXXXXXX"
59145, "LnXXXXXX"
59146, "    "
59147, "100%"
59148, "xxxxxxxxxxx"
59149, "Threads=1024"
61184, "Change the window size"
61185, "Change the window position"
61186, "Reduce the window to an icon"
61187, "Enlarge the window to full size"
61188, "Switch to the next document window"
61189, "Switch to the previous document window"
61190, "Close the active window and prompts to save the documents"
61202, "Restore the window to normal size"
61203, "Activate Task List"
61215, "Activate this window"
61402, "Open the selected item"
61440, "Open"
61441, "Save As"
61442, "All Files (*.*)"
61443, "Untitled"
61445, "Close print preview mode\nCancel Preview"
61457, "&Hide"
61472, "No error message is available."
61473, "Attempted an unsupported operation."
61474, "A required resource was unavailable."
61475, "Out of memory."
61476, "An unknown error has occurred."
61477, "Encountered an improper argument."
61696, "Incorrect filename."
61697, "Failed to open document."
61698, "Failed to save document."
61699, "Save changes to %1?"
61700, "Failed to create empty document."
61701, "The file is too large to open."
61702, "Could not start print job."
61703, "Failed to launch help."
61704, "Internal application error."
61705, "Command failed."
61706, "Insufficient memory to perform operation."
61707, "System registry entries have been removed and the INI file (if any) was deleted."
61708, "Not all of the system registry entries (or INI file) were removed."
61709, "This program requires the file %s, which was not found on this system."
61710, "This program is linked to the missing export %s in the file %s. This machine may have an incompatible version of %s."
61712, "Enter an integer."
61713, "Enter a number."
61714, "Enter an integer between %1 and %2."
61715, "Enter a number between %1 and %2."
61716, "Enter no more than %1 characters."
61717, "Select a button."
61718, "Enter an integer between 0 and 255."
61719, "Enter a positive integer."
61720, "Enter a date and/or time."
61721, "Enter a currency."
61722, "Enter a GUID."
61723, "Enter a time."
61724, "Enter a date."
61744, "%1: %2\nContinue running script?"
61745, "Dispatch exception: %1"
61836, "Unable to read write-only property."
61837, "Unable to write read-only property."
61872, "No error occurred."
61873, "An unknown error occurred while accessing %1."
61874, "Attempted to write to the reading %1."
61875, "Attempted to access %1 past its end."
61876, "Attempted to read from the writing %1."
61877, "%1 has a bad format."
61878, "%1 contained an unexpected object."
61879, "%1 contains an incorrect schema."
61888, "pixels"
62177, "Uncheck"
62178, "Check"
62179, "Mixed"
62180, "One or more auto-saved documents were found."
62181, "These are more recently saved than the currently open documents and contain changes that were made before the application closed."
62182, "Do you want to recover these auto-saved documents?"
62183, "Note that if you choose to recover the auto-saved documents, you must explicitly save them to overwrite the original documents.  If you choose to not recover the auto-saved versions, they will be deleted."
62184, "Recover the auto-saved documents\nOpen the auto-saved versions instead of the explicitly saved versions"
62185, "Don't recover the auto-saved documents\nUse the last explicitly saved versions of the documents"
62186, "%s [Recovered]"
65049, "Regular"
65050, "Bold"
65051, "Italic"
65052, "Bold Italic"
}


// Ресурс СТРОКА
//
// Каждая строка в ресурсе строк состоит из ИДЕНТИФИКАТОРА и, следующей за запятой,
// фактической строкой.
// ИДЕНТИФИКАТОР служит ссылкой для программы и Вы не должны изменять его.
// Каждая строка должна быть в одной строке и заключена в кавычки.
//
// Специальные символы, вроде кавычек (") и наклонной черты влево (\) нужно выводить
// за наклонную черту влево.
// Пример цитируемого слова:
//   1538, "Florian \"Bome\" Bцmers"
//
// Для конца строки, включите \n. \t заменяет табуляцию.
// ----------------------------------------------------------------------------
// Для получения дополнительной информации, см. интерактивную справочную Microsoft:
// http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/tools/tools/stringtable_resource.asp