ОГЛАВЛЕНИЕ
Автор
Выбор сечения проводов,шнуров,кабелей и спецкабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией.Главное окно.
-Расчет тока,мощности,сечения,сопротивления,работы,энергии,диаметра и тока плавления.
-Выбор автоматов защиты.
-Расчет стоимости и установки эл.оборудования.
-Прайсы на эл.оборудование.
-Основы электро безопасности.
-Примечание.Документы и таблицы.
Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.
Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.Прокладка в блоках.
Выбор сечения неизолированных проводов и шин.
Проверка сечения:
-на потери напряжения до 1000 В.
-на нагрев сечения проводника.
-на экономическую плотность тока.
-по условиям короны и радиопомех.
Проверка на потери напряжения выше 1000 В.
Расчет токов короткого замыкания.
Расчет заземления и расчет промерзания и защиты грунта. См.справку в модуле Заземление
Расчет за потребляемую электроэнергию с энерго снабжающей организацией ЭСО.
Выбор сечения нескольких нагрузок по схеме.
Сопутствующие программы

#

Электрик.Расчет за потребляемую электроэнергию с энерго снабжающей организацией ЭСО.

    Программа работает в двух режимах:

    1.Расчет с ЭСО по присоединенной мощности.
    2.Расчет с ЭСО по счетчику 220 или 380 В.

    1.Расчет по присоединноной мощности:
    (левый переключатель у кнопки "вычислить" должени быть отмечен)

    -установите цену в рублях за один кВт(по умолчанию 1,58 руб)
    -установите сколько дней вы использовали эл.оборудование в данном месяце
    -сколько работало эл.оборудование часов в один день(обычно среднее
     значение за весь месяц).
    -установите договорную мощность вашего эл.оборудования в кВт
    -установите коэффициент по договору с ЭСО
    После ввода всех данных нажмите кнопку "вычислить".

    Возможно придется скорректировать сумму расчета с ЭСО,например
    Вы работали не полный месяц,а с ЭСО договоренность была на
    полный месяц.
    Для этого служит корректор.
    Введите в текстовое поле "не работал" количество не
    работающих дней и нажмите кнопку "ок".

    2.Расчет по счетчику:
    (правый переключатель у кнопки "вычислить" должени быть отмечен)

    -установите цену в рублях за один кВт(по умолчанию 1,58 руб)
    -в текстовом поле "Прошедшее показания счетчика" при первом запуске
     будет установлен 0.При последующих запусках программы будет
     отображаться  значения текстового поля "Текущее показания счетчика"
     предыдущего запуска,т.е программа запоминает значения ввода для расчета.
     При первом запуске программы устанавливаете значения в оба тестовых
     поля,а при последующих только в "Текущее показания счетчика".
    -Если у вас счетчик 220 В нажмите кнопку "вычислить".

    -Если у вас счетчик 380 В то установите "галку" на "3-х фазный счетчик"
     и в рамке "3-х фазный счетчик" установите соответствующие данные
     трансформатора тока(ТТ).Обычно эти данные есть в паспорте счетчика.
    После ввода  данных нажмите кнопку "ок" а за тем "вычислить".

    НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

    -"Помощь"               Вызов этой справки.
    -"Назад"                Возврат в главное окно.
    -"Отчет"                Составление отчета окна.Файл сохраняется в директории программы.

    Посмотреть в ПУЭ учет электро энергии.Глава 1.5
    Электрик.Выбор проводника.Главное окно