НАИМЕНЬШЕЕ СЕЧЕНИЕ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Проводники | Сечение жил,мм 2 медных | Сечение жил,мм 2 алюмин
Шнуры для присоединения бытовых электроприемников | 0,35 | -
Кабели для присоединения переносных и передвижных электроприемников в промышленных установках | 0,75 | -
Незащищенные изолированные провода для стационарной прокладки внутри помещений: непосредственно по основаниям, на роликах, клицах и тросах; | 1 | 2.5
Незащищенные изолированные провода для стационарной прокладки внутри помещений: на лотках, в коробах (кроме глухих) | 1 | 2.5
Для жил,присоединяемых к винтовым зажимам | 1 | 2,5
Для жил,присоединяемых пайкой:однопроволочных | 0,5 | -
Для жил,присоединяемых пайкой:многопроволочных | 0,35 | -
Для жил,присоединяемых пайкой:на изоляторах | 1,5 | 4
Незащищенные изолированные провода в наружных электропроводках:по стенам, конструкциям или опорам на изоляторах вводы от воздушной линии | 2,5 | 4
Незащищенные изолированные провода в наружных электропроводках:под навесами на роликах | 1,5 | 2,5
Изолированные провода и кабели в трубах, металлических рукавах и глухих коробах | 1 | 2,5
Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной прокладки (для труб, рукавов):для жил, присоединяемых к винтовым зажимам | 1 | 2,5
Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной прокладки (для труб, рукавов):для жил, присоединяемых пайкой:одно про водочных | 0,5 | -
Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной прокладки (для труб, рукавов):для жил, присоединяемых пайкой:многопроволочных | 0,35 | -
Провода и кабели в замкнутых каналах или замоноличенно в строительных конструкциях | 1 | 2,5