Расстояние  h, м от стального троса сечением 35 - 50 мм.кв
до поверхности земли в точке его наибольшего провеса
равно: при длине пролета а < 120 м h = hоп - 2, при длине 
пролета а = от 120 до 150 м h = hоп - 3, где hоп - высота 
опоры, м

Для зоны типа Б высота одиночного тросового молниеотвода
при известных  hx и rx определяется по формуле:

h = (rx + 1,85hx) / 1,7


Формулы:

 Одиночный тросовой молниеотвод 
высотой h <= 150м с опорами, 
отстоящими одна от другой на                    зона А                                        зона Б
расстоянии а, м

высота зоны защиты h0,м                          ho = 0.85h                                 h0 = 0.92h

радиус торцовых областей зоны защиты    r0 = (1.35 - 0.0025h)h                  r0 = 1.7h
r0 на уровне земли, м

ширина зоны защиты на участке между    S0 = 2r0                                      S0 = 2r0
опорами S0 на уровне земли, м 

радиус торцовых областей зоны защиты     rx = (1.35 - 0.0025h)(h - hx/0.85)   rx = 1.7(h - hx / 0.92)
rx  на высоте  hx над землей, м

ширина зоны защиты на участке между     Sx = 2rx                                       Sx = 2rx
опорами Sx на высоте  hx над землей, м
