# Работа с программой

1.Исходные данные для помещения

- Введите в текстовые поля значения длины, ширины, высоты помещения. Дополнительно введите значения высоты подвеса светильника(паспортные данные светильника) и расстояния от пола до рабочей поверхности(например письменного стола)

- Выберете тип помещения из базы программы для установки нормируемой освещенности, применяемой к данному объекту.

Программой допускается установка своего значения в текстовое поле нормируемой освещенности.

- Выберите коэффициент неравномерности освещения:

z=1,15 при освещении светильниками расположенных по вершинам полей

z=1,1 при освещении линиями люминесцентных светильников.

- Установите коэффициенты отражения.

Как правило принимаются следующие шкалы усредненных значений

70-50-30-10% для потолков и стен

30-10-0% для пола

В таблицах для типов светильников приводятся наиболее вероятные сочетания этих коэффициентов. Выбор за вами.

2.Выбор типа светильника

Установите по паспортным данным значения светового потока, коэффициента запаса и число ламп в данном светильнике.

введите тип светильника в текстовое поле для отчета.

3.Предварительный расчет

Расчетная высота (от светильника до рабочей поверхности), площадь помещения и индекс помещения установятся автоматически После заполнения текстовых полей в рамке исходных данных помещения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Индекс помещения это комплексная характеристика зависящая от высоты и формы помещения

4. Коэффициент использования

Выбрать коэффициент использования из таблице по индексу помещения и коэффициентам отражения помещения(паспортные данные светильника)

5.Расчет числа светильников

Произвести расчет количества светильников для заданного помещения.

Расчет производится по формуле:

Е – нормируемая освещенность, лк

S – площадь помещения, м2

z - коэффициент неравномерности

k - коэффициента запаса

Ф - световой поток, лм

h - коэффициент использования

6.Пример

Для наглядного расчета количества светильников в программе заложен пример. Для загрузки примера нажмите кнопку ОК

(активируется кнопка выбора коэффициента использования)

Помещение офиса фирмы.

Длина помещения а = 12м

Ширина помещения b = 6м

Высота помещения h = 2,8м

Высота подвеса светильника h1 = 0,15м

Расстояние от пола до

рабочей поверхности h2 = 0,8м

Отражение потолка, rп = 70%

Отражение стен, rс = 50%

Отражение пола, rр = 20%

Предполагается установка светильников с люминесцентными лампами (коэффициент неравномерности помещения z = 1,1)

Выбираем марку светильника ЛВО10 4х18-004

(световой поток Ф = 1060лм, коэффицент запаса

k = 1,3, количество ламп в светильнике n = 4шт)

При вводе геометрических данных помещения автоматически рассчитываются:

- расчетная высота hр = 1,85м

- площадь помещения S = 72м2

- индекс помещения i = 2,16

Нажимаем кнопку «Выбор» и по таблице в зависимости от индекса помещения (2,16 смотрим ближнее 2) и коэффициентов отражения помещения(70, 50, 20) выбираем коэффициент использования h = 59

При активации кнопки «Расчет» программы выберет количество светильников

N = 12шт

ПРИМЕЧАНИЕ:

По причине огромного числа типов светильников выбор коэффициента использования в данной программе производится в ручную. Для заинтересованных есть возможность связаться с мной для создания базы данных по договоренности.

В автоматическом режиме заложена лишь малая доля типов светильников наиболее часто встречающихся в продаже.