ОГЛАВЛЕНИЕ
Автор
Выбор сечения проводов,шнуров,кабелей и спецкабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией.Главное окно.
-Расчет тока,мощности,сечения,сопротивления,работы,энергии,диаметра и тока плавления.
-Выбор автоматов защиты.
-Расчет стоимости и установки эл.оборудования.
-Прайсы на эл.оборудование.
-Основы электро безопасности.
-Примечание.Документы и таблицы.
Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.
Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.Прокладка в блоках.
Выбор сечения неизолированных проводов и шин.
Проверка сечения:
-на потери напряжения до 1000 В.
-на нагрев сечения проводника.
-на экономическую плотность тока.
-по условиям короны и радиопомех.
Проверка на потери напряжения выше 1000 В.
Расчет токов короткого замыкания.
Расчет заземления и расчет промерзания и защиты грунта. См.справку в модуле Заземление
Расчет за потребляемую электроэнергию с энерго снабжающей организацией ЭСО.
Выбор сечения нескольких нагрузок по схеме.
Сопутствующие программы

#

Электрик.Выбор сечения неизолированных проводов и шин.

    В НАЧАЛЕ РАБОТЫ УСТАНОВИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ В ОДИН ИЗ РЕЖИМОВ:
    НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА,ШИНЫ КРУГЛОГО ИЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО
    СЕЧЕНИЯ,4-Х ПОЛОСНЫЕ ШИНЫ ИЛИ ШИНЫ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ

    В основном выбор этих данных для линий напряжением выше 1000 В.
    Установите необходимые переключатели в одноименноых рамках.
    При изменении силы тока и переключателей будут автоматически обновляться
    искомые данные - отображенные красным шрифтом (сечение,диаметр и др.).

    НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

    -"Калькулятор"          Вызов калькулятора Windows.
    -"Помощь"               Вызов этой справки.
    -"Назад"                Возврат в главное окно.
    -"Отчет"                Составление отчета окна.Файл сохраняется в директории программы.

    Посмотреть в ПУЭ область применения.Глава 1.3
    Посмотреть в ПУЭ Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и шин.Глава 1.3

    Электрик.Выбор проводника.Главное окно
    Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.
    Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.Прокладка в блоках