1

1.4.Нефтеная и нефтеперерабатывающая промышленость | Ки | cosfi
| Нефтепромыслы
Электропогружные насосы мощностью до 35 кВт | 0,95 | 0,7
Электропогружные насосы мощностью свыше 35 кВт | 0,8 | 0,75
Станки-качалки высоко и средне-битные скважин (свыше 10т/сутки) | 0,35 | 0,4
Станки-качалки низкодебитных скважин (менее 10т/сутки) | 0,25 | 0,35
Насосы перекачки невти со сборных пунктов на товарные парки | 0,4 | 0,85
Насосы перекачки невти с товарных парков потребителю | 0,7 | 0,8
Насосы подачи воды для нужд законтурного обводнения | 0,7 | 0,85
Насосы подачи воды в пласт | 0,75 | 0,9
Прочее электрооборудование 0,4 кВ | 0,7 | 0,7
| Нефтепереработка
а).Каталический риформинг: |  |
Насосы | 0,88 | 0,9
Вентиляторы | 0,78 | 0,71
Газовые компресоры | 0,61 | 0,94
Воздуходувки, газодувки | 0,7 | 0,81
б).Деасфальтизация: |  |
Насосы | 0,78 | 0,89
Вентиляторы | 0,5 | 0,72
Газовые компресоры | 0,47 | 0,8
в).Депарафинизация: |  |
Насосы | 0,85 | 0,9
Вентиляторы | 0,58 | 0,67
Газовые компресоры | 0,73 | 0,93
г).Селективная очистка: |  |
Насосы | 0,81 | 0,85
Вентиляторы | 0,66 | 0,69
д).Измельчение суматорных ксилолов |  |
Насосы | 0,62 | 0,87
Вентиляторы | 0,63 | 0,7