1

1.22.Кожевенная промышленность | Ки | cosfi
| Производство хромовых и юфтевых кож
Барабан подвесной для отмоточно-зольных процессов, красильно-жировальных процессов и преддубильно-дубильных процессов | 0,23 | 0,7
Машина мездрильная | 0,19 | 0,8
Машина двоильно-ленточная и машина валичная отжимная | 0,23 | 0,8
Машина волосоогонно-чистильная | 0,27 | 0,88
Пресс для тюковки хромовой стружки | 0,23 | 0,78
Шерстомойная машина | 0,54 | 0,76
Агрегат для обезволошивание шкур | 0,63 | 0,79
Машина строгальная | 0,19 | 0,81
Машина разводная гидравлическая | 0,27 | 0,83
Машина проходная шетино-дергательная | 0,27 | 0,79
Сушилка внаклейку на стекло 200-рамная, прохдная сушилка и вакуумная сушилка | 0,45 | 0,87
Сушилка рамная подвесная и машина намазная | 0,45 | 0,78
Машина обрезная | 0,23 | 0,59
Вибрационно-мягчильная машина, проходной шлифовально-обеспыливающий агрегат и машина шлифовальная | 0,27 | 0,85
Машина для очистки от пыли с 2-х сторон шлифовальных кож | 0,27 | 0,76
Машина поливочная, агрегат покрывного крашения щетками, а также агрегат покрывного крашения двухкратный | 0,45 | 0,76
Аппретурная машина "Ретона" | 0,45 | 0,79
Гидравлический пресс | 0,3 | 0,87
Машина проходная гладильная "Ретона" | 0,36 | 0,83
Машина тянульно-мягчильная | 0,27 | 0,79
Машина для покрывного крашения и сушки кож | 0,45 | 0,87
Измерительная машина и машина для клеймения кож | 0,3 | 0,58
Автоматическая распылительное устройство во взрывоопасном исполнении, распылительная машина | 0,54 | 0,79
Машина проходная отжимная | 0,29 | 0,81
Выносной транспортер для стружки | 0,25 | 0,54
Машина для обрубки краев кож | 0,23 | 0,7
Непрерывная увлажнительная машина | 0,36 | 0,76
Пылеотстойник | 0,54 | 0,8
Проходная обеспыливающая машина с нагнетателем | 0,36 | 0,87
Сушилка с агрегатами крашения щетками | 0,45 | 0,88
Машина для отжига и разварки кож | 0.27 | 0,85
| Производство кож для низа обуви
Двоильно-ленточная машина волососгонная-чистильная машина и машина валичная отжимная | 0,27 | 0,81
Мездрильная машина и машина строгальная | 0,19 | 0,82
Сушильно-увлажительный агрегат | 0,45 | 0,79
Пресс | 0,23 | 0,77
Машина для подвилки кож низа обуви, машина намазная и валичная щеточная машина для жирования кож | 0,27 | 0,73
Сушильно-увлажительный агрегат для сушки и увлажения юфтевых кож внаклейку на дюральалюминевых листах | 0,45 | 0,87
Барабанная разводная машина | 0,36 | 0,8
Каток проходной подошвенный | 0,54 | 0,8
Машина для измерения площади жестких кож | 0,36 | 0,73
Барабан подвесной преддубильно-дубильных процессов | 0,23 | 0,7