1

1.6.Черная металлургия | Ки | cosfi |
| Коксохимическое производство
Транспортеры винтовые | 0,3 - 0,7 | 0,4 - 0,6 |
Транспортеры катучие | 0,3 | 0,75 |
Питатели пластинчатые и ленточные | 0,45 | 0,75 |
Дробилки молотковые | 0,8 | 0,8 |
Дозированные столы | 0,25 | 0,5 |
Штабеллеры | 0,16 | 0,6 - 0,7 |
Углеперегружатели | 0,14 | 0,5 |
Коксовыталкиватели | 0,1 | 0,75 |
Загрузочные вагоны | 0,3 | 0,6 |
Двересъемные машины | 0,25 | 0,7 |
Электровозы сушильных машин вагонов | 0,16 | 0,75 |
Скиповые подъемники | 0,05 | 0,5 |
Кабестаны | 0,5 | 0,7 |
Вагоноопракидователи | 0,35 - 0,45 | 0,5 - 0,6 |
| Доменный цех |  |
Вентиляторы | 0,7 - 0,95 | 0,7 - 0,87 |
Вентяляторы газовых горелок | 0,65 | 0,85 |
Вращающиеся распределители | 0,03 | 0,7 |
Грохоты кокса и затворы | 0,12 | 0,5 |
Разливочные машины | 0,3 | 0,6 |
Бегуны | 0,7 | 0,65 |
Воздухонагреватели | 0,5 | 0,82 |
Газоочистка | 0,7 | 0,7 |
Краны рудного двора | 0,35 | 0,7 |
Грейферные краны | 0,35 |  |
| Мартеновский цех |
Насосы питательные мартеновского цеха | 0,9 | 0,9 |
Дымососы мартеновского цеха | 0,9 | 0,9 |
Печные заслонки мартеновских печей | 0,25 | 0,6 |
Вентиляторы принудительного дутья | 0,5 - 0,7 | 0,7 - 0,8 |
Магнитные краны | 0,5 |  |
Краны разливочные мартеновского цеха | 0,22 |  |
Краны заливочные мартеновского цеха | 0,2 | 0,6 |
Завалочные машины | 0,35 |  |
Краны двора изложниц | 0,4 | 0,6 |
| Конверторный цех |
Насосы высокого давления охлаждения форм | 0,9 | 0,9 |
Преоброзователи привода наклона конвертора | 0,25 |  |
Сталевозные и шлаковозные тележки | 0,1 |  |
Вентиляторы | 0,6 - 0,7 | 0,7 - 0,8 |
Разливочные краны | 0,22 | 0,6 |
Заливочные краны | 0,2 | 0,6 |
Механизмы подачи сыпучих | 0,25 - 0,5 | 0,6 - 0,7 |
Дымососы односкоростные с синхронными двигателями | 0,9 | 0,9 (оп) |
Дымососы двухскоростные с асинхронными двигателями | 0,6 | 0,7 |
| Вспомогательные механизмы прокатных станков
Рольганки раскатные | 0,1 - 0,3 | 0,6 | по данным завода изготовителя
Рольганки у ножниц | 0,22 |  |
Рольганки приемные | 0,34 |  |
Рольганки у весов | 0,3 |  |
Рольганки центральные | 0,1 | 0,88 |
Рольганки станинные | 0,2 |  |
Рольганки отводящие | 0,25 |  |
Рольганки стана 250 - I | 0,1 |  |
Рольганки стана 140 | 0,15 |  |
Рольганки в среднем | 0,17 |  |
Роликоправильные машины | 0,15 |  |
Преобразовательчастоты рольгангов | 0,2 - 0,5 |  |
Кантователи | 0,2 | 0,7 |
Кантователи основной и дополнительной клети стана 300 | 0,35 |  |
Манипуляторы, нажимные устройство | 0,2 |  |
Сталкиватели | 0,12 |  |
Толкатели слябов | 0,32 |  |
Штабелирующие столы | 0,1 | 0,8 |
Вентиляторы манинных залов | 0,65 | 0,8 |
Вентиляторы прокатных станов | 0,7 - 0,75 | 0,75 - 0,9 |
Краны отделения разделения слитков | 0,3 |  |
Клещеывые (колодцевые) краны прокатного цеха | 0,5 - 0,6 |  |
Транспортеры обрезков слябов | 0,1 - 0,22 |  |
Транспортные краны готовой продукции | 0,45 | 0,6 |
Конвееры | 0,35 | 0,7 |
Краны отделения заготовок | 0,45 | 0,6 |
Шарнир-краны | 0,3 | 0,6 |
Слитковозы | 0,2 |  |
Трансферкары, привод | 0,35 - 0,45 |  |
Подъемные столы, толкатели | 0,15 |  |
Двигатели крышек | 0,1 | 0,65 |
Ножницы холодной резки | 0,45 | 0,65 |
Пилы и ножницы горячей резки | 0,15 | 0,9 |
Ножницы блюминга | 0,25 | 0,5 |
Транспортеры ножниц | 0,25 | 0,9 |
Ножницы района холодильника | 0,3 | 0,5 |
Вращение и перемещение пил горячей резки | 0,5 |  |
Роликоправильные машины | 0,15 |  |
Направляющие линейки и нажимные механизиы чистовых клетей | 0,01 | 0,75 |
Тянущие ролики моталок | 0,2 - 0,4 |  |
Гильотинные ножницы | 0,13 | 0,5 |
Шлеппера | 0,25 | 0,7 |
Крышки нагревательных колодцев, шиберы, перекидка клапанов, заслонкинагревательных печей, тарельчатые клапаны | 0,1 | 0,6 |
| Установки непрерывной разливки стали (УНРС)
Механизмы качание кристализаторов | 0,6 | 0,8 |
Тянущая клеть | 0,7 | 0,8 |
Механизмы газовой резки | 0,5 | 0,7 |
Механизмы уборки отрезанных слитков | 0,5 | 0,6 |
Технологические вентиляторы | 0,8 | 0,8 |
Насосы насосно-аккумуляторной станции | 0,6 | 0,8 |
| Ферросплавное производство
Транспортеры, элеваторы, питатели | 0,45 - 0,5 | 0,7 |
Задувки | 0,8 | 0,9 |
Насосы, дымососы | 0,65 - 0,7 | 0,85 |
Краны | 0,15 - 0,2 | 0,6 |
Механизмы открывания фрамуг | 0,02 | 0,5 |
Вспомогательные механизмы печей | 0,12 | 0,6 |
Очистные барабаны | 0,25 | 0,65 |
Дробилки, грохоты | 0,7 | 0,8 |
| Огнеупорные заводы и цехи
Дробилки молотковые | 0,8 | 0,85 |
Дробилки молотковые | 0,55 - 0,7 | 0,75 - 0,8 |
Мельницы шаровые | 0,8 | 0,8 |
Мельницы стержневые | 0,7 | 0,75 |
Грохоты | 0,5 - 0,6 | 0,6 - 0,7 |
Конвейеры до 10 кВт | 0,4 - 0,5 | 0,7 - 0,8 |
Конвейеры свыше 10 кВт | 0,55 - 0,75 | 0,6 - 0,85 |
Питатели пластичные, тарельчатые, барабанные,дисковые | 0,3 - 0,4 | 0,5 - 0,6 |
Элеваторы, шнеки | 0,6 | 0,7 |
Механизмы вращающихся печей | 0,6 | 0,7 |
Дымососы печей | 0,7 | 0,8 |
Краны, электролафеты | 0,1 - 0,2 | 0,6 - 0,7 |
Толкатели туннельных печей | 0,2 | 0,5 |
Прессы гидравлические и функциональные | 0,6 - 0,65 | 0,75 - 0,8 |
Насосно-аккумуляторные станции | 0,7 | 0,8 |
Электрофильтры | 0,5 | 0,7 |
Механизмы пылеуборки | 0,46 | 0,85 |
Сушильные барабаны | 0,6 | 0,7 |
Магнитные сепараторы | 0,4 |  |
| Термические и сварочные электроприемники
Печи сопротивления с непрерывной загрузкой | 0,8 | 0,95 - 0,98 |
То же с периодической закрузкой | 0,6 | 0,95 - 0,98 |
Печи сопротивлений с автоматической загрузкой изделий, сушильные шкафа, нагревательные приборы | 0,75 - 0,8 | 0,95 - 0,98 |
Дуговые сталеплавильные печи емкостью 3 - 20т с автоматическим регулированием электродов |  |  |
а).для качественных сталей с механизированой загрузкой | 0,75 | 0,9 |
б).для качественной стали без механизированной загрузки | 0,6 | 0,87 |
в).для фасонного литья с механизированной загрузкой | 0,75 | 0,9 |
г).для фасонного литья без механизированной загрузкой | 0,65 | 0,87 |
Дуговые сталеплавильные печи емкостью 0,5 - 1,5т для фассоного литья ( во вспомогательных цехах с автоматическим регулированием электродов) | 0,5 | 0,8 |
Дуговые печи цветного литья (медные сплавы) емкостью 0,25 - 0,5т с ручным регулированием электродов | 0,7 | 0,75 |
Руднотермические печи с трехфазными трансформаторами 6, 7, 5 и 9 мВА | 0,9 | 0,9 |
Сушильные шкафы | 0,75 - 0,8 | 1 |
Вакуумные дуговые печи с преобразовательными трансформаторами ТМНЦУ |  |  |
Типовые печи I |  |  |
Диаметр кристализатора 160 мм, рабочий ток 3 - 3,6 кА | 0,4 |  |
Диаметр кристализатора 320 мм, рабочий ток 3 - 3,6 кА | 0,06 - 0,1 |  |
Диаметр кристализатора 320 мм, рабочий ток 5 -7 кА | 0,1 - 0,13 |  |
Диаметр кристализатора 320 мм, рабочий ток 8 - 9 кА | 0,13 - 0,16 |  |
Типовые печи II |  |  |
Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 5 - 7 кА | 0,1 - 0,13 |  |
Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 8 - 9 кА | 0,13 - 0,17 |  |
Типовые печи III |  |  |
Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 5 - 7 кА | 0,05 - 0,07 |  |
Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 8 - 9 кА | 0,07 - 0,14 |  |
Диаметр кристализатора 630 мм, рабочий ток 8 - 9 кА | 0,1 - 0,14 |  |
Вакуумные дуговые печи с преобразовательными трансформаторами ТМПУ |  |  |
Типовые печи I |  |  |
Диаметр кристализатора 160 мм, рабочий ток 3 - 3,6 кА | 0,04 - 0,06 |  |
Диаметр кристализатора 320 мм, рабочий ток 3 - 3,6 кА | 0,09 - 0,16 |  |
Диаметр кристализатора 320 мм, рабочий ток 5 -7 кА | 0,16 - 0,2 |  |
Диаметр кристализатора 320 мм, рабочий ток 8 - 9 кА | 0,2 - 0,25 |  |
Типовые печи II |  |  |
Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 5 - 7 кА | 0,16 -0,2 |  |
Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 8 - 9 кА | 0,2 - 0,27 |  |
Типовые печи III |  |  |
Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 5 - 7 кА | 0,08 - 0,11 |  |
Диаметр кристализатора 400 мм, рабочий ток 8 - 9 кА | 0,11 - 0,16 |  |
Диаметр кристализатора 630 мм, рабочий ток 8 - 9 кА | 0,16 - 0,22 |  |
Мелкие нагревательные приборы | 0,6 | 1 |
Сварочные трансформаторв электросварки однопостовой | 0,2 | 0,3 - 0,4 |
Сварочные трансформаторв электросварки многопостовой | 0,25 | 0,35 - 0,45 |
Сварочные трансформаторы автоматической сварки | 0,3 - 0,4 | 0,4 - 0,5 |
Однопостовые сварочные двигатель-генераторы | 0,3 | 0,6 - 0,65 |
Многпостовые сварочные двигатель-генераторы | 0,5 | 0,7 -0,75 |
Сварочные машины шовные | 0,2 - 0,5 | 0,7 |
То же стыковые и точечные | 0,2 - 0,25 | 0,6 |
Сварочные дуговые автоматы АДС | 0,35 | 0,5 |
Сварочные трансформаторы дуговой электросварки | 0,2 | 0,4 |
Ламповые генераторы индукционых печей высокой частоты |  | 0,65 |
Двигатель-генераторы индукционных печей высокой частоты |  | 0,8 |
| Общезаводские установки и механизмы
Насосы | 0,6 - 0,7 | 0,75 -0,85 |
Компрессоры | 0,65 | 0,8 |
Механическое станочное оборудование | 0.16 | 0,5 - 0,6 |
Деревообрабатывающие станки | 0,55 | 0,75 |
Котельная | 0,6 | 0,75 |
Сантехвентиляция | 0,6 - 0,7 | 0,7 - 0,8 |
Внутренее освещение производственных цехов | 0,85 - 0,95 | 0,95 - 1 |
Внутренее освещение вспомогательных цехов | 0,9 | 1 |
| Метизное производство. Сталепроволочное и железопроволочное производство
Волочильные станы | 0,3 - 0,45 | 0,8 - 0,87 |
Электропечи сопротивления для термической обработки | 0,6 - 0,65 | 1 |
Производственные вентиляторы и воздуходуйки | 0,65 | 0,75 |
Центробежные насосы | 0,6 | 0,7 |
Краны и тельферы | 0,1 | 0,65 |
Сварочные аппараты | 0,05 | 0,6 |
Калибровочное производство | 0,35 - 0,5 | 0,78 |
Электропечи сопротивления для термической обработки | 0,6 - 0,65 | 1 |
| Крепежное производство |
Автоматические линии изготовления гаек, болтов, шурупов | 0,35 - 0,4 | 0,65 - 0,7 |
Электропечи сопротивления для термической обработки | 0,6 | 1 |
| Холоднопрокатное производство
Прокатное и отделочное производство (станы) | 0,3 - 0,4 | 0,8 - 0,85 |
Электропечи сопротивления для термической обработки | 0,6 | 1 |
Агрегаты непрерывного травления | 0,4 -0,45 | 0,75 - 0,8 |
| Канатное производство |
Канатные машины | 0,35 - 0,4 | 0,71 |
| Электродное производство
Прессовка и сушилка электродов | 0,35 - 0,46 | 0,7 - 0,8 |
Дробильно-сушильное отделение и смесители | 0,4 - 0,45 | 0,65 - 0,7 |
Водочильные станы порошковой проволоки | 0,3 - 0,4 | 0,7 - 0,8 |
Вентиляторы пневмотранспорта | 0,6 - 0,65 | 0,8 - 0,85 |
| Сеточное производство |
Плетельные станки | 0,35 - 0,4 | 0,65 - 0,7 |
Сварочные автоматы | 0,2 - 0,25 | 0,6 - 0,65 |
| Гвоздильное производство
Автоматы | 0,95 - 0,4 | 0,6 - 0,7 |
Насосы эмульсионного хозяйства | 0,45 | 0,65 |
| Производство покрытий |
Агрегаты гальвонических покрытий | 0,6 | 0,78 |
Горячее покрытие (агрегат с электрованной оцинкования или лужения) | 0,6 | 1 |
Воздуходувки для растворов | 0,6 | 1 |